
Техническое задание

на оказание услуг по оформлению музейных предметов для ротации музейных предметов в постоянной экспозиции
1. Место оказания услуг: 
Российская Федерация, г. Москва, Никитский бульвар 12А.

1. Срок оказания услуг: с момента заключения договора по 25.08.2026.

1. Цель и назначение оказываемых услуг:
	Оказание услуг по оформлению музейных предметов в соответствии с перечнем, указанным в п.4. Музейные предметы, предполагаемые к оформлению, являются частью музейного фонда Российской Федерации.
Оформление музейных предметов должно соответствовать следующим требованиям:
- обеспечивать сохранность при экспонировании, транспортировке и хранении в фондах музея;
-  соответствовать эстетическим особенностям оформляемого произведения по стилю, форме, колориту, размеру, пропорциям;
- отвечать требованиям Приказа Минкультуры России (Министерство культуры РФ) от 23 июля 2020 г. №827 "Об утверждении Единых правил организации комплектования, учета, хранения и использования музейных предметов и музейных коллекций";
- багет, используемый в работе, должен быть изготовлен из традиционных материалов – специальных пород дерева, таких как тис, кипарис, африканский айос, индонезийский рамп, имеющих необходимую плотность, структуру, устойчивость к деформации;
- рама должна изготавливаться из багета с применением экологически чистых материалов, выполненных на деревянной основе по современным технологиям с использованием покрытий различных цветов и фактур;
- не использовать низкокачественные образцы багета, не пригодные в музейной практике, изготовленные с добавлением химически активных красителей и иных составляющих, угрожающих сохранности музейных предметов; 
- Исполнитель обязан предоставить возможность отбора и заказа багета по каталогам.  

1. Объем оформительских работ
	№ п/п 
	Учетные обозначения 
	
	Автор, название, датировка, материал, техника, размеры, сохранность, описание

	1. 
	ГМВ КП 41467
12734 III
№ ГК 6389931
	
	Алексей Александрович Рыбников
Самарканд
Узбекистан. 1947
Холст на картоне, масло
37 × 28


	2. 
	ГМВ КП 41468
12735 III
№ ГК 6389780
	
	Алексей Александрович Рыбников
Самарканд
Самарканд. 1947
Холст на картоне, масло
36 × 28


	3. 
	ГМВ КП 41469
12736 III
№ ГК 6389783
	
	Алексей Александрович Рыбников
Улица в Бухаре
Узбекистан. 1947
Холст на картоне, масло
38 × 29


	4. 
	ГМВ КП 41470
12737 III
№ ГК 6389623
	
	Алексей Александрович Рыбников
Самарканд. Могила Тамерлана
Узбекистан. 1947
Холст на картоне, масло
37 × 29


	5. 
	ГМВ КП 41471
12738 III
№ ГК 6389980
	
	Алексей Александрович Рыбников
Бухара, улочка с осликом
Узбекистан. 1947 (?)
Холст на картоне, масло
37 × 29


	6. 
	ГМВ КП 41472
12739 III
№ ГК 6389824
	
	Алексей Александрович Рыбников
Самарканд
Узбекистан. 1947
Холст на картоне, масло
37 × 28


	7. 
	ГМВ КП 
36222
12924 III
№ ГК 7095351
	
	Александр Александрович Волков
Букет на желтом фоне
Москва. 1981
Холст, масло
134х100







1. Характеристика оформительских работ
     
	
	Характеристики (показатели)
	Параметр

	Багетная рама для живописных работ
	Образец формы профиля
	
[image: ][image: ][image: ]


	

	
	Внешние габариты профиля багетной рамы
	Ширина
	От 34 мм до 39 мм

	
	
	Высота
	От 43 мм до 48 мм

	
	
	Ширина без четверти
	От 26 мм до 31 мм

	
	
	Глубина четверти
	От 28 мм до 33 мм

	
	Основа багетной рамы
	Фрезерованный профиль из древесины, переклеенный из калиброванных заготовок – ламелей.
	

	
	Подготовка к художественному покрытию багетной рамы
	Грунтовка 
	

	
	Художественное покрытие багетной рамы
	Покраска (имитация древесины)
	

	
	
	Цвет тонировки (по согласованию с Заказчиком)
	

	
	
	Напыление защитного бесцветного лака с УФ-отверждением.
	

	
	Наличие прокладки из картона или пенокартона
	

	
	Характеристики прокладки
	Материал (по согласованию с Заказчиком)
	

	
	
	Толщина: 
	от 0,7 мм до 3 мм

	
	
	Бескислотный, не содержит лигнина.
	

	
	
	Водородный показатель рH
	не шире 7,5 - 9,5

	
	
	Буферизован карбонатом кальция. 
	

	
	
	Оттенок (по согласованию с Заказчиком)
	

	
	
	Консервационного качества
	

	
	Наличие крепежа для рамы
	

	
	Характеристики крепежа

	Подвесные пластины с петлями – от 2 до 4 шт, каждая пластина крепится на 2 шурупа
	

	
	
	Металлический фиксатор для прокладки, Z-образный фиксатор задней стенки в раме – от 10 до 18 шт. (по согласованию с Заказчиком)
	

	
	
	Все металлические элементы крепежа имеют антикоррозийное покрытие
	

	
	Задняя стенка багетной рамы из МДФ или Оргалита (по согласованию с Заказчиком)
	

	
	Характеристики 
	Материал (по согласованию с Заказчиком)
	

	
	
	Толщина: 
	от 2,5 мм до 3 мм

	
	
	Цвет (по согласованию с Заказчиком)
	





6. Прочие условия
[bookmark: _GoBack]6.1. Заказчик вправе провести независимую экспертизу с целью детального исследования проведенных оформительских работ на соответствие требованиям Технического задания. 
6.2. Оформление, несоответствующее требованиям технического задания, должно быть заменено Подрядчиком в 3-х-дневный срок с момента обращения Заказчика.
7. Дополнительные требования по организации выполнения работ:
7.1. Персонал Исполнителя при выполнении работ обязан строго соблюдать правила техники безопасности, противопожарной безопасности, охраны труда в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка Заказчика, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций, требований администрации Заказчика.
7.3. Работы проводятся в присутствии сотрудников музея (хранителей музейных предметов и реставраторов).
7.4. Исполнитель несет в полном объеме материальную ответственность в случае повреждения музейных предметов, а также совершения иных действий, повлекших причинение ущерба Заказчику.
         7.5 Исполнитель гарантирует качество используемых для выполнения работ материалов в соответствии с утвержденными законодательством Российской Федерации стандартами.
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