Техническое задание
на оказание услуг по размещению и обеспечению функционирования оборудования связи ФГКУ «БПСО МЧС России»

Наименование услуг: Оказание услуг обеспечению функционирования оборудования связи ФГКУ «БПСО МЧС России».
Цель оказания услуг: Обеспечение функционирования оборудования центрального узла ЦИНС «Байкал», (далее по тексту – Оборудование).
Состав и характеристики оборудования связи приведены в таблице №1.
Срок оказания услуг с момента подписания по 31 декабря 2026 года.
Услуги обеспечению функционирования Оборудования включают в себя:
· предоставление возможности размещения Оборудования Заказчика (приложение №1) на частях нежилого помещения, размещённого р.п. Листвянка в пределах координат 51°52'44.02"С (±2"), 104°50'22.19"В (±2");
· предоставление возможности размещения Оборудования Заказчика на частях антенно-мачтового сооружения, размещённого в р.п. Листвянка в пределах координат 51°52'44.02"С (±2"), 104°50'22.19"В (±2"), на высоте от 15 до 25 м от поверхности земли;
· выдачу Технических условий для размещения Оборудования (далее - ТУ), необходимых для нормального функционирования размещенного Оборудования
· проведение охранно-предупредительных мероприятий по предотвращению повреждений Оборудования и защите от несанкционированного вмешательства в работу Оборудования;
· хозяйственное обслуживание и уборку мест размещения Оборудования;
· обеспечение контроля параметров электрической сети 220В оборудования связи; обеспечение оборудования электропитанием и заземлением в соответствии с «Правилами устройства электроустановок (ПЭУ)»;
· обеспечение легитимности расположения Оборудования;
· поддержание в производственных помещениях, где установлено Оборудование, климатических условий необходимых для функционирования Оборудования;
· содержание и обслуживание помещения в соответствии с требованиями и нормами электробезопасности, противопожарной безопасности, производственной санитарии.
· оперативное информирование специалистов Заказчика о включении аварийной сигнализации, отключении Оборудования и прочих нештатных ситуациях, которые могут повлиять на работоспособность и сохранность Оборудования в соответствии с Инструкцией по взаимодействию технического персонала Исполнителя и технического персонала Заказчика по обеспечению функционирования размещенного Оборудования;
· обеспечение в установленном порядке доступа к Оборудованию специалистов Заказчика для проверки его сохранности, работоспособности, диагностики, ремонта, замены вышедших из строя деталей и иных частей.

Условия оказания услуг по обеспечению функционирования Оборудования:
Исполнитель:
1. Несет расходы по содержанию и обслуживанию нежилых помещений и сооружений, на частях которых размещено Оборудование Заказчика;
2. Производит текущий и капитальный ремонт нежилых помещений и сооружений, на частях которых размещено Оборудование;
3. Незамедлительно уведомляет Заказчика об аварийных и экстренных ситуациях, способных повлиять на работоспособность и сохранность Оборудования;
4. Обеспечивает доступ специалистов Заказчика для размещения Оборудования и для проверки его сохранности, работоспособности, диагностики, ремонта, замены вышедших из строя деталей и иных частей, для проведения текущего и планово-профилактического обследования Оборудования и измерения рабочих характеристик Оборудования с соблюдением охранно-пропускного режима, установленного Исполнителем. При аварийных работах доступ Заказчика к оборудованию обеспечивается круглосуточно.

Таблица №1. Состав и характеристики Оборудования

	Номенклатура
	Кол-во
	Пиковая мощность, Вт
	Суммарная мощность, Вт

	19" Шкаф напольный BASIC серии 22U Ш=600 мм. Г=600 мм, стеклянная дверь
	1
	0
	0

	Такт-201 П23 #21 Радиостанция автомобильная/стационарная 136-174 МГц, 50 Вт, 128 каналов
	1
	24
	24

	Блок синхронизации системного времени "КУРС" ТЛКЮ.424313.001.127
	1
	3
	3

	ИПМ-И1323 (ТАКТ) Источник питания импульсный 200...240 В/13.3...14,5 В, 23 (25) А
	2
	20
	40

	АВБ-25 Переключаемый модуль для подключения резервного аккумуляторного питания.
	2
	0,5
	1

	Модуль вентиляторный 2 эл. с выкл., для напольных шкафов
	1
	20
	20

	Такт-Р161.21 П23 Ретранслятор стационарный цифровой 136-174 МГц, 50 Вт, 100 % цикл, 32 канала
	1
	144
	144

	Антенна УКВ ТАД-1502. Высота подвеса 15 м
	1
	0
	0

	Антенна УКВ ТАД-1504. Высота подвеса 25 м
	1
	0
	0

	Компьютер Core 2 Duo E7500, корп. NegoRack NR-N407
	1
	270
	270

	Маршрутизатор Cisco 2921
	1
	60
	60

	T-AT106.02 Антенна на магните ø73 мм GPS-GLONASS-GALILEO
	1
	0
	0

	19" Блок электрических розеток
	1
	0
	0

	HR 12-12 DELTA Аккумуляторная необслуживаемая батарея, 12В/ 12 Ач
	1
	0
	0

	HR 12-40 DELTA Аккумуляторная необслуживаемая батарея, 12В/ 40 Ач
	1
	0
	0

	ИБП APC Smart-UPS 1500VA USB & Serial RM
	1
	60
	60

	Внешний радиоблок BreezeUltra
	1
	0
	0

	Антенна 2’ Parabolic Dish, Dual Polarized Antenna 4.9 - 5.9 GHz, 28.0dBi. Азимут 229,31. Высота подвеса 20м
	1
	0
	0

	Внешний радиомодуль со встроенной антенной MikroTik RBLHG-5nD Азимут 326,43, Высота подвеса 20м
	1
	6
	6

	Внешний радиомодуль со встроенной антенной SkyMAN R5000-Stcp 5H.54.63.22. Азимут 133,72. Высота подвеса 10 м
	1
	0
	0

	Внутренний блок – инжектор питания PoE
	3
	5
	15

	
	
	
	

	Вес оборудования АФУ, размещаемого на мачте не более 50 кг. 
	
	

	Потребляемая мощность не более 600 Ватт
Всё оборудование, размещаемое в тех. помещении смонтировано в 19” шкаф (позиция 1)
	
	
	



Ответственный (исполнитель)							Тихонов Е.И.


