 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку погрузчика-копновоза универсального ПКУ-0,9 
в комплекте с ковшом и удлинителем стрелы ПКУ-0,9

1. Общие сведения
1.1 Наименование товара. Погрузчик-копновоз ПКУ-0,9 в комплекте с ковшом и удлинителем стрелы ПКУ-0,9.
1.2 Сведения о новизне. Поставляемый Товар должен быть новым, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц, также должен соответствовать или превосходить требования и технические характеристики, приведенные в Приложении № 1 к настоящему техническому заданию. 
2. Общие требования к Доставке.
2.1 Доставка Товара в адрес Заказчика, погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами поставщика. 
           Поставка Товара должна быть осуществлена в полном объеме в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты заключения Контракта. 
Поставляемый Товар должен транспортироваться в надлежащей упаковке, обеспечивающей его сохранность от повреждений при перевозке и хранении, всеми видами закрытого транспорта.
При погрузке и перевозке необходимо оберегать упаковочные ящики от ударов, не ставить ящики крышкой вверх, не бросать и не кантовать.
Адрес поставки Товара: 
658995, Алтайский край, Ключевский район, п. Целинный, ул. Степная, 1.
2.2 Порядок сдачи и приемки.
Первичная приемка осуществляется на территории Заказчика. В рамках первичного входного контроля производится анализ комплектности, наличие сопроводительной документации. 
3. Общие требования к Товару.
3.1. Вся сопроводительная документация должна быть на русском языке.
3.2. Основными требованиями к Товару являются соответствие его качеству, указанному в Приложении № 1 к Техническому заданию, а также соответствие требованиям стандартов и технических условий, предъявляемых к соответствующей категории Товара.
Товар должен поставляться с соблюдением требований к его транспортировке и хранению. 
4. Гарантийные обязательства
Поставщик гарантирует надлежащее качество поставляемого Товара в пределах гарантийного срока на Товар. Гарантийный срок устанавливается равным гарантийному сроку предприятия-производителя, но не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты подписания сторонами Акта приемки поставленного товара (документа о приемке).
Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты или скрытые недостатки Товара и/или выполненных работ, Поставщик обязан за свой счет устранить их в течение срока, согласованного с Заказчиком.
            В случае устранения недостатков или дефектов Товара и/или выполненных работ, гарантийный срок на него продлевается на период, в течение которого Товар не использовался. Указанный срок исчисляется со дня обращения Заказчика с требованием об устранении недостатков или дефектов Товара и/или выполненных работ, до дня окончания ремонта или замены на аналогичный Товар.
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	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	Тип
	Навесной

	Навеска
	Фронтально

	Привод
	От гидросистемы трактора

	Номинальная грузоподъемность
	900 кг

	Рабочая скорость
	До 6 км/ч

	Транспортная скорость
	До 20 км/ч

	Высота погрузки ковшами
	2,5 м

	Высота подъема
	Не менее 3,5 м

	Угол разгрузки ковшей
	Не менее 600


	Масса конструкционная
	Не более 540 кг

	Отрывное усилие при давлении в гидросистеме 10 мпа

	До 20 (2000) кН (кгс)


	Агрегатируется с тракторами тягового класса 14 кн
	МТЗ – 80/82

	Удлинитель стрелы ПКУ – 0,9 (один комплект)
	Наличие

	Ковш EURO-2.0 * 0,8 м3
	Наличие

	Рамка быстросъема ПКУ-0,9(тип крепления EURO)
	Наличие
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