	Описание объекта закупки в соответствии со ст. 33 Федерального закона от 05.04.13 № 44-ФЗ.

	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	
	Наименование товаров
	ОКПД-2
	Описание объекта закупки
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Кран шаровой 
	28.14.13.131

	Кран шаровой фланцевый ДУ150 Ру 16 LD, L-410mm (ст.20) полнопроходной. 
Тип: шаровой; Длина, мм: 410; Материал: сталь; Покрытие: молотковая краска; Условный диаметр, мм: 150; Уплотнитель запорной части: Фторсилоксан; Вид: класс герметичности А; Окружающая температура, °С: от -40 до 60; Давление: Ру16; Марка материала: ст20; Назначение: Сетевая вода, ХВС/ГВС, Отопление, ГСМ; Рабочая температура, °С: от -40 до 200; Тип соединения: фланцевое; Гарантия, месс.: 24 месяца; Срок службы: 30 лет, 10000 циклов; 
	штука
	Без объёма

	2
	Фланец 
	28.14.20.220

	Фланец стальной ДУ150Ру16 тип01 ряд1 исп.B.ст20-II ГОСТ 33259-2015 РФ
Тип: плоский; Внутренний диаметр, мм: 161; Наружный диаметр, мм: 280; Межосевой диаметр, мм: 240; Материал: сталь; Диаметр выступа, мм: 212; Диаметр отверстия, мм: 22; Стандарт: ГОСТ 33259-2015; Условный диаметр, мм: 150; Давление, кг/см2: 16; Марка материала: ст20; Назначение: вода, пар.
	штука
	Без объёма

	3
	Электроды 
	25.93.15.120 

	Электрод LB-52U KOBELCO
Назначение: для ручной дуговой сварки (MMA) углеродистых и низколегированных сталей, в том числе с классами прочности до К60 (590 МПа). Диаметр, мм: 3,2; длина, мм:  350; упаковка: картонная в полиэтелене; вес упаковки, кг: 5.
	упаковка
	Без объёма

	4
	Прокладка
	28.14.20.230


	Прокладка паронитовая ДУ150 фланцевая
Тип: фланцевая, исп.А; Внутренний диаметр, мм: 161; Наружный диаметр, мм: 222; Материал: паронит ПОН-Б; Толщина, мм: 2; Стандарт: ГОСТ 15180-86; Условный диаметр, мм: 150
	штука
	Без объёма

	5
	Болт
	25.94.11.110

	Болт М20х100 мм. DIN933 ОЦ полн. резьба
Тип: с шестигранной головкой; Диаметр, мм: 20; Длина, мм: 80; Материал: сталь; Класс прочности: 5,8; Стандарт: DIN 933
Покрытие: цинк; Резьба: полная
	штука
	Без объёма

	6
	Гайка
	25.94.11.130

	Гайка М-20 DIN934 ОЦ.
Тип: шестигранная; Диаметр, мм: 20; Материал: сталь; Стандарт: DIN 934; Покрытие: цинк; Класс прочности: 6.
	штука
	Без объёма

	7
	Шайба
	25.94.12.110
	Шайба плоская М-20 DIN125 ОЦ
Тип: плоская; Диаметр, мм: 20; Материал: сталь; Стандарт: IN125; 
Покрытие: цинк
	штука
	Без объёма

	8
	Солидол
	19.20.29.210

	Жировой солидол.
Тип: смазка 
Основа: высоковязкое нефтяное масло; Рабочая температура: от -20 до +65 °С; Тип упаковки: банка; Объем: 0.8 кг
	штука
	Без объёма



