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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№№ п/п
	Наименование Товара
	Технические характеристики

	1. 
	Игла спинномозговая «Спинокан» (Spinocan) со стилетом

	Игла спинальная, одноразового использования
(объект закупки является медицинским изделием, код НКМИ: 118480: Игла спинальная, одноразового использования, наименование в соответствии с РУ: Игла для спинномозговой анестезии, вариант исполнения: Игла спинномозговая «Спинокан» (Spinocan) со стилетом.)
Характеристики объекта закупки
Тип иглы: Квинке;
Диаметр, G: 18 ;
Длина: 8.8 Сантиметр;
Проводниковая игла: Нет;
Функциональные характеристики: Длина павильона спинальной иглы 25 мм (Минимальный размер для надежной визуализации ликвора в павильоне иглы). Ширина павильона спинальной иглы 10 мм (Минимальный размер для надежной фиксации павильона иглы при манипуляции). Высота павильона спинальной иглы 16,9 мм (Минимальный размер для обеспечения вращения павильона иглы при манипуляции);
Описание: Оптический идентификатор поступления ликвора с эффектом изменения светопроницаемости в павильоне спинальной иглы (Для раннего распознавания момента субарахноидальной пункции). Выступ-индикатор ориентации среза на павильоне спинальной иглы (Для тактильного определения ориентации иглы при проведении манипуляции). Материал изготовления павильона спинальной иглы – поликарбонат (Наиболее прозрачный и устойчивый к царапинам тип пластика). Стальной стилет-обтуратор спинальной иглы (Для придания игле осевой стабильности при продвижении через ткани). Шип-фиксатор на крышке стилета-обтуратора спинальной иглы (Для фиксации стилета-обтуратора в корректной позиции относительно павильона иглы). Рукоятка стилета-обтуратора с международной цветовой кодировкой размера иглы (Для визуальной идентификации иглы необходимого калибра).

	От Заказчика:
	
	От Поставщика:

	Зам. главного врача 

___________________/Н.Н. Рощипкин/
	
	


2. Требования к гарантии качества товара, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара: 
2.1. Требования к гарантии качества товара, а также гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий их качества: Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя), оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими надлежащее качество на русском языке. На момент поставки остаточный срок годности Товара должен быть не менее 12-ти месяцев. Информация о сроке годности товара доводится Поставщиком до сведения Заказчика в документации, прилагаемой к товару, на этикетках, маркировкой или иным способом, принятым для отдельных видов товаров. Гарантийный срок начинает исчисляться со дня подписания соответствующего документа (УПД). 
2.2. Иные требования: Требования к качеству товара: Год выпуска не ранее 2026 года. 
Копия действующего на момент окончания подачи заявок регистрационного удостоверения на медицинское изделие (с приложениями) или выписка из Государственного реестра медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий или иной документ содержащий сведения о реквизитах такого регистрационного удостоверения (дата регистрации медицинского изделия и его регистрационный номер) или уникальном номере реестровой записи из Государственного реестра медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий
[bookmark: _GoBack]2.3. Требования к упаковке и маркировке: Товар поставляется в упаковке, соответствующей ГОСТам, с соблюдением требований к упаковочным материалам и способу упаковывания, с использованием материалов, разрешенных к применению, обеспечивающих его сохранность от повреждений, а также сохранность качества и безопасность при перевозке всеми видами транспорта.
