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ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ЗАКУПКИ

Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики товара. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным требованиям, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться

	№ п/п
	Наименование товара, его показатели
	Требуемое значение показателей

	
	
	

	1
	Откатные металлические ворота с автоматическим приводом CAME BXV10AGF в комплектации или эквивалент: (Комплект фурнитуры для откатных ворот (Состав: - Балка прокатная 95х88х5 DHS95/M - 12 п/м - Опора роликовая DHE100 - 4шт. - Ролик концевой DHS20130 - 1шт. - Ловитель нижний DHS20140-01 - 1шт. - Крышка задняя DHS20150 - 1шт. - Направляющее устройство DHSN210/RAL9005 - 1шт. - Лепесток ловителя верхнего DHEN212 - 2шт - Буфер резиновый верхнего ловителя 25026ШР - 1шт., Швеллер 20У -4м, Свая винтовая D=89 L=3200 (с оголовком) – 4 шт, Труба профильная 100х100х3мм ГОСТ 8639-82 – 6м, Труба профильная 60х60х3мм ГОСТ 8639-82 – 30м, Полоса г/к, 30 х 4 мм ГОСТ 103-76 – 30м, ) Труба профильная 20х20х2мм ГОСТ 8639-82 – 130м, Рейка зубчатая на болтах (30х8 мм) по 1 м – 8 штук.
	

	1.1
	Тип ворот 
	откатные с автоматическим приводом

	1.2
	Класс энергоэффективности 
	не ниже А

	1.3
	Тип блока управления
	ZN7V

	1.4
	Режим работы ворот
	автоматический

	2
	Миниатюрный датчик ST-RB001RD или эквивалент для обнаружения транспортных средств
	

	2.1
	Дистанция обнаружения
	До 10 м (программируемая)

	2.2
	Длительность тревоги
	До 1,5 с после выхода объекта из зоны

	2.3
	Тревожный выход
	НР (нормально разомкнутый), общий; до 0,3 А / 30 В (DC)

	2.4
	Класс защиты
	IP67 (пыле- и влагозащищённый корпус)

	3
	Камера распознавания номеров Dahua DHI-ITC413-PW4D-IZ3, KLED24 или эквивалент в комплекте с : сигнальной лампой светодиодной 24В, DIR10; Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальностью - 10 м.
	


[bookmark: _GoBack]Требования к упаковке, маркировке (этикеткам), подтверждению соответствия, процессам и методам производства в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий
         Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ 31174-2017 «Ворота металлические», постановлению Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 «Обеспечение проезда служб экстренного реагирования».
Товар должен поставляться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого Товара и способу транспортировки, обеспечивающему защиту Товара от внешних воздействующих факторов (в т. ч. климатических, механических) при транспортировании, хранении и погрузо-разгрузочных работах в соответствии с требованиями, установленными технической документацией производителя.
Условия поставки товара
Поставка Товара осуществляется на условиях доставки, разгрузки в месте доставки, монтажа, наладки, ввода Товара в эксплуатацию, инструктажа специалистов Заказчика, осуществляющих использование Товара. Поставка, монтаж, наладка, ввод Товара в эксплуатацию и инструктаж специалистов Заказчика, осуществляющих использование Товара, производятся в рабочие дни с 9-00 час. до 17-00 час. (время местное).  Поставщик уведомляет Заказчика о предполагаемой дате доставки Товара не менее чем за 2 рабочих дня.
При монтаже и наладке Товара должна быть обеспечена полная сохранность и целостность инженерных сетей.
Место установки (монтажа) Товара: Изготовление и установка откатных ворот, профильной трубы (ширина проезда 7000 мм, высота изделия 2000 мм) на фундамент – винтовые сваи;
Установка скоростного автоматического привода откатных ворот CAME BXV10AGF или эквивалент;
Установка уличной IP видеокамеры Dahua DHI-ITC413-PW4D-IZ1 или эквивалент с функцией распознавания автомобильных номеров на въезд;
Монтаж и настройка датчика ST-RB001RD или эквивалент для обнаружения транспортных средств на выезд. 
Требования к доставки и монтажа
	№ п/п
	Место (адрес) доставки, монтажа товара
	Кол-во товара/ место монтажа

	1
	г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 155а
	1 шт/ Северные ворота


Требования к году (месяцу) изготовления товара
Год изготовления Товара – не ранее 2025.
Требования к гарантийному сроку
	Гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания акта приема-передачи товара, что не менее срока, установленного производителем данного Товара. Гарантия предоставляется вместе с Товаром.

