Приложение №1.

к Государственному контракту 

от «__» ______ 2026 г. № ЕАТ 177-2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку металлических предупредительных знаков Ромб «Прибайкальский национальный парк», «Осторожно, медведи», «Заповедная зона», комплектов креплений.
Требования к техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и иные требования:

1. Объект закупки: 

Прочая закупка Товаров, работ, услуг: «Поставка металлических предупредительных знаков Ромб «Прибайкальский национальный парк», «Осторожно, медведи», «Заповедная зона», комплектов креплений».
Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности

ОКПД 2: 32.99.53.190 - Модели, макеты и аналогичные изделия демонстрационные прочие

Срок действия Контракта

Контракт вступает в силу с даты заключения и действует по 30.09.2026 года.

Срок изготовления и поставки Товара: 15 (Пятнадцать) календарных дней с момента заключения Контракта. Дробление объема поставки на несколько партий не допустимо, за исключением случаев, когда это согласовано Сторонами.
2. Краткие характеристики поставляемых Товаров: 

Товар должен строго соответствовать требованиям технического задания и Приложению № 1 к Техническому заданию. 

Все предупредительные знаки изготавливаются из оцинкованной стали толщиной 1мм. По периметру предупредительного знака, выполняется двойная сплошная отбортовка. Печать для знака на светоотражающей пленке, делается ламинация.

Поставщик не менее чем за 3 (три) рабочих дня, направляет в адрес Заказчика уведомление о дате завершения работ на электронную почту blgz-pnp@mail.ru оригинал уведомления отправляется почтой России или нарочно.

Поставка Товара осуществляется по адресу: г. Иркутск, мкр-он Юбилейный 83А. Погрузо-разгрузочные работы осуществляются за счет Поставщика.

Приемку осуществляет комиссия Заказчика. Комиссия осуществляет осмотр Товара, а также проверку выполненных работ по количеству и качеству в соответствии настоящим Техническим заданием, Приложению № 1 к Техническому заданию, а также с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

3. Наименование, характеристики и количество запрашиваемого Товара: 

	Классификация продукции в соответствии с ОКПД2/ КТРУ
	Требования к функциональным характеристикам   (потребительским свойствам), качественным характеристикам  запрашиваемого  Товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	ОКПД2: 32.99.53.190 - Модели, макеты и аналогичные изделия демонстрационные прочие 

	Описание и кол-во материалов указано на одну единицу Товара
	
	

	
	Предупредительный знак «Ромб» - «Прибайкальский национальный парк»
Знак изготавливается из оцинкованной листовой стали толщиной не менее 1мм. По периметру знака выполняется двойная сплошная отбортовка. Все кромки зачищаются от зазубрин.

Печать знака на светоотражающей пленке, делается ламинация. Со стороны крепления знака к опоре, крепятся два Z-образных кронштейна под хомуты.  Размер знака 600х600мм.
	шт.
	15

	
	Описание и кол-во материалов указано на одну единицу товара
	
	

	
	Предупредительный знак «Ромб» - «Осторожно, медведи»
Знак изготавливается из оцинкованной листовой стали толщиной не менее 1мм. По периметру знака выполняется двойная сплошная отбортовка. Все кромки зачищаются от зазубрин.

Печать знака на светоотражающей пленке, делается ламинация. Со стороны крепления знака к опоре, крепятся два Z-образных кронштейна под хомуты.  Размер знака 600х600мм.
	шт.
	2

	
	Описание и кол-во материалов указано на одну единицу товара
	
	

	
	Предупредительный знак «Ромб» - «Заповедная зона»
Знак изготавливается из оцинкованной листовой стали толщиной не менее 1мм. По периметру знака выполняется двойная сплошная отбортовка. Все кромки зачищаются от зазубрин.

Печать знака на светоотражающей пленке, делается ламинация. Со стороны крепления знака к опоре, крепятся два Z-образных кронштейна под хомуты.  Размер знака 600х600мм.
	шт.
	1

	
	Комплект креплений для предупредительных знаков: «Прибайкальский национальный парк», «Осторожно, медведи», «Заповедная зона».

Комплект креплений состоит из:

- Хомут для крепления к опоре (профильная труба 40х40) шириной не менее 50мм с отверстием диаметром не менее 9,5мм под болт М8х50 для стяжки хомута (2 шт).

- Болт М8х50мм (2 шт)

- Шайба М8 (4 шт)

- Гайка М8 (2 шт)
	Комплект
	18


Примечание: обоснование включения дополнительной информации в сведения о Товаре: применение параметров, касающихся функциональных (потребительских свойств) и качественных характеристик объекта закупки, не учтенных каталогом Товаров, работ, услуг обусловлено необходимостью поставки Товара надлежащего качества, с параметрами в наибольшей степени удовлетворяющими потребности Заказчика 

1. Требования к запрашиваемому Товару:

	Требования к качеству Товаров:
	Поставляемые Товары должны быть новыми (ранее не находившимися в использовании у Поставщика и (или) у третьих лиц), не должны находиться в залоге, под арестом или под иным обременением, должны быть без восстановления и дефектов, ухудшающих их внешний вид и качество Товара.   По качеству поставляемый Товар должен соответствовать требованиям, установленным правовыми актами для данного вида Товаров, в соответствии с действующим законодательством РФ, и сопровождаться документами (при наличии), подтверждающими качество Товара. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качествами и характеристиками Товара, указанными в настоящем контракте. В случае выявления в процессе осмотра и проверки Товара, Товара ненадлежащего качества, несоответствия количества, Поставщик обязан произвести замену на аналогичный Товар надлежащего качества, допоставку не поставленных Товаров. 

Основные конструктивные материалы, применяемые для изготовляемого Товара: металлические изделия из листовой оцинкованной стали толщиной 1мм и должны быть зачищены от коррозии и зазубрин.

	Требования к безопасности Товаров:
	Поставляемый Товар при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации должен быть безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, а также не причинять вред имуществу потребителя в течение срока службы или срока годности Товара, установленного производителем.

	Требования к отгрузке Товаров:
	Поставка Товара осуществляется по адресу: город Иркутск, мкр-он Юбилейный 83А. Режим рабочего времени Заказчика – пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье), рабочее время установлено с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00 часов, в пятницу – с 8:00 до 16:00 часов по Иркутскому времени, перерыв с 12:00 до 12:48. Заказчик вправе осуществить самовывоз при необходимости. Погрузо-разгрузочные работы осуществляются за счет Поставщика, в том числе погрузка в транспортное средство Заказчика при самовывозе.

	Требования к гарантийному сроку Товара, объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию: 


	Поставщик гарантирует:

– Поставку Товара в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта, соответствие качества всех выполненных работ согласно нормам и правилам, действующим в Российской Федерации;

– Высокое качество Товара, материалов, используемых Поставщиком;

– Своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных в период гарантийного срока;

Гарантийный срок на поставленный Товар исчисляется с момента размещения в ЕАТ документа о приемке, подписанного Заказчиком. Гарантийный срок составляет – 2 года.

В случае выявления недостатков в поставленном Товаре Поставщик гарантирует устранение указанных недостатков в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и требованиями Заказчика в течение срока, установленного Заказчиком.

Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

	Обмен и подписание документов о приемке:
	Обмен документами осуществляется в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи через Операторов Системы ЭДО: Контур. Диадок, с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, действующих на дату отправки документа. 




Начальник отдела познавательного туризма                                                                                                                                                                                    ____________/К.В. Дудоровский
Тел. 8(3952) 35-01-53, доб 158                                                                                                                                                                                                                    «___» _____________20__г.
Приложение № 1 к Техническому Заданию
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