Техническое задание
[bookmark: _GoBack]«Средства индивидуальной защиты»


	№
	
                                                 Наименование
	
Кол-во

	          
Полумаска

	1
		Параметр
	Требование

	Тип изделия
	Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее: полумаска из изолирующих материалов, применяемая совместно со сменными противогазовыми и/или противоаэрозольными фильтрами с байонетным креплением.

	Назначение
	Защита органов дыхания пользователя от газо- и парообразных веществ и аэрозолей при применении совместно с соответствующими фильтрами в пределах области применения выбранных фильтров.

	Нормативная документация
	ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.244-2013; ТУ 32.99.11-023-41014155-2025 с изменением № 1.



	Параметр
	Требование

	Размерный ряд
	Полумаска должна поставляться в размерах S, M и/или L в соответствии с заявкой заказчика.

	Лицевое уплотнение / внутренняя часть корпуса
	Силикон.

	Наружная часть корпуса и крышка
	Акрилонитрилбутадиенстирол (ABS-пластик).

	Материал клапанов вдоха и выдоха
	Силикон.

	Оголовье
	Гибкое регулируемое оголовье. Материалы: полиэфир и полимерные материалы.

	Крепление фильтров
	Байонетная система крепления. 

	Конструкция
	Полностью разборная конструкция с возможностью очистки комплектующих и/или замены комплектующих на новые.

	Направление выдыхаемого воздуха
	Защитный экран / крышка клапана выдоха должны направлять выдыхаемый воздух вниз, минимизируя запотевание очков и защитных щитков.

	Масса
	Не более 135 г без фильтров.

	Маркировка
	На изделии и упаковке должны быть нанесены наименование изготовителя и изделия, размер, дата изготовления, обозначение ТР ТС 019/2011, знак ЕАС и иные сведения, предусмотренные эксплуатационной документацией.

	
	



	Подтвержденный показатель / фактическое значение по протоколам испытаний

	После термического цикла — нагревания до (70 ± 3) °C в течение 24 ч и охлаждения до (минус 30 ± 3) °C в течение 24 ч — полумаски сохранили работоспособность. Деформация и видимые изменения соединительных узлов отсутствовали; показатели подсоса сохранились на подтвержденном уровне.

	При воздействии открытого пламени температурой 800 °C с поворотом над пламенем на 180° в течение 5 с компоненты полумаски не воспламенялись и не горели после извлечения из пламени. Наружные элементы не воспламенялись и не горели более 5 с после удаления из пламени.

	Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе не должно превышать:  0,89 % по объему.

	Сопротивление постоянному воздушному потоку на вдохе при расходе 30 дм³/мин, не более 8 Па.

	Сопротивление постоянному воздушному потоку на вдохе при расходе 95 дм³/мин, не более 41 Па.

	Начальное сопротивление постоянному воздушному потоку на выдохе при расходе 160 дм³/мин, не более: 221 Па.

	Коэффициент подсоса гексафторида серы под полумаску, не более: 1,43 %. 

	Ограничение площади поля зрения, не более: 13 %. 



	Параметр
	Требование

	Температура эксплуатации
	От минус 50 °C до плюс 50 °C.

	Срок хранения
	Гарантийный срок хранения — 5,5 лет с даты изготовления, указанной на оголовье полумаски.

	Срок использования
	Полумаску используют до износа по результатам проверки и визуальной оценки целостности деталей, клапанов вдоха и выдоха, лицевого уплотнения и корпуса.

	Транспортировка
	Транспортировка всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, только в упаковке, с соблюдением требований инструкции по эксплуатации.

	Хранение
	Хранить с защитой от повреждений, загрязнений, пыли, прямых солнечных лучей, высокой и низкой температуры, влажности и агрессивных химических веществ; не допускать деформации лицевой части и клапана выдоха.

	Выдержка после хранения или транспортирования при отрицательной температуре
	Перед применением выдержать не менее 24 ч при комнатной температуре окружающего воздуха, примерно 20 °C.

	Ограничения применения
	Полумаска не подает кислород и не защищает от удушающих газов. Не применять при содержании кислорода менее 20,00 %, в кислородообогащенной среде, при неизвестной концентрации загрязняющих веществ или вне области применения выбранных фильтров.


	Проверка перед применением
	Перед входом в рабочую зону пользователь должен проверить плотность прилегания полумаски к лицу согласно инструкции по эксплуатации.



1. Протокол испытаний № 1345УЛ от 04.08.2025, подтверждающий соответствие требованиям ТР ТС 019/2011 и ГОСТ 12.4.244-2013.
2. Протокол испытаний № 2513УЛ от 15.09.2025, подтверждающий показатели начального сопротивления воздушному потоку на вдохе и выдохе.
3. Документ, подтверждающий поставку товара с маркировкой ЕАС и маркировкой изделия/упаковки в соответствии с ТР ТС 019/2011.
4. Документы о качестве, паспорта и/или товаросопроводительную документацию на поставляемую партию при наличии такого требования в процедуре закупки.

Краткая формулировка полумаски:
«Полумаска из изолирующих материалов, страна происхождения — Российская Федерация, размер S/M/L, с силиконовым лицевым уплотнением и внутренней частью корпуса, наружной частью корпуса и крышкой из ABS-пластика, силиконовыми клапанами вдоха и выдоха, гибким регулируемым оголовьем, байонетным креплением фильтров, полностью разборная, с направлением выдыхаемого воздуха вниз, массой не более 135 г без фильтров, температурой эксплуатации от минус 50 °C до плюс 50 °C, фактическим коэффициентом подсоса, не более 1,43 %, фактическим ограничением площади поля зрения, не более 13 %, содержанием диоксида углерода, не более 0,89 % по объему, сопротивлением на вдохе, не более 8 Па при 30 дм³/мин и 41 Па при 95 дм³/мин, сопротивлением на выдохе 221 Па при 160 дм³/мин, соответствующая ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.244-2013 и ТУ 32.99.11-023-41014155-2025 с изменением № 1, с действующим сертификатом соответствия ЕАЭС и инструкцией по эксплуатации на русском языке».

	20 шт.

	2
	Фильтр  противогазовый  АВЕК1 

1. Наименование и назначение товара
	Параметр
	Требование

	Наименование товара
	Фильтр противогазовый, марка и класс защиты А1В1Е1К1

	Страна происхождения товара
	Российская Федерация.

	Тип изделия
	Противогазовый фильтр предназначен для защиты от органических и
неорганических газов и паров (за исключением оксида углерода) с температурой кипения свыше 65 °С, кислых газов, аммиака и его производных. (кислые газы, метиламин, аммиак)                                                      

	Назначение
	Защищает от: органические газы и пары, неорганические газы и пары, кислые газы, аммиак и его производные. Область применения: Автомобилестроение, самолетостроение, типографии, мебельное производство, судостроение, лакокрасочные производства, химические
производства,производство холодильного оборудования, производство удобрений. Повышенный класс делает фильтр наиболее экономически эффективным по времени работы.                                                                                                               

	Категория
	Марка и класс защиты А1В1Е1К1


2. Обязательные технические характеристики
	Параметр
	Требование

	Крепление фильтров
	Байонетная система крепления фильтров 21 мм


3. Подтверждаемые показатели безопасности и испытаний
	Требование / значение

	Противогазовый фильтр должен соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».

	Противогазовый фильтр должен ГОСТ 12.4.235-2019 (EN 14387:2004) фильтры противогазовые

	Сертификат соответствия № № ЕАЭС KZ.7500361.01.01.10364
Серия KZ № 0302034.

	ОКПД2 32.99.11.199

	ТН ВЭД 8421 39 200 8


4. Эксплуатационные требования
	Параметр
	Требование

	Температура эксплуатации
	От минус 40 °C до плюс 40 °C.

	Срок хранения
	Гарантийный срок хранения — 5 лет с даты изготовления, указанной на панорамном стекле.

	Условия транспортировки
	Транспортировка всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, в упаковке, с соблюдением требований эксплуатационной документации.

	Хранение
	Хранить с защитой от повреждений, загрязнений, пыли, прямых солнечных лучей, высокой и низкой температуры, влажности и агрессивных химических веществ; не допускать деформации лицевой части и клапана выдоха.


5. Документы, предоставляемые.
1. Действующий сертификат соответствия ЕАЭС на фильтр противогазовый марка и класс защиты А1В1Е1К1, по ТР ТС 019/2011.
2. Протокол испытаний, подтверждающий соответствие требованиям ТР ТС 019/2011 и ГОСТ 12.4.235-2019 (EN 14387:2004) фильтры противогазовые
3. Инструкцию по эксплуатации на русском языке.
4. Документ, подтверждающий поставку товара с маркировкой ЕАС и маркировкой изделия/упаковки в соответствии с ТР ТС 019/2011.
5. Документ, подтверждающий страну происхождения товара — Российская Федерация.

	40 шт.

	3
	Полумаска  тип АВЕК


Респиратор для защиты от газообразных веществ
Обеспечивает защиту от 10 до 15 ПДК
Состоит из полумаски и двух патронов(фильтров)
Полумаска обеспечивает плотное прилегание
Клапан выдоха для большего комфорта
Регулируемое по размеру оголовье
 Патроны расположены симметрично
Конструкция оптимально сбалансирована
Многоразовое использование - патроны сменные
Комбинированная защита от газов
А - защита от органических газов
В - защита от неорганических газов
Е - защита от кислых газов
К - защита от аммиака и его производных
	10 шт.

	4
	Респиратор 


Респиратор  — это современное средство индивидуальной защиты дыхательных путей, обеспечивающее максимальный уровень безопасности в самых сложных условиях. Он соответствует классу FFP3 R D, что гарантирует его эффективность для защиты от аэрозолей при их концентрации до 50 ПДК, дыма, пыли, тумана и других опасных веществ, включая соединения радиоактивного йода. Респиратор  разработан для экстренного выхода из зон радиоактивного загрязнения, в частности при авариях на атомных станциях. 
Данный респиратор
1. Универсального размера: конструкция респиратора подходит для взрослых и детей от 4 лет благодаря эластичному оголовью и мягкому уплотнению.
 
2. Средство МНОГОРАЗОВОГО использования.
3. Высокая эффективность фильтрации: фильтрующие материалы и активированный уголь задерживают до 99,97% частиц, включая радиоактивные.
4. Клапан выдоха: снижает температуру и влажность внутри респиратора, что обеспечивает комфорт даже при длительном использовании.
5. Надёжная герметичность: конструкция исключает попадание загрязнённого воздуха, даже при активных движениях.
6. Компактная упаковка: герметичная фольгированная упаковка сохраняет свойства респиратора на протяжении 7 лет.
7. Простое применение без необходимости в обучении.
8. Регулируемые оголовья для удобной посадки.
9. Соответствие строгим требованиям ГОСТ и ТР ТС 019/2011.
Применение
· На предприятиях с повышенным уровнем пыли и дыма.
· В лабораториях, где требуется защита от химических и биологических веществ.
· Для промышленного и медицинского использования.
Технические характеристики респиратора 
· Класс защиты: FFP3 R D — высокоэффективное средство, обеспечивающее защиту до 50 ПДК.
· Назначение: многоразовое использование (обозначение R).
· Испытания: устойчивость к запылению (маркировка D).
· Срок хранения: 7 лет при сохранении герметичной упаковки.
· Материалы: многоуровневое фильтрполотно с активированным углём.
· Наличие клапана: Да.
Соответствие требованиям стандартов
 ТР ТС 019/2011
ГОСТ Р 22.9.14-2014
 ГОСТ 12.4.294-2015

	300 шт.

	5
	Респиратор противогазовый  (А1В1Е1)


Тип респиратора по способу защиты: Фильтрующий
Тип респиратора: многоразовый
Тип фильтра в зависимости от вида загрязнений окружающего воздуха: Противогазовый
Конструктивные особенности: Полумаска из термопластичного изолирующего материала; Регулировка ремней оголовья; Клапан выдоха с предохранительным экраном; Пластмассовые манжеты с клапанами вдоха, Наличие трикотажной ленты на полосе обтюратора полумаски.
Количество фильтров респиратора: не менее 2.
Класс защиты: не менее А1В1Е1
Комплектность: в комплекте с сменными фильтроэлементами (2 шт.)
	20 шт.

	6
	Респиратор  FFP3 NR D


Респиратор – фильтрующая полумаска третьего класса (FFP3) с дополнительной защитой от паров ртути. Респиратор одноразовый с клапаном выдоха. Защищает от всех видов аэрозолей, при их концентрации до 50 ПДК, с дополнительной защитой от паров ртути. Класс эффективности фильтрации для защиты от аэрозолей – FFP3 (высокая эффективность) по ГОСТ 12.4.294-2015;
Эксплуатационная документация (одна штука на тарное место);
Руководство по эксплуатации – не менее 1 штуки на тарное или упаковочное место;
Паспорт или формуляр на партию – не менее 1 штуки на каждую поставляемую партию респираторов;
Сертификат соответствия (если товар подлежит обязательному подтверждению соответствия согласно требованиям законодательства Российской Федерации и международных договоров) – не менее 1 штуки на всё количество поставляемых респираторов.
Срок хранения респираторов  от изготовителя – не менее 2 лет с момента изготовления.


	8 шт.

	7
	Полумаска  с фильтром А1В1Е1К1P1

РЕСПИРАТОР:
· гипоалергенная полумаска из мягкого эластомера
· система удаления избыточной влаги из подмасочного пространства для комфортной работы
· сменные фильтры из термостойкого и ударопрочного ABS-пластика (специализированы по назначению в зависимости от физико-химических и токсичных свойств вредных примесей и различаются по составу поглотителей и маркировке)
· система трехмерного регулирования облегания полумаски (включая регулировку подбородочной части)
· низкое сопротивление дыханию снижает утомляемость

Комплектация:
· полумаска
· два противогазовых и аэрозольных фильтра
· регулируемое оголовье
· клапан выдоха
· фильтр  А1В1Е1К1P1

	26 шт.

	8
	Респиратор FFP3 (50 ПДК) с клапаном


Характеристики:
Фильтрующие полумаски дополнительно можно оснастить регулировкой натяжения ремней оголовья;
Обеспечивает надежную защиту органов дыхания от аэрозолей (пыль, дым, тумана) концентрацией до 50 ПДК;
Удобная чашеобразная форма позволяет респиратору плотно прилегать по всей поверхности;
Респиратор подходит для большинства типов лица.
Фильтрующий материал обладает механической и электростатической фильтрацией, обеспечивающий легкость дыхания;
Внутренний слой состоит из гипоаллергенного материала, не вызывает аллергических реакций;
Клапан выдоха, благодаря которому по респиратором не накапливаются тепло и влага;
Используется при работе в пониженных, повышенных температурах, а также при повышенной влажности;
Область применения:
Металлургическая промышленность, цементная промышленность, чугунно- и сталелитейное производство, механическая переработка руды, горнодобывающая промышленность, машиностроение, нефтехимия, целлюлозно-бумажная промышленность, строительство, судостроение, сельское хозяйство, производство красителей, фармацевтика, пищевая отрасль, гончарное дело и др.
	18 шт.



                                                                                                               



