Техническое задание

Roborock F25 Ultra - это вертикальный беспроводной моющий пылесос (handstick) флагманского уровня 2025 года, который объединяет функции сухой и влажной уборки                      с высокотемпературными режимами для эффективной борьбы со сложными загрязнениями.

Количество – 2 шт.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
[bookmark: _GoBack]Тип: вертикальный моющий пылесос (handstick) с возможностью сухой и влажной уборки,               а также паровой очистки. 
 Потребляемая мощность: 430 Вт. 
 Мощность всасывания: до 22 000 Па.  
Аккумулятор: встроенный Li-Ion, ёмкость 4600 мА·ч, напряжение 21,6 
Время автономной работы: до 60 минут (в зависимости от режима).  
Время зарядки: около 4 часов. 
Уровень шума: до 75 дБ.  
Вес: пылесос — 5,6 кг, со станцией — 7,24 кг.  
Габариты (Ш×В×Г): пылесос — 265×1096×246 мм, со станцией — 316×1156×353 мм.  
Длина сетевого кабеля: 1,6 м. 
Страна производства: Китай.  
Гарантия: 1 год.  

ЁМКОСТИ РЕЗЕРВУАРОВ: 
Для чистой воды: 1000 мл.  
Для грязной воды: 720 мл (в вертикальном положении), 600 мл (в горизонтальном положении).  
Для моющего средства: 100 мл (с автодозированием).  

РЕЖИМЫ РАБОТЫ
Автоматический. 
Пар (температура до 180 °C).  
Горячая вода (температура до 86 °C).  
Удаление влаги (сбор пролитой жидкости без подачи воды). 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ
Датчик загрязнения: есть, для автоматической регулировки мощности. 
Гироскопический сенсор: для ориентации в пространстве.  
Система JawScrapers: защита от наматывания волос на валик.  
Технология SlideTech 2.0: улучшенная система колёс для лёгкого перемещения.  
Технология FlatReach 2.0: возможность уборки под мебелью с просветом от 12,5 см.  
Самоочистка на станции: промывка валика горячей водой или паром, сушка горячим воздухом (до 95 °C).  
Подсветка зоны уборки: помогает заметить загрязнения при слабом освещении.  
Голосовые оповещения: информируют о состоянии устройства. 
Управление через приложение Roborock: настройка мощности всасывания, подачи воды, уровня подруливания колёс, подсветки, дозировки моющего средства, языка и громкости голосовых уведомлений.  
Система фильтрации: HEPA-фильтр и синтетический фильтр.  
Трёхслойная система защиты от накипи: продлевает срок службы устройства.  
Угол наклона корпуса: 180° (горизонтальное положение).  
Поворот щётки: 70°.  
Самодиагностика неисправностей: система помогает выявить проблемы.  

КОМПЛЕКТАЦИЯ
· пылесос;
· съёмная ручка;
· база для зарядки и самоочистки;
· адаптер питания;
· инструмент для очистки;
· запасной HEPA-фильтр;
· фирменное моющее средство (200 мл);
· инструкция.

     Место поставки товара: 243140 Брянская область, г.Клинцы, ул. 2я Парковая , д .2
     Сроки поставки товара:  08.09.2026 г.
     Требования к поставке товара: поставка товара осуществляется транспортом поставщика на условиях: «Доставка до места назначения». Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются поставщиком собственными техническими средствами.
     Требования к упаковке товаров: упаковка товара и грузовая тара должны обеспечивать сохранность товара при транспортировке, при погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации и хранению.
     Требования к безопасности товаров: требования к безопасности товара устанавливаются в соответствии со стандартами и техническими условиями изготовителя, нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и регламентами Российской Федерации к поставляемому виду товара.
     Требования по сроку гарантий качества: поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара в течение всего срока годности, установленного на товар, при условии соблюдения заказчиком условий хранения (соблюдение температурного режима и т. д.).
     Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара: одновременно с товаром поставщик обязан передать заказчику надлежащим образом оформленные документы: товарную/товарно-транспортную накладные, счет/счет-фактуру, документы, подтверждающие качество товара.
     Требования по объему гарантий качества товаров: объем гарантий качества составляет 100%.
     Товар должен быть новым, находиться в оригинальной упаковке изготовителя, исключающей возможное повреждение товара при его транспортировке и хранении, не бывшим в эксплуатации, без дефектов изготовления, не поврежденным. 
     Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ.
     Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке.
     Поставщик обязан уведомить заказчика о времени и дате поставки товара телефонограммой или по факсимильной связи, с последующим письменным подтверждением.


