[bookmark: _Hlk230078398]Приложение № 1
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 
Оказание услуг на проведение оценочных работ

	Заказчик
	Ханты-Мансийское окружное управление водных путей и судоходства – филиал Федерального бюджетного учреждения «Администрация «Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей» (68.31.16.120)

	Цель проведения работ
	Проведение оценочных работ с целью определения рыночной стоимости имущества.

	Объем оказанных услуг
	2 усл. ед.

	Порядок оказания услуг
	1. Выезд на место.
2.  Сбор документов для проведения оценки.
3. Оказанию услуг по изготовлению отчетов.
4. Передача заказчику отчетов оценки.

	Форматы передаваемых материалов
	Отчеты об оценке на дату их проведения в бумажном виде в 1 экземпляре на каждый объект оценки.

	Требования к оказанию услуг
	1. Точность должна соответствовать нормативно-технической документации, утвержденной законодательством РФ.
1. Документация изготавливается на дату обследования Объектов.
1. Отчеты об оценке должны соответствовать требованиям действующего законодательства, требованиям, предъявленным документами, регламентирующими порядок их подготовки.

	Объект оценки
	Определение рыночной стоимости: 
1-ВЛ-0.4 кВ, на земельном участке с кадастровым номером 86:12:0103001:1 по адресу: 628001, Российская Федерация, Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Объездная, 45 (ремонтно-механическая база). Приложение 1(спецификация)
2-ППУ (плавучая противопожарная установка), на земельном участке с кадастровым номером 86:12:0103001:1 по адресу: 628001, Российская Федерация, Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Объездная, 45 (ремонтно-механическая база). Приложение 2(спецификация)



	Основания для оказания услуг
	Услуги должны быть оказаны в соответствии с требованиями действующего законодательства: 
1. Федерального закона «Об оценочной деятельности» №135 ФЗ от 29.07.1998 N 135-ФЗ, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов оценки, а также стандартов и правил оценочной деятельности, утвержденных саморегулируемой организацией оценщиков;  при  осуществлении  экспертной  деятельности    соблюдать  законодательные  акты,  методические  указания  и  другие  нормативные  документы в области оценочной деятельности.
  Все используемое оборудование и оказанные услуги должны соответствовать техническим и специальным требованиям качества (нормативно-техническим документам, ГОСТам, СНиПам, ВСНам, и др., в случаях, установленных законом) и оказываться в полном объеме с соблюдением норм охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды.

	Срок оказания услуг
	В течение 20 (двадцать) календарных дней со дня заключения Контракта.

	Требования к исполнителю
	Исполнитель должен соответствовать требованиям, устанавливаемым для оценщика Федеральным законом от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации», в частности быть членом саморегулируемой организации оценщиков, иметь высшее образование в области оценочной деятельности, иметь страховой полис, квалификационный аттестат в области оценочной деятельности.

	Гарантийное требование
	          Исполнитель несет ответственность за оказанные услуги в течение 2 (двух) лет с момента подписания акта приема-сдачи оказанных услуг.
      Выявленные замечания (технические ошибки) устраняются     Исполнителем в полном объеме в течение 2 дней со дня обнаружения (без дополнительной оплаты).


 
              


Заместитель начальника филиала по флоту                                                         А.Г. Сыченков


























Приложение 1
                                               Спецификация
                   Наружные сети электроснабжения РМБ ХМОУВПиС, г. Ханты-Мансийск, ул. Объездная 45.
	№ п/п
	                           Наименование
	            Марка, материал, тип и т.д.
	Единица измерения
	 Кол-во

	[bookmark: _Hlk210895507]1
	ВЛ-0.4 кВ Ф№1 БЕРЕГ
	СИП4 4*50
	метр
	672

	2
	ВЛ-0.4 кВ Ф№3 ПМ2
	СИП4 4*50
	метр
	426

	3
	ВЛ-0.4 кВ Ф№2 КОТЕЛЬНАЯ
	СИП4 4*35
	метр
	72

	4
	ВЛ-0.4 кВ между опорой №22и№24
	СИП4 4*35
	метр
	94

	5
	ВЛ-0.4 кВ между опорой №23и ВРУ-0.4 кВ
Холодный склад
	СИП4 4*25
	[bookmark: _Hlk210895431]метр
	25

	6
	ВЛ-0.22 кВ между опорой №27и ВРУ-0.22 кВ
охрана 
	СИП2 2*16
	метр
	22

	7
	ВЛ-0.22 кВ между опорой №14и№ 20
ВЛ-0.22 кВ освещение
	СИП2 2*16
	метр
	278

	[bookmark: _Hlk210896013]8
	ВЛ-0.4 кВ между опорой №13и№14
	СИП4 4*50
	метр
	24

	9
	ВЛ-0.4 кВ между опорой №11и№12
	СИП4 4*50
	метр
	28

	10
	ВЛ-0.4 кВ между опорой №9и№10
	СИП4 4*50
	метр
	32

	12
	ВЛ-0.4 кВ между опорой №7и№8
	СИП4 4*50
	метр
	30

	13
	ВЛ-0.4 кВ между опорой №5и№6
	СИП4 4*50
	метр
	24

	14
	ВЛ-0.4 кВ между опорой №4и ВРУ-0.4 кВ
Столярный цех
	СИП4 4*25
	метр
	18

	15
	ВЛ-0.4 кВ между опорой №3и ВРУ-0.4 кВ
Рабочий вагончик
	СИП4 4*16
	метр
	16

	16
	ВЛ-0.4 кВ между опорой №15и ВРУ-0.4 кВ
ККС
	СИП4 4*16
	метр
	41

	17
	ВЛ-0.22 кВ между РЩ№28 и вагончиками
	СИП2 2*16
	метр
	146

	18
	ВЛ-0.4 кВ Ф№4 офис РМБ
	СИП4 4*25
	метр
	44

	[bookmark: _Hlk210897918]19
	КЛ-0.4 кВ Ф№3 БЕРЕГ
	Кабель АВБШвнг 4х70 - 1кВ
( в земле)
	метр
	68

	20
	КЛ-0.4 кВ Ф№1 ПМ-2
	Кабель АВБШвнг 4х70 - 1кВ
( в земле)
	метр
	68

	[bookmark: _Hlk210909993]21
	КЛ-0.4 кВ Ф№8/1 Котельная
	Кабель АВБШвнг 4х35 - 1кВ
( в земле)
	метр
	68

	22
	КЛ-0.4 кВ Ф№7/1 Гараж
	Кабель АВБШвнг 4х35 - 1кВ
( в земле)
	метр
	42

	23
	КЛ-0.4 кВ Ф№7/2 Проходная
	Кабель АВБШвнг 4х25 - 1кВ
( в земле)
	метр
	18

	24
	КЛ-0.4 кВ Ф№8/3 жилые вагончики
	Кабель АВБШвнг 4х25 - 1кВ
( в земле)
	метр
	90

	25
	КЛ-0.4 кВ Ф№8/2 резерв
	Кабель АВБШвнг 4х35 - 1кВ
( в земле)
	метр
	98

	26
	КЛ-0.4 кВ между РЩ№26 и РЩ№28
	Кабель ВБШвнг 4х16 - 1кВ
( в земле)
	Метр 
	28

	27
	КЛ-0.22 кВ Ф №5
	Кабель ВБШвнг 2х10 - 1кВ
( в земле)
	Метр 
	26

	28
	Опора ВЛ-0.4 кВ - №№ 1,4,,21
	Железобетонные опоры марки СВ105
L-10,5 метра ,с укосиной 8,0метра
	Шт.
	3

	29
	Опора ВЛ-0.4 кВ - №№ 2,3,5,6,7,8,9,10,11,12
	Железобетонные опоры марки СВ105
L-10,5 метра
	Шт.
	10

	30
	Опора ВЛ-0.4 кВ-№№15,16,18
	Опоры из металлических труб диам.159 мм. ,L-10,5 метра, с укосиной из металлической трубы диам.159 мм. 8,0метра.
	Шт.
	3

	31
	Опора ВЛ-0.4 кВ-№№13,14,17,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29.
	Опоры из металлических труб диам.159 мм. ,L-10,5 метра.
	Шт.
	13

	32
	Распределительные щиты-№№ 5,7,9,11,17,20.
	Шкафы типа ШРС 1-11-7-54-УЗ-001

	Шт.
	6

	33
	Распределительные щиты-№№ 1,2,3,4,6,8.10,16,18,19,21,29.
	Рубильник типа ЯРП-250А У1 IP54 
	Шт.
	12

	34
	Распределительные щиты-№№ 12,13,14,22,23,24,25,26,27,28.
	Рубильник типа ЯРП-100А У1 IP54
	Шт.
	10

	35
	Распределительный щит-№15
	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП 0.25 220/12В (3 авт. выкл.)

	Шт.
	1

	36
	Кабельное снижение на распределительные щиты-№№ 5,7,9,11,17,20.
	Кабель АВВГ4*50, L-12,0 метра
	Шт.
	6

	37
	Кабельное снижение на распределительные щиты-№№1,2,3,4,6,8.10,16,18,19,21,
	Кабель АВВГ4*35, L-12,0 метра
	Шт.
	11

	38
	Кабельное снижение на распределительные щиты-№№12,13,14,22,23,24,25.
	Кабель АВВГ4*25, L-12,0 метра
	Шт.
	7

	39
	Светильники С1-С16
	Уличный светодиодный  светильник консольный с кронштейном  IEK 120Вт на столб для уличного освещения.

	Шт.
	16

	40
	Выключатели для светильников С1-С16 установленные на опорах ВЛ-0.4 кВ №№ 6,8,10,12,14,21,22,24,25,26,27.
	Выключатель герметичный (уличный) одинарный

	Шт.
	11


  

Приложение 2
                                             Спецификация
                        ППУ(плавучая противопожарная установка)

	№ п/п
	                           Наименование
	            Марка, материал, тип и т.д.
	Единица измерения
	 Кол-во

	1
	Корпус ППУ
	Сталь 4 мм
	  М  кв.
	30

	2
	Насос 
	4К-8
	Шт.
	1

	3
	Угловой клапан
	Ду65
	Шт.
	2

	4
	Кран
	Ду40
	Шт.
	2

	5
	Невозвратно-запорный клапан
	Ду40
	Шт.
	2

	6
	Грелка электрическая
	ГСЗ-1200-1.2кВт
	Шт.
	2

	
	
	
	
	


 



