ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	№ п/п
	Наименование товара
	Кол-во
	Характеристики

	1


	Смесь сухая строительная
	20 кг.
	КТРУ 23.64.10.110-00000002

Вид применяемого вяжущего – цементный; Назначение затирочной (шовной) смеси - для узких швов (до 6 мм включительно),
 Подтип защитной смеси - биоцидная, 
Условия применения – для наружных и внутренних работ; 

Функциональное назначение смеси - затирочная (шовная);

 * Цвет смеси – карамель;
Противогрибковый эффект – да;

Гладкая поверхность – да;

Водостойкая –да;

Морозостойкая – да;

Расход – не более 0,25 л/м2

	В соответствии с П.4-6 правил использования каталога товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145, при описании объекта закупки Заказчиком были использованы дополнительные показатели товара, описывающие потребности заказчика, предъявляемые к техническим и функциональным характеристикам для целей определения соответствия поставляемого товара потребностям заказчика, так как показателей, характеризующих товар, предусмотренных каталогом товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд не достаточно при описании потребностей заказчика.


