ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (Техническое задание (ТЗ)) 
1. Общие требования к описанию объекта закупки:
	№ п/п
	Наименование существенного условия
	Значение

	1. 
	Объект закупки
	Поставка консолей для крепления гимнастических снарядов.

	2. 
	Сроки поставки (сроки монтажа, ввода в эксплуатацию, проведения инструктажа, сборки)
	С даты заключения контракта по 31 августа 2026 года.

Поставка осуществляется по заявке заказчика в течение 20 календарных дней с даты направления заявки поставщику. Заявка может быть направлена на партию товара, количество заявок и объем товара в них определяется Заказчиком. 
В случае, если в п. 6 ТЗ установлено требование об осуществлении поставщиком сборки и/или монтажа, и/или ввода в эксплуатацию поставленного товара, и/или проведении инструктажа специалистов заказчика, эксплуатирующих и осуществляющих техническое обслуживание товара, правилам эксплуатации и технического обслуживания в соответствии с требованиями технической и/или эксплуатационной документации производителя (изготовителя) такого товара, то соответствующие услуги осуществляются поставщиком не позднее установленного в настоящем пункте срока.

	3. 
	Место поставки (доставки, размещения, хранения)
	г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр. д. 25

	4. 
	Требование к условию поставки


	Поставка товара в адрес заказчика осуществляется силами поставщика с необходимым количеством грузчиков для погрузки и разгрузки в помещения заказчика с обеспечением сохранности товара, соблюдением условий хранения и транспортировки, температурного режима предусмотренных инструкцией по применению, а также с учетом требований действующего законодательства.

	5. 
	Расходы (затраты) поставщика, включенные в цену контракта
	Цена контракта включает в себя стоимость товара, а также все расходы на перевозку, погрузо-разгрузочные работы, стоимость упаковки (тары), маркировки, оформление необходимой документации, подъем на этаж/спуск по лестнице до места размещения, размещение в месте хранения, уборку (вывоз) упаковочных отходов и мусора после распаковки, страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, которые поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В случае, если в п. 6 ТЗ установлено требование об осуществлении поставщиком сборки и/или монтажа, и/или ввода в эксплуатацию поставленного товара, и/или проведении инструктажа специалистов заказчика, эксплуатирующих и осуществляющих техническое обслуживание товара, правилам эксплуатации и технического обслуживания в соответствии с требованиями технической и/или эксплуатационной документации производителя (изготовителя) такого товара, то соответствующие расходы должны быть включены поставщиком в цену контракта.

	6. 
	Требование об осуществлении монтажа, ввода в эксплуатацию, сборки товара
	Поставщик осуществляет монтаж поставленного товара в сроки и на условиях контракта. Стоимость услуг монтажа включена в стоимость контракта.
Работы по монтажу включают в себя крепление консолей (предоставляемых Исполнителем) к бетонной стене посредством химических анкеров на высоте 6 м от пола с вырезом в декоративных стеновых панелях или на проставки за стеновыми панелями, а также крепление крюков для фиксации канатов и механизма регулировки высоты колец. Проставки в случае необходимости предоставляются и монтируются Поставщиком. Расстояние от стены до лицевой части стеновой панели от 50 до 100 мм в зависимости от места установки. Вырезы в декоративных стеновых панелях должны быть осуществлены в минимальном необходимом объеме в размере корпуса консоли/иных точек крепления, иные повреждения панелей недопустимы.

Монтаж должен быть выполнен в соответствии с ГОСТ Р 57539-2024 (для консолей для гимнастических канатов), ГОСТ Р 56436-2015 (для консоли для гимнастических колец) и иных регламентирующих документов, поименованных в указанных ГОСТах.

Концы канатов должны касаться пола (в наличии канаты длиной 6 м).

Максимальная допустимая нагрузка на каждую консоль должна составлять не менее 500 кг.

Все необходимое оборудование, требуемое для монтажа предоставляется Исполнителем. 

Все необходимые расходные материалы необходимые для выполнения работ, включая консоли, проставки, тросы, анкера и т.д. предоставляются Исполнителем и включены в стоимость договора.
Ознакомится с местом монтажа можно по рабочим дням с 10:00 до 16:00 по предварительно договоренности о конкретном времени прибытия представителя. О намерении прибыть для осмотра необходимо сообщить на электронную почту rodionov_ka@almazovcentre.ru не менее чем за 2 рабочих дня.

	7. 
	Требование о предоставлении образца товара
	Не установлено.

	8. 
	Требование к качеству, безопасности, таре и упаковке
	Товар должен быть новым, не бывшим в обращении, в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленным (не были восстановлены потребительские свойства, у которого не меняли составные части), не иметь дефектов, связанных с работой по его изготовлению либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения поставщика, свободным от прав третьих лиц.  

Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами. 

Товар должен быть в упаковке, отвечающей требованиям к безопасности и характеру груза, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения. 

Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу товара вследствие некачественной или ненадлежащей упаковки.

Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации надлежащие условия хранения и перевозки, в том числе, температурный режим, установленные изготовителем товара, необходимые для сохранения качества и безопасности товара.

Упаковка Товара должна иметь следующую маркировку:

Наименование Товара: _____________________

Контракт № _______________

Заказчик: ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России

Поставщик (название компании): _________

Пункт назначения: _____________

Грузоотправитель: ______________

Ящик/контейнер № ______, всего ящиков/контейнеров _______

Размеры (высота, длина, ширина) _________

Вес брутто _____ кг

Вес нетто    _____ кг

Товар должен иметь необходимые заводские маркировки, ярлыки, наклейки и пломбы согласно действующему законодательству Российской Федерации. 

Товар должен иметь информацию о производителе с указанием юридического лица, его юридического и фактического адресов, номеров телефонов, даты (времени) выработки или производства товара, сроков хранения, условий хранения и предельного срока годности.

На поставляемом товаре и его упаковке должны быть помещены товарные знаки, зарегистрированные в установленном порядке. Товарные знаки не помещаются на товарах, которые в соответствии со стандартами или их техническими условиями не подлежат маркировке.

Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества, указанием номера и даты Контракта, с приложением документации на Товар должны сопровождать каждый ящик/контейнер. Один упаковочный лист должен находиться внутри ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

Упаковка и маркировка на упаковке, а также документация внутри и вне упаковки должны строго соответствовать требованиям, установленным в Контракте.

	9. 
	Документы, подтверждающие соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ
	Поставщик вместе с товаром должен предоставить заказчику следующие документы, подтверждающие качество товара:

1) копию документа, подтверждающего соответствие Товара, выданного уполномоченными органами (организациями) (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2021 №2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 г. №2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»):

- сертификат и/или декларация о соответствии (или должным образом заверенные копии указанных документов);

2) другие документы (сертификаты качества, удостоверения на поставляемый товар), подтверждающие соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам:

- паспорт или сертификат качества продукции от предприятия производителя (изготовителя) Товара.

	10. 
	Документы, подтверждающие соответствие поставщика требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом закупки
	Не требуются.



	11. 
	Гарантийный срок (срок годности, 
	Гарантийный срок (срок годности) на поставляемый товар должен составлять 12 (двенадцать) месяцев, с даты подписания сторонами контракта документа о приемке, а в случае, если в п. 6 ТЗ установлено требование об осуществлении монтажа, ввода в эксплуатацию, сборки товара, то - со дня подписания соответствующего Акта ввода в эксплуатацию. Срок действия гарантии не может быть менее, чем срок действия гарантии производителя данного товара. 

Заказчику предоставляется гарантия производителя и гарантия поставщика на товар.
Заказчик вправе заявлять претензии поставщику в течение указанного гарантийного срока.
Срок устранения неисправности при наступлении гарантийного случая 21 календарный день с даты направления поставщику уведомления.

	12. 
	Порядок определения количества товара 
	Количество поставляемых товаров указано в описании объекта закупки, на момент поставки товара его количество должно соответствовать заявке заказчика.


2. Наименование, перечень, требования к характеристикам товара: 
	№ п/п
	Товар
	Параметры эквивалентности/характеристики
	Количество
	ОКПД2

	1
	Консоль пристенная для канатов
	Ширина: не более 1000 мм. 

Высота не более 700 мм.

Глубина (вынос от стены): 2000 мм.

Максимальная нагрузка: не менее 500 кг.
Основание консоли имеет Т-образную форму с отверстиями для анкерных болтов. От конца несущей консоли к стене закреплена тросовая растяжка. На консольной части консоли имеется петля для крепления каната. В комплект поставки включен карабин для крепления каната к консоли. Несущая часть консоли выполнена из профиля трубы сечением 80 х 40 мм, толщина стенки трубы 2 мм. Консоль окрашена порошковым методом. Консоли изготовлены в соответствии с ГОСТ Р 57539-2024. Цвет консоли максимально приближен к цвету стен Заказчика.
	4
	32.30.15.299

	2
	Консоль пристенная для гимнастических колец
	Ширина с растяжками: не более 2000 мм. 

Высота не более 700 мм.

Глубина (вынос от стены): 2000 мм.

Максимальная нагрузка: не менее 500 кг.

Основание консоли имеет Т-образную форму с отверстиями для анкерных болтов. От конца несущей консоли к стене закреплены в стороны тросовые растяжки. На консоли имеется механизм регулировки высоты колец. Трос обеспечивающий регулировку высоты колец включен в комплект поставки (в наличии имеются кольца с длиной лямок 1 м). Несущая часть консоли выполнена из профиля трубы сечением 80 х 40 мм, толщина стенки трубы 2 мм. Консоль окрашена порошковым методом. Консоль изготовлена в соответствии с ГОСТ Р 56436-2015. Цвет консоли максимально приближен к цвету стен Заказчика.
	1
	32.30.15.299




