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Описание объекта закупки
	№ п/п
	Наименование товара
	Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости)
	Показатели объекта закупки
(при этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться)*
	ОКПД2/КТРУ

	1
	 Стол приставной
	Вид материала столешницы
	ЛДСП
	ОКПД2  31.10.12.110
КТРУ 31.01.10.000-00000011

	
	
	Тип каркаса
	Деревянный
	

	
	
	Вид материала каркаса
	ЛДСП
	

	
	
	Проставки между столешницей и опорой столешницы цвет алюминий
	Соответствие
	

	
	
	Наличие двухкомпонентной эксцентриковой стяжки деталей
	Соответствие
	

	
	
	Без использования «евровинтов»
	Соответствие
	

	
	
	Регулируемые по высоте подпятники в диапазоне регулировки 10 мм
	Соответствие
	

	
	
	Размеры стола:
	Размеры стола:
	

	
	
	Ширина, мм
	≥1399 и 
≤1401
	

	
	
	Глубина, мм
	≥799 и 
≤801
	

	
	
	Высота, мм
	≥769 и
≤771
	

	
	
	Столешница комбинированного изготовления из МДФ и ЛДСП толщиной, мм
	≥38
	

	
	
	Кромка ABS в тон изделия толщиной, мм
	≥2
	

	
	
	Опора выполнена из ЛДСП толщиной, мм
	≥32
	

	
	
	Брифинг приставка крепится с столу
	Соответствие
	

	
	
	Кромка ABS в тон изделия  толщиной, мм
	≥1
	

	
	
	Дополнительный материала столешницы-МДФ
	Соответствие
	

	
	
	Форма столешницы
	Прямая
	

	
	
	Цвет
	Ясень (оттенок согласовывается с заказчиком)
	

	2
	Стол письменный 
	Назначение стола письменного
	Для руководителя
	ОКПД2  31.10.12.110
КТРУ 31.01.10.000-00000004

	
	
	Конфигурация стола
	Прямой
	

	
	
	Лаковое покрытие столешницы
	Нет
	

	
	
	Вид материала столешницы
	ЛДСП
	

	
	
	Вид материала каркаса
	ЛДСП
	

	
	
	Тип каркаса
	Деревянный
	

	
	
	Проставки между столешницей и опорами столешницы алюминиевого цвета
	Соответствие
	

	
	
	Двухкомпонентная эксцентриковая стяжка деталей
	Наличие
	

	
	
	Без использования «евровинтов»
	Соответствие
	

	
	
	Регулируемые по высоте подпятники в диапазоне регулировки 10 мм
	Соответствие
	

	
	
	Размеры:
	
	

	
	
	Ширина, мм
	≥2000 и  ≤2002
	

	
	
	Глубина, мм
	≥900 и ≤902
	

	
	
	Высота, мм
	≥770 и  ≤772
	

	
	
	Столешница комбинированного изготовления из МДФ и ЛДСП толщиной, мм
	≥38 
	

	
	
	Кромка столешницы и опор ABS в тон изделия толщиной, мм
	≥2
	

	
	
	Опоры  выполнены из ЛДСП толщиной, мм
	≥32
	

	
	
	Царга выполнена из ЛДСП толщиной, мм
	≥16
	

	
	
	Царга состоит из двух частей каждая высотой, мм
	≥288
	

	
	
	Кромка царги ABS в тон изделия, толщиной, мм
	≥1
	

	
	
	Цвет
	Ясень (оттенок согласовывается с заказчиком)
	

	3
	Тумба офисная деревянная
	Вид тумбы
	Греденция
	ОКПД2 31.01.12.150
КТРУ 31.01.12.150-00000002

	
	
	Тип дверей тумбы
	Распашные
	

	
	
	Тип тумбы
	Комбинированная
	

	
	
	Наличие выдвижного ящика для канцелярских принадлежностей
	Да
	

	
	
	Вид материала корпуса
	ЛДСП
	

	
	
	Тумба закрыта дверцей (внутри полка)
	Соответствие
	

	
	
	Количество выдвижных ящиков, шт
	≥2
	

	
	
	Количество открытых секций, шт
	≥2
	

	
	
	Количество полок, шт
	≥1
	

	
	
	Тип направляющих
	Роликовые
	

	
	
	Двухкомпонентная эксцентриковая стяжка деталей
	Наличие
	

	
	
	Четыре самоорентирующихся колеса
	Соответствие
	

	
	
	Без использования «евровинтов»
	Соответствие
	

	
	
	Заглушки ПВХ на клейкой основе в тон изделия
	Соответствие
	

	
	
	Топ не имеет свеса, заподлицо с фасадами
	Соответствие
	

	
	
	Ширина, мм
	≥1100 и  ≤1102
	

	
	
	Глубина, мм
	≥500 и  ≤502
	

	
	
	Высота, мм
	≥685 и  ≤687
	

	
	
	Ручки на каждый фасад прямоугольной формы, без острых углов выполненные из металла
	Соответствие
	

	
	
	Цвет ручек- матовый хром
	Соответствие
	

	
	
	Топ тумбы изготовлен из ЛДСП толщиной, мм
	≥25
	

	
	
	Кромка ABS в тон изделия толщиной, мм
	≥2
	

	
	
	Фасады ящиков изготовлены из ЛДСП толщиной, мм
	≥16
	

	
	
	Кромка фасадов ABS в тон изделия толщиной, мм
	≥1
	

	
	
	Остальные детали  выполнены из ЛДСП толщиной, мм
	≥16
	

	
	
	Кромка остальных деталей ABS в тон изделия толщиной, мм
	≥1
	

	
	
	Цвет
	Ясень (оттенок согласовывается с заказчиком)
	

	4
	Шкаф для одежды  деревянный
	Тип шкафа
	Отдельно стоящий (Цельнокорпусный)
	ОКПД2 31.01.12.131
КТРУ 31.01.12.131-00000001

	
	
	Вид шкафа
	Линейный
	

	
	
	Вид материала корпуса
	ЛДСП
	

	
	
	Тип дверей шкафа
	распашные
	

	
	
	Количество дверей
	2
	

	
	
	Топ не имеет свеса, заподлицо с фасадами
	Соответствие
	

	
	
	Наличие двухкомпонентной эксцентриковой стяжки деталей
	Соответствие
	

	
	
	Полка для головных уборов
	Наличие
	

	
	
	Дополнительная комплектация шкафа
	Выдвижная штанга для одежды
	

	
	
	Без использования «евровинтов»
	Соответствие
	

	
	
	Петли с доводчиками
	Соответствие
	

	
	
	Заглушки ПВХ на клейкой основе в тон изделия
	Соответствие
	

	
	
	Размеры:
	Размеры:
	

	
	
	Длина шкафа, мм
	≥900 и  <1000
	

	
	
	Высота шкафа, мм
	≥2100 и <2200
	

	
	
	Глубина шкафа, мм
	≥450 и <500
	

	
	
	На каждом фасаде демпферы
	Соответствие
	

	
	
	Регулируемые по высоте подпятниками в диапазоне регулировки 10 мм
	Соответствие
	

	
	
	На каждом фасаде ручки прямоугольной формы, без острых углов
	Соответствие
	

	
	
	Материал ручек- металл
	Соответствие
	

	
	
	Межцентровое расстояние, мм
	≥192
	

	
	
	Цвет ручек-матовый хром
	Соответствие
	

	
	
	Топ изготовлен из ЛДСП толщиной, мм
	≥25
	

	
	
	Кромка ABS в тон изделия  толщиной, мм
	≥2
	

	
	
	Фасады изготовлены из ЛДСП толщиной, мм
	≥16
	

	
	
	Кромка ABS в тон изделия  толщиной, мм
	≥1
	

	
	
	Остальные детали выполнены из ЛДСП толщиной, мм
	≥16
	

	
	
	Кромка ABS в тон изделия  толщиной, мм
	≥1
	

	
	
	Цвет
	Ясень (оттенок согласовывается с заказчиком)
	

	5
	Шкаф для учебных пособий 
	Шкаф четырехстворчатый
	Соответствие
	ОКПД2 31.01.12.139
КТРУ 31.01.12.130-00000001

	
	
	Вид материала корпуса
	ЛДСП
	

	
	
	Тип
	закрытый
	

	
	
	Наличие двухкомпонентной эксцентриковой стяжки деталей
	Соответствие
	

	
	
	Шкаф с четырьмя полками, три из них на полкодержателях с возможностью регулировки высоты
	Соответствие
	

	
	
	Без использования «евровинтов»
	Соответствие
	

	
	
	Петли с доводчиками
	Соответствие
	

	
	
	Демпферы на каждый фасад для бесшумного закрытия дверей
	Соответствие
	

	
	
	Регулируемые по высоте подпятники в диапазоне регулировки 10 мм
	Соответствие
	

	
	
	Заглушки ПВХ на клейкой основе в тон изделия
	Соответствие
	

	
	
	Размеры:
	Размеры:
	

	
	
	Длина, мм
	> 800  и  ≤ 900
	

	
	
	Глубина, мм
	> 400  и  ≤ 450
	

	
	
	Высота, мм
	> 2000
	

	
	
	На каждом фасаде ручки прямоугольной формы, без острых углов
	Соответствие
	

	
	
	Межцентровое расстояние ручек, мм
	≥192
	

	
	
	Материал ручек- металл
	Соответствие
	

	
	
	Цвет ручек -матовый хром
	Соответствие
	

	
	
	Топ изготовлен из ЛДСП толщиной, мм
	≥25
	

	
	
	Кромка топа ABS в тон изделия толщиной, мм
	≥2
	

	
	
	Фасады верхние тонированное стекло в алюминиевом профиле
	Соответствие
	

	
	
	Фасады нижние изготовлены из ЛДСП толщиной, мм
	≥16
	

	
	
	Кромка фасадов нижних ABS в тон изделия толщиной, мм
	≥1
	

	
	
	Остальные детали выполнены из ЛДСП толщиной, мм
	≥16
	

	
	
	Кромка ABS в тон изделия толщиной, мм
	≥1
	

	
	
	Цвет
	Ясень (оттенок согласовывается с заказчиком)
	


Наличие инструкции по сборке на русском языке
Дизайн и цвет по согласованию с заказчиком

Требования к качеству товара.
Поставляемый товар должен поставляться в упаковке фирмы-производителя (если это предусмотрено производителем), имеющей маркировку товарного знака производителя. Упаковка должна гарантировать целостность и сохранность товара при перевозке и хранении. Не допускается наличие на упаковке следов внешних воздействий (механические повреждения, замятия, разрывы и т.п.), наличие пятен жидкости и т.п. Упаковка поставщику не возвращается.
Заказчик имеет право осуществлять выборочную или сплошную проверку качества поставляемой продукции по своему усмотрению. При проведении выборочной проверки в случае выявления в тестируемых образцах несоответствия требованиям договора заказчик вправе забраковать всю партию товара.
Несоблюдение указанной в настоящем Техническом задании хотя бы одной из функций или несоответствие хотя бы одной характеристики перечисленным требованиям (т.е. худшие характеристики по сравнению с требуемыми) означает, что товар не соответствуют требованиям Технического задания.
Требования к гарантии на поставляемый товар.
Гарантийный срок на товар должен соответствовать гарантийным требованиям, предъявляемым к такому виду товара, и составлять не менее 12 месяцев с даты поставки. При обнаружении дефектов товара в период гарантийного срока, возникшим по независимым от Заказчика причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты или заменить товар ненадлежащего качества новым после письменного уведомления Заказчиком (в том числе по факсу или электронной почте с последующим направлением оригинала). Гарантийный срок на товар в данном случае продлевается на период устранения дефектов. Расходы по возврату товара, его замене производятся силами и за счет средств Поставщика. Поставщик несет все риски, связанные с хранением товара, до момента передачи его Заказчику.
Требования к условиям поставки товара.
Поставка товара осуществляется силами, средствами и за счет Поставщика с предоставлением документов производителя товара на русском языке для подтверждения соответствия поставляемого товара характеристикам, указанным в настоящем Техническом задании (соответствие требований, действующих ТУ или стандартов в установленном порядке). 
Наименование товара и производитель поставляемых товаров должны соответствовать наименованию товара и его производителю, указанным в представляемых при поставке товара документах.
Доставка, сборка, установка на проектное место товара, а так же вывоз мусора, осуществляется силами, средствами и за счет Поставщика.
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