II. Техническое задание (описание объекта закупки)
Мебели в зал спец. совета

	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристика или № ТРУ в ЕАТ
	КТРУ /ОКПД 2
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Шкаф для посуды деревянный
	Вид материала корпуса: ЛДСП. Высота: ≥ 1800  и  < 2000 Миллиметр. Глубина: ≥ 600 Миллиметр. Количество выдвижных ящиков: 0 Штука. Количество дверей: ≥ 2 Штука. Количество полок: ≥ 4 Штука. Наличие остекления: Нет. Регулировка напольных опор по высоте: Да. Ножки закрываются цоколем: Да. Материал цоколя: ЛДСП. Тип конструкции: Прямой. Тип напольной опоры: Ножки. Тип фасада: Закрытый. Ширина: ≥ 700  и  < 800 Миллиметр. Толщина фасадов шкафа: ≥ 16 Миллиметр. Толщина каркаса шкафа: ≥ 16 Миллиметр. Материал фасада: ЛДСП. Ручки двери металлические. Кромка ПВХ на видимых краях каркаса и полок: ≥ 0.4 Миллиметр. Кромка ПВХ на фасадах: ≥ 2 Миллиметр.
	31.01.12.139-00000003
	Штука
	2

	2. 
	Шкаф для посуды деревянный
	Вид материала корпуса: ЛДСП. Высота: ≥ 750  и  < 800 Миллиметр. Глубина: ≥ 600 Миллиметр. Количество выдвижных ящиков: 0 Штука. Количество дверей: ≥ 2 Штука. Количество полок: ≥ 1 Штука. Наличие остекления: Нет. Регулировка напольных опор по высоте: Да. Тип конструкции: Прямой. Тип напольной опоры: Ножки. Высота ножек: ≥ 100  и  ≤ 150 Миллиметр. Материал опор: пластик. Ножки закрываются цоколем с 2х сторон: Да. Тип фасада: Закрытый. Ширина: ≥ 800  и  < 810 Миллиметр. Толщина фасадов шкафа: ≥ 16 Миллиметр. Толщина каркаса шкафа: ≥ 16 Миллиметр. Материал фасада: ЛДСП. Столешница: влагостойкая ДСП, облицованная декоративным покрытием слотекс. Ручки двери металлические. Кромка ПВХ на видимых краях каркаса: ≥ 0.4 Миллиметр. Кромка ПВХ на фасадах: ≥ 2 Миллиметр.
	31.01.12.139-00000003
	Штука
	1

	3. 
	Шкаф деревянный с мойкой
	Вид материала корпуса: ЛДСП. Высота: ≥ 750 и < 800 Миллиметр. Глубина: ≥ 600 Миллиметр. Количество выдвижных ящиков: 0 Штука. Количество дверей: ≥ 2 Штука. Количество полок: ≥ 0 Штука. Наличие остекления: Нет. Регулировка напольных опор по высоте: Да. Тип конструкции: Прямой. Тип напольной опоры: Ножки. Высота ножек: ≥ 100  и  ≤ 150 Миллиметр. Материал опор: пластик. Ножки закрываются цоколем: Да. Тип фасада: Закрытый. Ширина: ≥ 800 и < 810 Миллиметр. Толщина фасадов шкафа: ≥ 16 Миллиметр. Толщина каркаса шкафа: ≥ 16 Миллиметр. Материал фасада: ЛДСП. Столешница: влагостойкая ДСП, облицованная декоративным покрытием Слотекс. Мойка: Врезная, Нержавеющая сталь. Смеситель однорычажный. Сифон. Ручки двери металлические. Кромка ПВХ на видимых краях каркаса: ≥ 0.4 Миллиметр. Кромка ПВХ на фасадах: ≥ 2 Миллиметр
	31.01.12.139
	Штука
	1

	4. 
	Полка навесная
	Высота: ≥ 900  и  < 1000 	Миллиметр. Глубина: ≥ 300  и  < 400 Миллиметр. Длина: ≥ 800  и  < 810 Миллиметр. Количество внутренних полок: 2 Штука. Тип каркаса: Деревянный. Тип конструкции: Прямая. Тип крепления: Настенная. Тип полки: Закрытая. Материал каркаса и фасада: ЛДСП. Ручки Двери металлические. Кромка ПВХ на видимых краях каркаса: ≥ 0.4 Миллиметр. Кромка ПВХ на фасадах: ≥ 2 Миллиметр.
	31.01.12.139
	Штука
	2

	5. 
	Стол обеденный
	Вид материала столешницы: влагостойкая ДСП, облицованная декоративным покрытием слотекс. Высота до столешницы: ≥ 700  и  < 750 Миллиметр. Толщина столешницы: 40 Миллиметр. Длина столешницы: ≥ 600  и  < 700 Миллиметр. Раскладная конструкция стола: Нет. Тип каркаса (ножки): Металлический. Форма столешницы: Квадратная. Одна из сторон стола имеет завал. Количество опор: ≥ 4 Штука. Края столешницы закрыты пленкой ПВХ.
	31.09.12.131-00000005
31.01.12.190
	Штука
	1

	6. 
	Стол кухонный
	Вид материала столешницы: влагостойкая ДСП, облицованная декоративным покрытием слотекс. Высота стола: ≥ 750  и  < 770 Миллиметр. Длина столешницы: ≥ 900  и  < 950 Миллиметр. Ширина столешницы: ≥ 1400  и  < 1500 Миллиметр. Раскладная конструкция стола: Нет. Тип каркаса (ножки): Металлический. Форма столешницы: Прямоугольная. Толщина столешницы: 40 Миллиметр. Количество опор: ≥ 4 Штука. Края столешницы закрыты пленкой ПВХ.
	31.01.12.190
	Штука
	2

	7. 
	Табурет
	Высота: ≥ 450 и  ≤ 480 Миллиметр. Диаметр: ≥ 300  и  < 350 Миллиметр. Наличие кольцевой опоры: Да. Наличие мягкого сидения: Да. Складная конструкция: Нет. Тип каркаса: Металлический. Тип напольной опоры: Ножки. Тип обивки: Экокожа. Форма сидения: Круглая.
	31.09.10.000-00000018
31.01.11.150
	Штука
	2

	8. 
	Кресло офисное
	Вид материала обивки сиденья: Экокожа; Вид материала обивки спинки: Экокожа; Цвет: Черный; Материал набивки: Вспененный полиуретан; Плотность материала набивки ≥22-25 кг/куб.м; Подголовник: Отсутствует; Подлокотники: Металлические хромированные с накладками из экокожи; Конструктивные особенности: Механизм качания с фиксацией в вертикальном положении; Вид материала крестовины: Металл. Цвет крестовины: хром; Каркас: монолитный; Максимальная нагрузка: ≥ 120 кг; Минимальная высота: ≥ 1030 мм, Максимальная высота: ≥ 1120 мм; Минимальная высота сиденья: ≥ 500 мм; Максимальная высота сиденья: ≥ 580 мм; Минимальная высота до подлокотников: ≥ 690 мм; Максимальная высота до подлокотников: ≥ 780 мм; Глубина (общая): ≥ 780 мм. Спинка состоит из 2х мягких частей. Ручка на спинке.
	31.01.12.160-00000005
31.01.11.150
	Штука
	5




	Требования к поставке:

	Отгрузка Товара (место поставки)
	г. Москва, Каширское шоссе, д. 34А

	Срок поставки
	В течение 30 рабочих дней с даты заключения договора.

	Гарантийный срок 
	12 месяцев

	Специальные условия, обусловленные спецификой товара 
	В цену товара включаются: доставка, разгрузка на склад Заказчика и Установка на места.
Товар передается в собранном виде.

Поставщик согласовывает с заказчиком цвета материалов, учитывая потребности заказчика.



