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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по реставрации ванн методом «литьевой мрамор» в физиотерапевтическом отделении УОК «Лесное озеро» Финансового университета 
Место выполнения работ – Российская Федерация, Московская область, городской округ Солнечногорск, посёлок Лесное Озеро, территория Санаторий Лесное озеро, строение 2, Лечебный корпус (первый этаж).
1. Сроки выполнения работ: со дня подписания Договора по 31.10.2026 г. 

2. Порядок формирования цены контракта – стоимость работ включает в себя материалы, оборудование, транспортные расходы, ГСМ, уплата налогов, сборов и других обязательных платежей (заработная плата, социальные отчисления, транспортные расходы и т.д.), установленных действующим законодательством РФ.

3. Объект: ванны чугунные, с ранее выполненной реставрацией методом «литьевой мрамор» в 2021 году.
4. Предназначение ванн: предназначены для проведения лечебных и профилактических водных процедур с использованием пресной воды, лекарственных концентратов, минеральных вод или морских солей для реабилитации и оздоровления отдыхающих.
5. Сроки выполнения работ: 10 рабочих дней.
6.  Технические требования: 
6.1.   Работы должны проводиться квалифицированными сотрудниками.
6.2. Персонал должен использовать профессиональный инвентарь, оборудование.
6.3.    Исполнитель использует собственные расходные материалы:

· материалы для зачистки (наждачная бумага/диски, моющие средства, обезжириватели, абразивы; 

· основной состав (литьевой мрамор);

· сливную арматуру (новый сифон, гофра и обвязка для ванны);

· расходники (малярный скотч, защитная пленка, перчатки и салфетки).

6.4. Материал: Литьевой мрамор. 
· средний срок службы покрытия – 10-15 лет;

· время высыхания материала – 16-24 часа;

· гарантия на новое покрытие – 1 год;

· наличие запаха – без запаха;

· гладкость поверхности – высокая (идеально ровная поверхность);

· износостойкость – высокая (устойчив к ударам, появлению царапин и трещин); 

· гигиеничность – высокая (противомикробный акрил);

· пожелтение – отсутствует (не желтеет и не темнеет со временем, самый ярко-белый)
6.5. Материалы должны быть безопасными, иметь сертификаты соответствия РФ, не выделять резких токсичных запахов после застывания и быть разрешенными для применения в жилых/общественных зданиях.
6.6. Покрытие должно быть ровным, без подтеков, пузырей, сгущенных участков и посторонних включений. Толщина слоя на дне ванны — не менее 6–8 мм. Толщина слоя на бортах — не менее 3–4 мм.
6.7. Безвозмездное устранение дефектов (отслоение, трещины, пожелтение), выявленных в период гарантийного срока по вине Исполнителя.
6.8. Исполнитель обязан соблюдать технологию работ, в соответствии с действующими нормативными документами.
6.9. Исполнитель обязан выполнять работы в полном объеме в соответствии с техническим заданием и соблюдением технологического процесса.
6.10. Исполнитель обязан соблюдать правила охраны труда, пожарной безопасности и техники безопасности при работе с химическими составами.
6.11. Качество выполнения работ определяется проведением обследований участков производства работ. По результатам обследования составляется акт о выявленных недостатках, в случае их обнаружения. 
6.12. Для выполнения работ по Договору допускается привлечение субподрядчиков. Ответственность за ненадлежащее выполнение работ несет Исполнитель.
7. Порядок принятия выполненных работ: 
7.1. Оценка качества выполненных работ производится в соответствии с требованиями настоящего Технического задания и оформляется актом выполненных работ. Работа считается  не выполненной в случае отступления от требований изложенных в настоящем Техническом задании, и нарушения графика производства работ, утвержденного Заказчиком.

7.2. Все спорные вопросы, возникающие в процессе оценки качества работ, должны решаться комиссионно, с привлечением представителей руководства Заказчика и Исполнителя.

7.3. Для качественного выполнения работ необходимо:
- наличие внутренней системы контроля качества работ;
- наличие внутренней системы контроля качества применяемых материалов.             
8. Объем работ, необходимый для восстановления нестандартных ванн методом «наливная ванна» в физиотерапевтическом отделении УОК «Лесное озеро».

8.1. Количество ванн – 4 штуки.
8.2. Внутренние размеры (чаши) ванн: внутренняя длина дна – 165 см, глубина -42 см, ширина 62 см.
8.3. Этапы:

· Подготовительный этап: демонтаж старого сифона/сливной арматуры, механическая зачистка и шлифовка старой поверхности абразивным инструментом для удаления ржавчины, налета и старой эмали, заделывание сколов, трещин и пробоин шпаклевкой, выравнивание.

· Очистка и обезжиривание: промывка поверхности, удаление пыли и строительного мусора, полное химическое обезжиривание и сушка чаши ванны. 
· Основной этап: нанесение нового слоя покрытия методом налива (литьевой мрамор) в строгом соответствии с инструкцией завода-изготовителя материала.

· Заключительный этап: слив излишков материала, обработка кромок, установка новой сливной арматуры. 

Директор УОК «Лесное озеро»                                                          В.И. Новиков

