Приложение

Техническое задание
1. Воздуходувка аккумуляторная с функцией пылесоса – 1 шт.
Назначение: Очистка электронной техники.
Функции: Обдув (возможна функция всасывания).
Тип: Аккумуляторный
Регулировка скорости: Да
Функция: Обдув
Функция: Пылесос
Скорость: ≥ 30 000 об/мин
Емкость АКБ ≥ 4000 мАч
Комплект:
[bookmark: _GoBack]≥ 6 насадок;
≥ 2 щетки.
2. Пистолет клеевой – 1 шт.
Назначение: Склеивание различных материалов (дерево, пластик, металл, ткань, стекло, керамика) с помощью термоклея.
Питание: От сети 220 В.
рабочее напряжение: 110-240 В;
потребляемая мощность: 100 Вт;
температура плавления: 170-200 ° С;
время разогрева: 2-5 мин.;
нагревательный элемент: PTC;
подача клея: механическая;
расход клея: 15-25 г/мин.;
диаметр клея: 11 – 11,4 мм;
тип штепселя: B.
3. Стержни для клеевого пистолета – 20 шт.
Назначение: Расходный материал для клеевого пистолета.
Цвет - прозрачный
Длина – 160 - 200 мм
Применение
универсальный
Количество от 12 шт. в упаковке.
Диаметр – 11 – 11,4 мм
Цвет - прозрачный
Температура плавления – 80 - 90 °С
4. Набор инструмента универсальный – 1 шт. (≥ 80 предметов).
Назначение: Сборка/разборка резьбовых соединений.
Головки и принадлежности 1/2":
Головка торцевая стандартная 6-гранная: - 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 30, 32 мм
Головка свечная 6-гранная - 16 мм
Головка свечная 6-гранная - 21 мм
Трещотка флажковая с кнопкой - ≥ 32 зубца, ≥ 100 мм
Удлинитель ≥60 мм
Удлинитель≥ 60мм
Переходник с отверстием для 3/8" х 1/2"
Кардан : - 1 шт.
Держатель вставок (бит) 5/16" (8 мм): - 1 шт.
Головки и принадлежности 1/4":
Головка торцевая стандартная 6-гранная: - 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
Трещотка флажковая с кнопкой: - 24 зубца, 140 мм
Вороток скользящий: - 115 мм
Удлинитель ≥ 30 мм
Удлинитель ≥ 60 мм
Удлинитель гибкий: ≥ 60 мм
Кардан: - 1 шт.
Отвертка вороток ≥ 50 мм
Переходник для головок - 25 мм
Ключи:
Ключ комбинированный - 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 мм
Вставки (биты) 1/4" (6.35 мм) на головке:
Крестовые - PH1, PH2
Крестовые - PZ1, PZ2
Шлицевые - 4, 5.5, 6.5 мм
Шестигранные - H3, H4, H5, H6
6-лучевая звезда - T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30
Вставки (биты) 5/16" (8 мм):
Крестовы: - PH3, PH4
Крестовые - PZ3, PZ4
Шлицевые - 8x1.2, 10x1.6, 12x2.0 мм
Шестигранные - H8, H10, H12, H14
6-лучевая звезда - T40, T45, T50, T55
Кейс:Материал кейса: пластик 
Все характеристики должны соответствовать указанным. В комплект могут входить дополнительно и другие предметы, включая и предметы с другими размерами и параметрами.
5. Фонари налобные – 2 шт.
Назначение:  Освещение рабочего пространства без использования рук.
Источник света:  Светодиод (LED).
Тип – фонарь.
Вид – налобный.
Тип лампы – светодиод.
Световой поток ≥ 500 лм.
Дальность светового луча ≥ 50 м.
Источник питания – аккумулятор.
Время автономной работы ≥ 2 ч.
Включение – кнопка.
Крепления для подвешивания - налобное крепление.
Дополнительная информация
Рабочий диапазон температур от +5 °С до +40 °С.
Комплектация
аккумулятор не менее 1 шт., документация, кабель для зарядки аккумулятора, налобное крепление.
Дополнительно - регулировка угла наклона, регулируемый ремень крепления.

