



Техническое задание
на выполнение работ по гидропневматической промывке и опрессовке отопительной системы объекта ФГБУН Вол НЦ РАН 

1. Наименование и объем работ:
Выполнение работ по гидропневматической промывке и опрессовке системы отопления в зданиях ФГБУН Вол НЦ РАН:
- Объект: Административные здания ФГБУН Вол НЦ РАН, расположенные по адресам: г. Вологда, ул. Гоголя, 51:
[bookmark: _Hlk204676884]1. Число этажей – 2;
2. Наличие подвала – нет;
3. Общая площадь – 490,8 м2.
ул.Гоголя, 53: 
1. Число этажей – 2;
2. Наличие подвала – нет;
3. Общая площадь – 347,2 м2.
ул.Комсомольская, 23: 
1. Число этажей – 2;
2. Наличие подвала – нет;
3. Общая площадь – 352,0 м2.

2. Требования к безопасности работ:
Качественное выполнение работ в соответствии с нормами, действующими на территории Российской Федерации, регулирующими выполнение вышеуказанного вида работ, согласно действующим СНиП и ГОСТ и соблюдением Закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности». 

3. Требования к месту выполнения работ:
Местом выполнения работ является:
	Объект 
	Административные здания ФГБУН Вол НЦ РАН, расположенные по адресам:  г. Вологда, ул. Гоголя, 51, ул. Гоголя, 53, ул. Комсомольская, 23.



4.Требования к условиям выполнения работ (оказания услуг):
4.1. Исполнитель обязуется выполнить своими силами и средствами в срок работы по гидропневматической промывке и опрессовке системы отопления объекту ФГБУН Вол НЦ РАН:
- Объект: Административные здания ФГБУН Вол НЦ РАН, расположенные по адресам:  г. Вологда, ул. Гоголя, 51, ул. Гоголя, 53, ул. Комсомольская, 23.
4.2. Работы будут производиться без перемещения рабочих мест и отселения персонала. Работы, проводимые Исполнителем, не должны препятствовать использованию Заказчиком помещений объектов по основному назначению.
4.3. Работы будут производиться в рабочие дни недели (понедельник-четверг) с 09-00 до 18-00, в пятницу с 09-00 до 13-00. Работы с высоким уровнем шума могут производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком.
4.4. Проводимые работы не должны наносить вред имуществу Заказчика. В случае повреждения имущества Заказчика в ходе выполнения работ, Исполнитель проводит ремонтно-восстановительные работы поврежденного имущества за счет собственных средств. Вышедшее по вине Исполнителя из строя оборудование Заказчика должно быть заменено на новое оборудование, не уступающее по своим техническим характеристикам вышедшему из строя.
4.5. Исполнитель обязан до начала выполнения работ представить Заказчику для оформления пропусков списки сотрудников, которые будут задействованы на объектах с указанием Ф.И.О., паспортных данных, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и др. грузы для выполнения работ.

5. Исполнитель гарантирует
5.1. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
5.2. Беспрепятственный допуск Заказчика к работам для проверки качества их исполнения.
5.3. Обеспечение объекта материальными ресурсами и оборудованием, необходимыми для выполнения работ.
5.4. Обеспечение в ходе работ выполнения на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране труда, рациональному использованию энергоресурсов, охране окружающей среды, зеленых насаждений, земли. 
5.5. Выполнение всех требований внутри объектового, пропускного и рабочего режимов, установленных на территории учреждения.

6. Требования к срокам (периодам) выполнения работ 
[bookmark: _GoBack]Начало выполнения работ: с момента заключения Контракта. Окончание работ: не позднее 10 рабочих дней с момента заключения Контракта. 

7. Порядок выполнения работ
7.1. Промывка трубопроводов системы отопления производится до полного осветления промывочной воды на выходе из спускников систем отопления, а также с прочисткой грязевиков; 
Состав работ: 
1. Присоединение шланга к трубопроводу; 
2. Промывка системы под давлением;  
3. Отсоединение шланга от трубопровода;
4. Опрессовка трубопроводов системы отопления:
Состав работ: 
1. Первое рабочее испытание отдельных частей системы (наружный осмотр трубопровода). Присоединение гидравлического пресса к трубопроводу. Наполнение отдельных частей системы водой до заданного давления: системы центрального отопления до 6,0 атм.
2. Рабочая проверка системы в целом:
- осмотр трубопровода с отметкой дефектных мест (в случае обнаружения дефектов Заказчик устраняет дефекты за счет собственных средств);   
- спуск воды из трубопровода;
- устранение дефектов в отопительной системе.
7.3. Окончательная проверка при сдаче системы: наполнение системы в целом до заданного давления. Осмотр и проверка системы. Снижение давления и устранения дефектов. Опрессовка системы. 

8. Порядок сдачи выполненных работ:
8.1. На проведенные работы предоставляются акт промывки и опрессовки внутренней системы отопления, оформленные должным образом.
8.2. Сдача выполненных работ Исполнителем и приемка его Заказчиком и Теплоснабжающей организацией оформляется актом приемки выполненных работ.
8.3.  Датой фактического окончания выполнения работ считается дата подписания акта выполненных работ, указанного в п.8.2.


9. Требования к гарантийному сроку работы:
Гарантийный срок на качество работ составляет не менее 12 месяцев с момента подписания акта выполненных работ. Исполнитель несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока.


	Заведующий отделом КРиАХД                                                         
	И.Н.Рудаков







































2

