[bookmark: _GoBack]Описание предмета закупки
(техническое задание)

1. Общая информация.
	1.1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо Заказчика: государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Владимирской области «Владимирский институт развития образования имени Л. И. Новиковой», ИНН: 3327101387, место нахождения и почтовый адрес: 600001 г. Владимир, проспект Ленина, 8-а, адрес электронной почты:  otdelzakupok33@yandex.ru, тел. +7(4922)777-510.
1.2. Ответственное должностное лицо за разработку технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены договора и исполнение договора: Заведующая кафедры дошкольного и начального образования - Толкова Наталья Михайловна, тел.: +7(4922)777-560, e-mail: nmtolkova@yandex.ru.
2. Информация по предмету закупки.
2.1. Наименование объекта закупки: поставка наборов по робототехнике для кафедры дошкольного и начального образования. 
            2.2. Коды позиций по ОКПД2: 
32.99.53.139 - приборы, аппаратура и устройства учебные и демонстрационные прочие.
2.3. Тип объекта закупки: Товар.
2.4. Описание объекта закупки: поставка наборов по робототехнике для кафедры дошкольного и начального образования (далее – Товар) осуществляется в соответствии с ассортиментом, количеством и характеристиками, указанными в Приложении № 1 к настоящему Техническому заданию. 
2.5. требования стандартов, технических регламентов или иных нормативных документов, которым должны соответствовать товары, работы, услуги, а также требования к подтверждающим документам (сертификаты, заключения, инструкции, гарантийные талоны и др.), которые представляются в составе заявки либо перед заключением договора (при необходимости):
2.5.1. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям безопасности и подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, и в соответствии с требованиями нормативных правовых актов. 
2.5.2. Соответствие качества и безопасности Товара должно быть подтверждено следующими документами:
- сертификатом соответствия и/или декларацией о соответствии, действующими на территории Российской Федерации (в случае если в отношении данной группы товаров установлено требование об обязательном подтверждении);
5. Требования к качеству, гарантийному сроку поставляемого Товара.
5.1. Поставщик  гарантирует  качество  и  безопасность Товара  в соответствии  с  действующими  стандартами,  утвержденными  на данный вид Товара,  и  наличием  сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии  с  законодательством  Российской Федерации. Качество  Товара,  поставляемого  Заказчику  в соответствии с договором, должно соответствовать   требованиям  ГОСТов,  технических  условий  и нормативных документов.
5.2. При исполнении договора по согласованию сторон (путем заключения дополнительного соглашения) допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными статьи 3.1.4. Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»).
5.3. Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.
5.4. Гарантийный срок на товар составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента передачи товара грузополучателю. Если в процессе эксплуатации товара в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки товара, то они подлежат устранению силами и средствами Поставщика. 
	 5.5. Замена недоброкачественного товара должна осуществляться в течение 3-х (трех) рабочих дней после поступления заявки от Заказчика об обнаружении товара ненадлежащего качества. Поставщик должен нести все связанные с этим расходы.
5.6. Все расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счёт Поставщика.
6. Условия доставки и отгрузки товара.
6.1.	Поставка товара осуществляется одной партией в присутствии представителя Заказчика. Поставщик извещает Заказчика о дате поставки не менее чем за два рабочих дня до предполагаемой даты поставки. Поставка осуществляется в рабочие дни, с 9-00 до 16-00 часов.
6.2.	В цену договора включены все налоги и сборы, стоимость упаковки, фурнитуры, погрузочно-разгрузочных, сборка, транспортные расходы, расходы по уборке и вывозу упаковочного материала, таможенному оформлению и страхованию товара и иные расходы, связанные с поставкой товара.
6.3. Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.
6.4. Товар поставляется в упаковке, обеспечивающей защиту Товара от внешних воздействующих факторов (в т. ч. климатических, механических) при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах. Упаковка (тара) товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и окружающей среды, содержать необходимые маркировки, штрих-коды, наклейки. 
6.5. Товар должен быть без дефектов, без механических, термических, биологических повреждений, без повреждений водой, без повреждений, вызванных неправильным хранением, транспортировкой или неосторожной выгрузкой.
6.6. Доставка по адресу, разгрузка товара производится силами и средствами Поставщика.
6.7. Поставляемый Товар при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки должен быть безопасен для жизни, здоровья человека, окружающей среды, а также не должен причинять вред имуществу Заказчика.
6.8. Товар должен соответствовать экологическим требованиям к качеству и техническим характеристикам в соответствии с нормативными правовыми актами.
6.9. Транспортирование и хранение Товара должно осуществляться с учетом требований по безопасности, предусмотренных эксплуатационной документацией. В случае если для безопасности использования Товара, его хранения, транспортировки и утилизации необходимо соблюдать специальные правила, то в сопроводительной документации на Товар, на этикетке, маркировкой или иным способом они должны быть указаны.
6.10. Поставка Товара должна осуществляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность при хранении, транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах. Упаковка товара должна быть прочной, целой, без посторонних запахов, а также должна предохранять Товар от порчи во время транспортировки, хранения, погрузочно-разгрузочных работах к месту эксплуатации или складу Заказчика, без механических повреждений и следов воздействия влаги.
6.11. Упаковка Товара должна соответствовать нормативной правовой документации на Товар, на конкретные виды (типы) тары и упаковки, а также соответствующим требованиям согласно нормативным правовым актам, указанным в пунктах настоящего Технического задания.
6.12. Каждая упаковка Товара должна содержать информационный лист с указанием реквизитов Контракта, наименования Товара, количества упаковок, количества штук в упаковке, наименование страны происхождения Товара, наименование фирмы-изготовителя, наименование Поставщика, наименование грузополучателя и адрес поставки Товара.
6.13. Информация о Товаре, в том числе маркировка на упаковке и на изделии, должна быть указана на русском языке или продублирована на русском языке.
6.14. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара. При этом маркировка упаковки должна быть осуществлена таким образом, чтобы можно было определить тип, наименование и принадлежность к конкретному товарному знаку и производителю Товара.
6.15. Маркировка Товара должна соответствовать требованиям нормативных правовых и нормативно технических актов, предъявляемых к маркировке данной продукции, в том числе требованиям нормативных правовых актов, 
7. Место поставки товара.
7.1. Место поставки Товара: г. Владимир, проспект Ленина, д. 8А.
8. Срок поставки товара.
8.1. Срок поставки товара – в течение 30 рабочих дней со дня заключения договора одной партией, в рабочее время Заказчика (понедельник-пятница с 9.00-16.00 по местному времени), по предварительному согласованию.
9. Начальная (максимальная) цена договора.
9.1. Начальная (максимальная) цена договора – 1 125 900 (один миллион сто двадцать пять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек. 
9.2. Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя установленные законодательством выплаты, учитывает все расходы Поставщика, в том числе: стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой-погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением договора.
9.3. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта - на запросы заказчика о предоставлении коммерческих предложений получены ответы: исх. № 324 от 04.08.2026 г.; исх. № б/н от 04.08.2026 г.; исх. № 48 от 03.08.2026 г. При определении начальной (максимальной) цены контракта, в целях более эффективного использования денежных средств (ст. 34 «Принцип эффективности использования бюджетных средств» Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ), установлена цена за единицу измерения товара, равная минимальному значению цен среди представленных коммерческих предложений.
9.4. Метод определения начальной (максимальной) цены контракта - метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка).
10. Срок и условия оплаты поставленного товара.
10.1. Оплата фактически поставленного по Договору Товара осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре после приемки Товара в соответствии с условиями настоящего Договора и подписания сторонами товарной накладной или универсального передаточного документа в течение 7 (семи) рабочих дней, на основании счета Поставщика.
11. Обеспечение заявки
11.1. Не установлено.
12. Обеспечение исполнения контракта
12.1. 5% от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 56 295 (пятьдесят шесть тысяч двести девяносто пять) рублей 00 копеек.
13. Предоставление национального режима по ст. 3.1.4. Закона № 223-ФЗ и разделу 11 главы II Положения о закупках.
	13.1. Установлено ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (конкретные позиции к которым применено ограничение, указаны в структурированной форме извещения). 
14. Дополнительные требования к участникам закупки по п. 9.6., п. 9.7., п. 9.8. раздела 9 главы II Положения о закупках.
14.1. Не установлены

Приложения:
Характеристики объекта закупки (Приложение № 1);
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (Приложение № 2).

Заведующая кафедры дошкольного 
и начального образования                                                                                                                Н.М.Толкова
Приложение № 1 к техническому заданию
Характеристики объекта закупки
I. Наименование объекта закупки:
	№
п/п
	Код ОКПД2
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за 1 ед., руб.
	Стоимость, руб.

	1.
	32.99.53.139
	Набор по робототехнике для кафедры дошкольного и начального образования
	шт.
	15
	75 060,00
	1 125 900,00

	ИТОГО:
	1 125 900,00



II. Характеристики:
	№ п/ п
	Наименование товара

	Значение показателей товара
	Ед. изм.
	Обоснование дополнительных характеристик
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке

	
	
	Наименование показателя
	Требуемое значение показателя, установленное Заказчиком
	
	
	

	1
	Набор по робототехнике для кафедры дошкольного и начального образования
	Вид набора
	Базовый
	Шт.
	Установлено Заказчиком
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки.

	
	
	Количество деталей
	≥ 800 и < 1200
	Шт.
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики.

	
	
	Количество одновременно разрабатываемых роботов
	≥1
	Шт.
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики.

	
	
	Конструктивные элементы (пластиковые детали)
	≥770
	Шт.
	Характеристики комплекта конструктивных элементов обоснованы необходимостью развития инженерного мышления, пространстве н ног о моделирования и преемственности образовательных навыков. Эргономичная форма и отсутствие острых
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики.

	
	
	Количество видов конструктивных элементов
	≥100
	Шт.
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики.

	
	
	Совместимость конструктивных элементов (пластиковых деталей) с электронными устройствами конструктора
	наличие
	-
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки.

	
	
	Техническая втулка
	≥32
	Шт.
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики.

	
	
	Количество видов втулок
	≥2
	Шт.
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики.

	
	
	Технический штифт
	≥196
	Шт.
	
	Участник закупки указывает в

	
	
	Количество видов штифтов
	≥10
	Шт.
	углов гарантируют травмо-безопасность и надежность собираемых конструкций в строгом соответствии с ТР ТС 008/2011
	заявке конкретное значение характеристики.

	
	
	
	
	
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики.

	
	
	Количество видов технических балок (по размерам, по форме и назначению)
	≥29
	Шт.
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики.

	
	
	Техническая балка с перпендикулярными отверстиями
	≥24
	Шт.
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики.

	
	
	Техническая балка прямая
	≥60
	Шт.
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики.

	
	
	Техническая балка изогнутая
	≥36
	Шт.
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Техническая рама-балка
	≥6
	Шт.
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики.

	
	
	Техническая балка с кривошипом
	≥4
	Шт.
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики.

	
	
	Техническая балка с креплениями для оси резиновая
	≥8
	Шт.
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Количество видов осей
	≥13
	Шт.
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики.

	
	
	Оси (разной размерности)
	≥88
	Шт.
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики.

	
	
	Средние колеса (комплект: ступица и шина)
	≥4
	Шт.
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики.

	
	
	Диаметр шины среднего колеса
	≥44
	Мм.
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики.

	
	
	Трак гусеничный
	≥54
	Шт.
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики.

	
	
	Резиновое крепление для трака гусеничного
	≥54
	Шт.
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики.

	
	
	Шариковый подшипник со стальным шариком
	≥2
	Шт.
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики.

	
	
	Диаметр стального шарика шарикового подшипника
	≥18
	Шт.
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики.

	
	
	Количество видов шестерней (зубчатых колес)
	≥9
	Шт.
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики.

	
	
	Шестерня (зубчатое колесо)
	≥56
	Шт.
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики.

	
	
	Количество видов соединительных деталей
	≥16
	Шт.
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики.

	
	
	Соединительные детали
	≥74
	Шт.
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики.

	
	
	Карданный шарнир
	≥2
	Шт.
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики.

	
	
	Количество видов декоративных элементов
	≥6
	Шт.
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Декоративные элементы
	≥12
	Шт.
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики.

	
	
	Программируемый контроллер
	≥1
	Шт.
	Характеристики контроллера обоснованы необходимостью изучения основ блочного и текстового программирован и я, что соответствует требованиям ФГОС НОО и ООО по информатике и технологии. Органы управления и эргономика корпуса рассчитаны на детей школьного возраста
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики.

	
	
	Микроконтроллер контроллера
	≥1
	Шт.
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Разрядность микроконтроллера
	≥32
	bit
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Флэш-память
	≥512
	Кб
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	ОЗУ
	≥64
	Кб
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Рабочее напряжение контроллера
	≥5 ≤12
	В
	
	Участник закупки указывает диапазонное значение характеристики

	
	
	Автоматический запуск контроллера при подключении кабеля (JSB-С к компьютеру
	наличие
	-
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Переключатели напряжения на шинах питания с 3.3.В на 5В контроллера
	≥2
	Шт.
	
	У частник закупки указывает в заявке конкретное значение

	
	
	Встроенные в корпус ячейки для аккумуляторных батарей, предназначенные для питания программируемого контролера
	≥6
	Шт.
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Количество цифровых портов контроллера
	≥10
	Шт.
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Количество аналоговых портов контроллера
	≥10
	Шт.
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Порты для управления моторами постоянного тока на контроллере
	≥4
	Шт.
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Порт UART на контроллере
	≥1
	Шт.
	
	Участник* закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Интерфейс I2C на контроллере
	≥1
	Шт.
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Интерфейс SPI на контроллере
	≥1
	Шт.
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Кнопка включения-выключения на контроллере
	наличие
	-
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки.

	
	
	Кнопка сброса на контроллере
	наличие
	-
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки.

	
	
	Количество светодиодов на корпусе контроллера
	≥4
	Illi
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Программируемый джойстик на контроллере
	≥1
	Шт.
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Количество кнопок программируемого джойстика на контроллере
	≥5
	III!
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Разъем USB тип С в контроллере
	≥1
	Шт.
	
	У частник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Размеры контроллера (Д*Ш*В)
	≤90х74x30
	Мм
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Корпус контроллера сделан из твердотельного литого пластика
	соответствие
	-
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Корпус контроллера совместим с конструктивными элементами (пластиковыми деталями) соответствующего конструктора
	соответствие
	-
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки.

	
	
	Возможность запуска моторов без программирования на контроллере
	наличие
	-
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки.

	
	
	Возможность программирования контроллера при помощи блоков и текста в специализированном ПО
	наличие
	-
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки.

	
	
	Мотор
	≥2
	Шт.
	Характеристики моторов и сервоприводов обоснованы необходимостью наглядного изучения кинематики, механики передач и точного позиционирования объектов. Наличие сервомоторов с обратной связью позволяет создавать роботизированные манипуляторы и автономные шасси, что является ключевым элементом образовательной методики по формированию инженерных компетенций
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Размеры мотора (Д *ШХВ)
	≤40*24x24
	Мм
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Рабочее напряжение мотора
	≤5
	В
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Скорость мотора
	≥200
	Об/мин
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Максимальный крутящий момент мотора
	≥1500
	Г*см
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Мотор оснащен встроенным кабелем для подключения к контроллеру
	соответствие
	-
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки.

	
	
	Разъем мотора для подключения к другому устройству: мама DP 2пин
	наличие
	•
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки.

	
	
	Переходный элемент в моторе совместим с конструктивными элементами соответствующего конструктора
	наличие
	•
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки.

	
	
	Корпус мотора совместим с конструктивными элементами (пластиковыми деталями) соответствующего конструктора
	соответствие
	-
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки.

	
	
	Корпус мотора сделан из твердотельного литого пластика
	соответствие
	-
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки.

	
	
	Мотор совместим с программируемым контроллером соответствующего конструктора
	наличие
	-
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки.

	
	
	Сервомотор
	≥2
	Шт.
	Характеристики моторов и сервоприводов обоснованы необходимостью наглядного изучения кинематики, механики передач и точного позиционирования объектов. Наличие сервомоторов с обратной связью позволяет создавать роботизированные манипуляторы и автономные шасси, что является ключевым элементом образовательной методики по формированию инженерных компетенций
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Размеры сервомотора (Д*Ш*В)
	≤40*24x24
	Мм
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Рабочее напряжение сервомотора
	≤5
	В
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Крутящий момент сервомотора
	≥2000
	Г*см
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Разъем сервомотора для подключения к другому устройству: мама DP Зпин
	наличие
	-
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Максимальный градус поворота сервомотора
	≥360
	градус
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Переходный элемент в сервомоторе совместим с конструктивными элементами (пластиковыми деталями) соответствующего конструктора
	соответствие
	-
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки.

	
	
	Корпус сервомотора совместим с конструктивными элементами (пластиковыми деталями) соответствующего конструктора
	соответствие
	•
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Корпус сервомотора сделан из твердотельного литого пластика
	соответствие
	-
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки.

	
	
	Сервомотор совместим с программируемым контроллером соответствующего конструктора
	соответствие
	-
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	RGB-светодиод
	≥1
	Шт.
	Характеристики RGB-светодиода обоснованы необходимостью создания интерактивных робототехнических систем, способных визуализировать состояния алгоритма и взаимодействовать с пользователем, что используется в образовательном процессе для изучения основ колористки, световой индикации и отладки программ
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Рабочее напряжение RGB-с вето диода
	≤5
	В
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	RGB-светодиода светит: красным, зеленым, синим цветом или пересечением цветов в зависимости от подаваемых сиг налов
	соответствие
	-
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки.

	
	
	Размеры RGB-светодиода (Д*Ш*В)
	≤40*24*21
	Мм
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Разъем RGB-светодиода для подключения к другому устройству: папа DP 4пин
	наличие
	-
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки.

	
	
	Корпус RGB-светодиода совместим с конструктивными элементами (пластиковыми деталями) соответствующего конструктора
	соответствие
	-
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки.

	
	
	Корпус RGB-с вето диода сделан из твердотельного литого пластика
	соответствие
	-
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки.

	
	
	RGB-светодиод совместим с программируемым контроллером соответствующего конструктора
	соответствие
	-
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки.

	
	
	Пассивный зуммер
	≥1
	Шт.
	Характеристики пассивного «зуммера обоснованы необходимостью реализации звуковой обратной связи в робототехнических проектах и изучения учащимися принципов генерации звуковых сигналов различной частоты. Программируемое воспроизведение тональностей и мелодий позволяет создавать интерактивные модели
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики.

	
	
	Рабочее напряжение пассивного зуммера
	≤5
	В
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Диапазон рабочих частот пассивного {ум мера
	≥0 - ≤4000
	Гц
	
	Участник закупки указывает диапазонное значение характеристики

	
	
	Размеры пассивного зуммера (ДХШХВ)
	≤40х24х25
	Мм
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Разъем пассивного зуммера для подключения к другому устройству: ХН Зпин
	наличие
	-
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки.

	
	
	Корпус пассивного зуммера совместим с конструктивными элементами (пластиковыми деталями) соответствующего конструктора
	соответствие
	-
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки.

	
	
	Корпус пассивного зуммера сделан из твердотельного литого пластика
	соответствие
	-
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки.

	
	
	Пассивный зуммер совместим с программируемым контроллером соответствующего конструктора
	соответствие
	*
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки.

	
	
	Ультразвуковой датчик
	≥1
	Шт.
	Характеристики ультразвукового датчика обоснованы необходимостью изучения учащимися принципов эхо локации, автономной навигации и бесконтактного измерения расстояний. Реализация проектов по объезду препятствий развивает алгоритмическое мышление и навыки работы с
	Участник закупки указывает в <аявке конкретное значение характеристики

	
	
	Приемник и передатчик в ультразвуковом датчике
	наличие
	-
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки.

	
	
	Рабочее напряжение ультразвукового датчика
	≥5
	в
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки.

	
	
	Расстояние измерений ультразвукового датчика в диапазоне
	≥2 ≤400
	См
	
	Участник закупки указывает диапазонное значение характеристики

	
	
	Измерительный угол ультразвукового датчика
	≥30
	градус
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Размеры ультразвукового датчика (Д*Ш*В)
	≤49х36х19
	ММ
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Разъем ультразвукового датчика для подключения к другому устройству: папа DP 4пин
	наличие
	-
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки.

	
	
	Корпус ультразвукового датчика совместим с конструктивными элементами (пластиковыми деталями) соответствующею конструктора
	соответствие
	-
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки.

	
	
	Корпус ультразвукового датчика сделан из твердотельного литого пластика
	соответствие
	-
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки.

	
	
	Ультразвуковой датчик совместим с программируемым контроллером соответствующего конструктора
	соответствие
	-
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки.

	
	
	Датчик нажатия
	≥2
	Шт.
	Характеристики датчика нажатия обоснованы необходимостью изучения учащимися основ цифровой логики, условий ветвления алгоритмов («если... то...») и принципов взаимодействия человека с робототехнической системой. Наличие встроенных индикаторов обеспечивает наглядную визуальную обратную связь, что соответствует требованиям ФГОС.
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики.

	
	
	Рабочее напряжение датчика нажатия
	≤5
	В
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Кнопка датчика нажатия регистрирует нажатие и, в зависимости от состояния, изменяет состояние сигнального вывода (1\0)
	наличие
	-
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки.

	
	
	Количество светодиодов на датчике нажатия
	≥2
	Шт.
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Разъем датчика нажатия для подключения к другому устройству: ХН
Зпин
	наличие
	-
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки.

	
	
	Размеры датчика нажатия (Д*Ш*В)
	≤40*24*30
	мм
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Корпус датчика нажатия совместим с конструктивными элементами (пластиковыми деталями) соответствующего конструктора
	соответствие
	-
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки.

	
	
	Корпус датчика нажатия сделан из гвердотельного литого пластика
	соответствие
	-
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки.

	
	
	Датчик нажатия совместим с программируемым контроллером соответствующего конструктора
	соответствие
	-
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки.

	
	
	Инфракрасный датчик (датчик линии) (D)
	≥2
	Шт.
	Характеристики инфракрасного датчика обоснованы необходимостью изучения учащимися принципов оптической регистрации, следования по маршруту (соревновательная категория: "Движение по линии") и работы с данными, что соответствует задачам ФГОС
	Участник закупки указывает в заявке диапазонное значение характеристики

	
	
	Размеры датчика линии (D) (Д*Ш*В)
	≤40*24*25
	ММ
	
	Участник закупки указывает в заявке диапазонное значение характеристики.

	
	
	Сенсор датчика линии (D) регистрирует отражение светового сигнала и меняет значение 1\0 (Белый\Черный цвет)
	наличие
	-
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки.

	
	
	Рабочее напряжение датчика линии (D)
	≤5
	в
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики.

	
	
	Разъем датчика линии (D) для
	наличие
	-
	
	Значение характеристики не может

	
	
	подключения к другому устройству: ХН Зпин
	
	
	
	изменяться участником закупки.

	
	
	Количество светодиодов датчика линии (D)
	≤2
	Шт.
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Потенциометр датчика линии (D) для регулировки расстояния срабатывания датчика
	наличие
	-
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки.

	
	
	Корпус датчика линии (D) совместим с конструктивными элементами (пластиковыми деталями) соответствующего конструктора
	соответствие
	-
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки.

	
	
	Корпус датчика линии (D) сделан из твердотельного литого пластика
	соответствие
	-
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки.

	
	
	Датчик линии (D) совместим с программируемым контроллером соответствующего конструктора
	соответствие
	-
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки.

	
	
	Инфракрасный датчик (датчик линии) (А)
	≥2
	Шт.
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Размеры датчика линии (А)(Д*Ш*В)
	≤40*24*25
	ММ
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Сенсор датчика линии (А) регистрирует отражение светового сигнала и устанавливает аналоговое значение на соответствующее, интенсивности отраженного света
	соответствие
	-
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки.

	
	
	Рабочее напряжение датчика линии (А)
	≤5
	в
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Разъем датчика линии (А) для подключения к другому устройству (А): папа DP Зпин
	наличие
	-
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Количество светодиодов датчика линии (А)
	≥1
	Шт.
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Корпус датчика линии (А) совместим с конструктивными элементами (пластиковыми деталями) соответствующего конструктора
	соответствие
	-
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Корпус датчика линии (А) инфракрасного датчика сделан из твердотельного литого пластика
	соответствие
	-
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Датчик линии (А) совместим с программируемым контроллером соответствующего конструктора
	соответствие
	-
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки.

	
	
	Датчик цвета
	≥1
	Шт.
	Характеристики датчика цвета обоснованы необходимостью изучения работы с промышленными интерфейсами связи и реализации проектов по определению роботом цвета поверхности (сортировка объектов, ориентация на полигоне и т.д.), что соответствует задачам Ф1 (X
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Рабочее напряжение датчика цвета
	≤3.3
	В
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Сенсор датчика цвета считывает отраженный от поверхности цвет, кодирует его и передает контроллеру по шине I2C
	соответствие
	-
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки.

	
	
	Разъем датчика цвета для подключения к другому устройству: папа DP 8 пин
	наличие
	-
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки.

	
	
	Количество светодиодов датчика цвета
	≥2
	Шт.
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Размеры датчика цвета (Д*Ш*В)
	≤40*24*21
	ММ
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Корпус датчика цвета совместим с конструктивными элементами (пластиковыми деталями) соответствующего конструктора
	соответствие
	-
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки.

	
	
	Корпус датчика цвета сделан из твердотельного литого пластика
	соответствие
	-
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки.

	
	
	Датчик цвета совместим с программируемым контроллером соответствующего конструктора
	соответствие
	-
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки.

	
	
	Дополнительная плата расширения совместимая с контроллером и электронными компонентами тип 1
	≥1
	Шт.
	Характеристики дополнительной платы расширения обоснованы необходимостью подключения внешних устройств с унифицированным интерфейсом ХН для ребят младшего школьного возраста.
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Размер дополнительной платы расширения (Д*Ш*В)
	≤51*28*18
	Мм
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Разъем дополнительной платы расширения ХН-ЗР
	≥6
	Шт.
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Блок потенциомегров
	≥1
	Шт.
	Характеристики блока потенциометров обоснованы необходимостью изучать
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Размеры блока потенциометров (Д*Ш)
	≤40*24
	ММ
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Рабочее напряжение блока потенциометров
	≤5
	В
	учащимися основ и принципов схемотехники в данном наборе.
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Потенциометр для регулирования параметров выходных сигналов на блоке потенциометров
	≥3
	Шт.
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Количество светодиодов блока потенциометров
	≥8
	Шт.
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Разъем блока потенциометров для подключения к другому устройству: папа DP 5пин
	наличие
	-
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки.

	
	
	Разъем блока потенциометров для подключения к другому устройству: ХН 5пин
	наличие
	-
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки.

	
	
	Блок погенциомегров совместим с программируемым контроллером соответствующего конструктора
	наличие
	-
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки.

	
	
	Кабель USB тип С на USB тип А
	≥1
	Шт.
	Характеристики кабеля USB обоснованы требованиями к эффективному обмену информацией между контроллером и ПК учащегося
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Длина кабеля USB тип С
	≥180
	См.
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Провод ХН-ХН (F-F) Зпин
	≥5
	Шт.
	Характеристики комплекта проводов обоснованы требованиями к модульности, гибкости и безопасности сборки электронных схем
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Длина провода ХН-ХН (F-F) 3 пин
	≥30
	См.
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Провод XH-DP (F-F) 3 пин
	≥2
	Шт.
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Длина провода
	≥30
	См.
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Провод DP-DP (F-F) 1 пин
	≥25
	Шт.
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Длина провода DP-DP (F-F) 1 пин
	≥30
	См.
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Органайзер для хранения модулей и деталей
	≥3
	Шт.
	Характеристики системы хранения обоснованы необходимостью безопасной транспортировки и систематизации большою количества конструктивных и электронных компонентов.
	Участник закупки указывает в

	
	
	Количество секций в органайзере
	≥5
	Шт.
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Контейнер для хранения и переноски
	≥1
	Шт.
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Размер контейнера для хранения и переноски (Д»Ш*В)
	≤390x280x160
	ММ
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Учебно-методический комплекс на 6 лет обучения.
	наличие
	-
	Характеристики УМК обоснованы необходимостью обеспечения непрерывного и преемственного образовательного процесса на протяжении 6 лет. Наличие методических рекомендаций, презентаций и планов уроков гарантирует качественную подготовку педагога и полное соответствие с ФГОС.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки.

	
	
	1 год обучения состоит из 37 уроков (1 урок продолжительностью 2 академических часа)
	наличие
	-
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки.

	
	
	Общее количество уроков в УМК на 6 лет
	≥220
	Шт.
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Учебно-методический комплекс согласно ФРП по уроку "Труд (технология)", инвариантный модуль "Робототехника" с 5-9 класс
	наличие
	-
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки.

	
	
	Пошаговые инструкции по сборке моделей
	≥180
	Шт.
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Состав учебно-методического комплекса: Описание курса; Программа курса; Календарно-тематический план курса; Презентации для проведения урока; Методические рекомендации для проведения урока; Мастер-классы; Дополнительные материалы.
	наличие
	-
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки.



Заведующая кафедры дошкольного 
и начального образования                                                                                                                Н.М.Толкова
