Приложение № 1 Контракту №___
От «___»________________2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по отделке и герметизации внутренних откосов дверных проемов после установки усиленных стальных дверей с 3 классом защиты от взлома

Объект: ФГБОУ ВО «Российский государственный художественно-промышленный университет им. С.Г. Строганова»
Адрес: г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 9 строение 1, строение 2

Особенность объекта: 
Объект культурного наследия (исторические корпуса), обычные строительные решения не подходят. Нужно учитывать виброакустическую развязку и бережное примыкание к исторической кирпичной кладке и штукатурке.

Срок выполнения работ: 5 рабочих дней с даты заключения контракта.

1. Общие положения и исходные данные

1.1. Заказчик требует приведения в нормативное состояние откосов дверных проемов в строениях 1; 2, где ранее был произведен демонтаж старых блоков и монтаж новых стальных дверных блоков с классом устойчивости к взлому 3 (ГОСТ Р 51242-98).
1.2. Толщина стен проема: ориентировочно 400–650 мм (кирпичная кладка, местами пустотный кирпич/монолит).
1.3. Работы ведутся в условиях действующего учебного заведения. Шумные работы (перфорация, замешивание растворов) производить в нерабочее время или с применением пылезащитных экранов.

2. Требования к материалам и конструктиву откосов

В связи с тем, что дверь имеет высокий класс взломостойкости и значительный вес, запрещается устройство откосов из гипсокартона (ГКЛ/ГКЛВ) на монтажной пене без армирования. Силовое закрывание двери создает вибрацию, разрушающую легкие конструкции.

Принимаются два варианта исполнения (выбрать нужное/согласовать с авторами надзора):

· Вариант А (Цементно-песчаная штукатурка): Тяжелая, виброустойчивая основа.
· Вариант Б (ГКЛ на каркасе с виброразвязкой): применяется для выравнивания глубоких неровностей в исторической кладке.

2.1. Подготовка основания

· Срезать излишки монтажной пены заподлицо с рамой двери.
· Очистить периметр проема от слабодержащейся штукатурки, старой краски, пыли и масел.
· Обработать примыкания бетон-контактом с высокой проникающей способностью.
· Защитить дверное полотно и замковую группу малярным скотчем и полиэтиленовой пленкой для предотвращения попадания цементного молочка и пыли.

2.2. Тепло- и звукоизоляционный шов

· Перед чистовой отделкой задуть все полости и стыки «коробка-стена» виброакустическим герметиком (нетвердеющей мастикой) либо заполнить минеральной базальтовой ватой с последующей герметизацией силиконовым герметиком по периметру.

2.3. Устройство откосов (Вариант А — Штукатурка)

· Армирование: перед оштукатуриванием закрепить на стене кладочную (металлическую штукатурную) сетку с ячейкой 20х20 мм или 50х50 мм. Крепление к стене дюбель-гвоздями. Сетка должна заходить на коробку двери не более чем на 5-10 мм, но жестко фиксироваться на стене.
· Демпферный зазор: между стальной рамой двери и штукатурным раствором по всему периметру должен оставаться деформационный зазор 2–3 мм (создается путем установки картонной или вспененной полоски перед штукатуркой). Жесткое замоноличивание запрещено — ударные нагрузки на дверь приведут к трещинам.
· Раствор: Цементно-известковый (гарцовка) или готовые ремонтные смеси на цементной основе. Прочность не ниже М150. При большой толщине слоя (более 30 мм) наносить послойно с промежуточной сушкой, используя маяки.
· Геометрия: Угол рассвета — согласовать с Заказчиком (типовой 5–10 градусов). Плоскость откоса должна быть идеально ровной.

2.4. Устройство откосов (Вариант Б — ГКЛ для исторических стен)

· Каркас: Оцинкованный профиль, точечно закрепленный на стене через демпферную ленту (виброразвязка).
· Полости: заполнить базальтовой плитой плотностью 40-50 кг/м³.
· Листы: Влагостойкий гипсокартон (ГКЛВ) толщиной 12,5 мм в 2 слоя со смещением швов. Крепление к каркасу, а не к дверной коробке.
· Углы: Установка металлического углозащитного профиля (штукатурного уголка) с креплением на гипсовую шпаклевку.

3. Требования к финишной отделке (Малярные работы)

3.1. Подготовка под окраску:

· Шпаклевка 2 слоя (старт + финиш) на полимерной или гипсовой основе (например, «Ветонит», «Шитрок»), исключая зону деформационного шва.
· Шлифовка поверхности до гладкости.
  3.2. Окраска:
· Грунтовка глубокого проникновения.
· Финишное покрытие: водно-дисперсионная акриловая краска, стойкая к мытью (класс 1 по мокрому истиранию), колеровка по палитре RAL / по образцу, согласованному с проректором по АХЧ (ориентир — существующий цвет стен).
· Количество слоев: не менее двух, до укрывистости.

4. Деформационный шов (Обязательный узел!)

В связи с высокими динамическими нагрузками (захлопывание стальной двери массой более 100 кг) возникает риск появления трещин по периметру проема. Требуется эстетичная заделка:
4.1. Шов между стальной коробкой и штукатуркой/гипсокартоном (шириной 3–5 мм) после окраски заполнить акриловым герметиком в цвет откоса. Герметик должен сохранять эластичность после высыхания (не менее 25% растяжения).
4.2. По периметру дверной коробки может быть смонтирован эластичный силиконовый уплотнительный кант или плоский пластиковый уголок "L-профиль", приклеиваемый только к коробке (не к штукатурке) для сокрытия стыка. Решение согласовать на месте.

5. Этапы и приемка

5.1. Подрядчик до начала работ предоставляет образцы материалов (краска, герметик) на согласование.
5.2. Скрытые работы: обязательно освидетельствование установки армирующей сетки (или каркаса) и заполнения полостей шумопоглощающим материалом (составление акта).
[bookmark: _GoBack]5.3. Геометрия: Отклонение откоса от плоскости не должно превышать 1 мм на 2 метра строительной линейки.
5.4. Чистота: сдать помещение без пыли на подоконниках, отопительных приборах и без следов шпаклевки на дверной фурнитуре.
5.5. гарантийный срок на выполненные работы – 12 месяцев.

6.Объем материалов

Ведомость объема материалов из расчета на 80 п.м.
	№пп
	Наименование
	Всего

	1
	Ширина проема 0.4 м
	32м2

	2
	Гипсовая штукатурка при слое 10 мм
	160 кг.

	3
	Цементно- песчаная штукатурка 
	620 кг.

	4
	Грунтовка 0.2л/м2 в 2 слоя
	8 л.

	5
	Бетон-контакт
	9 л.

	6
	Малярный скотч
	80 м.

	7
	Полиэтиленовая пленка
	50 п.м.

	8
	Виброаккустический герметик
	5 кг.

	9
	Силиконовый герметик
	3 кг.

	10
	Армированная сетка 20х20мм
	20 п.м.

	11
	Дюбель гвоздь
	0,8 кг.

	12
	Ремонтная смесь на цементной основе М150
	5 кг.




6. Особые условия эксплуатации (Важно для Объекта культурного наследия!)

· Окраска должна быть ремонтопригодной. Запрещено использование фактурных покрытий типа «шуба» или структурных красок, которые сложно очищать от художественных материалов (красок, глины, гипса), если работы ведутся в учебной мастерской.
· Цветовое решение — нейтральное, соответствующее общему дизайн-коду реставрации интерьеров Университета.



Главный инженер РГХПУ им. С.Г. Строганова Машкин И.В.

