
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку расходных материалов для нужд ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	№
	Параметры
	Значение

	1
	Срок поставки товара
	В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Поставщиком заявки на поставку товара от Заказчика, дата направления заявки не позднее 30.09.2026;

	2
	Требования к остаточному сроку годности товара
	
	Срок годности, установленный производителем
	Остаточный срок годности на дату поставки

	До 1 года включительно
	Не менее 5 месяцев

	От 1 до 2 включительно
	Не менее 8 месяцев

	От 2 до 3 включительно
	Не менее 1 года

	От 3 до 5 включительно
	Не менее 1 года 2 месяцев

	5 лет и более
	Не менее 2 лет




	3
	Требования к безопасности товаров
	Поставленный товар, признанный недоброкачественным и (или) фальсифицированным и (или) контрафактным по решению Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения или решению суда, подлежит изъятию и уничтожению. При этом Поставщик по претензии Заказчика обязан возвратить стоимость оплаченного товара и компенсировать понесенные Заказчиком затраты по его изъятию и уничтожению.

	4
	Декларация Товара в соответствии с пп. «б» п. 5 Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 (ред. от 10.06.2025) «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

	4.1.
	отсутствие в реестре российской промышленной продукции товаров, указанных в позициях 1 - 433 приложения № 2 к ПП 1875, с характеристиками, соответствующими потребности заказчика
	-

	4.2.
	отсутствие на территории Российской Федерации производства товаров, указанных в позициях 434 - 465 приложения № 2 к ПП 1875
	-

	4.3.
	отсутствие на территории Российской Федерации производства товаров, указанных в приложениях № 1 и 2 к ПП 1875
	Да



1. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
	№
	Наименование товара
	ОКПД 2/КТРУ
	Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Электрокардиостимулятор имплантируемый двухкамерный, частотно-адаптивный, МРТ совместимый
	26.60.14.110/ 26.60.14.110-00000048
	Материал корпуса - титан или титановый сплав;
Тип коннекторной части для подсоединения электродов (правое предсердие и правый желудочек) - IS-1;
Масса, г ≤ 33;
Номинальный срок службы, лет ≥ 7;
МРТ-совместимость, Тл ≥ 1.5;
Поддерживаемые режимы стимуляции: AOO(R); AAI(R); AAT(R); VOO(R); VVI(R); VVT(R); VDD(R); DOO(R); DVI(R); DDI(R); DDD(R); Выкл. – наличие;
Минимальное значение регулировки базовой (основной) частоты стимуляции, уд. в мин. ≤ 30;
Максимальное значение регулировки базовой (основной) частоты стимуляции, уд. в мин. ≤ 180;
Максимальное значение регулировки максимальной сенсорной частоты, уд. в мин. 180;
Минимальное значение регулировки максимальной сенсорной частоты, уд. в мин. ≤ 90;
Минимальное значение регулировки длительности (ширины) стимулирующего импульса, мс ≤ 0,122;
Максимальное значение регулировки длительности (ширины) стимулирующего импульса, мс ≥ 0,9;
Минимальное значение регулировки чувствительности к предсердным сигналам, мВ 0,1;
Максимальное значение регулировки чувствительности к предсердным сигналам, мВ 5;
Минимальное значение регулировки чувствительности к желудочковым сигналам, мВ ≤1;
Максимальное значение регулировки чувствительности к желудочковым сигналам, мВ ≥ 10;
Минимальное значение интервала воспринятой AB-задержки, мс ≤ 80;
Максимальное значение интервала воспринятой AB-задержки, мс ≤ 350;
Алгоритм поощрения собственного АВ проведения и сокращения желудочков – наличие;
Алгоритм автоматического поиска порога по желудочковому каналу и подстройки значений амплитуды – наличие;
Гистерезисный алгоритм – наличие;
Диапазон коэффицента нарастания сенсерной частоты: 1-16 - наличие
	штука
	1





[bookmark: _GoBack]
