	№
п\п
	Наименование товара
	Технические характеристики
	Кол-во
	Ед. изм.
	Цена
	Сумма

	1. 
	Камера видеонаблюдения
	Тип камеры – цифровая
Разрешение основного видеопотока – ≥ 1920x1080
Тип стабилизатора изображения – а
Число мегапикселей матрицы – < 4
Тип объектива – фиксированный (монофокальный)
Разъемы – порт RJ-45
Функции и возможности – ИК-подсветка, режим BLC, режим HLC
Съемка и возможности – съемка ночная, 
Размер матрицы – ≥ 1/2.9 и ≤ 1/2 дюйм
Частота кадров – 30 кадр/сек
Тип крепления – универсальная
Исполнение – уличная
Материал корпуса (кожуха) – металлический
Минимальная рабочая температура – ≤ -40°С
Максимальная рабочая температура – ≥ 60°С
Ночная съемка – да
Максимальный угол обзора по вертикали – ≥ 55°
Максимальный угол обзора по горизонтали – ≥ 95°
Потребляемая мощность – ≥ 5 и < 7 Вт
Поддержка видеокодеков – H.264 Baseline Profile, H.264 High Profile, H.265, MJPEG
Дальность подсветки – ≥ 30 м
Тип передачи сигнала – проводной
Поддержка сетевого протокола – DHCP, DNS, HTTP, ICMP, NTP, RTP/RTCP, RTSP, TCP/IP, UPD/TCP
Рабочее напряжение – 12В
	3
	шт
	3700,00
	11100,00

	Итого
	11100,00


Срок поставки товара – не более 7 рабочих дней от даты подписания контракта
Срок предоставления документов о приемке товара Поставщиком – не более 7 рабочих дней от даты подписания контракта (вместе с товаром).
Срок подписания документов  о приемке товара Заказчиком – не более 3 рабочих дней от даты предоставления документов.
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