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Описание объекта закупки (техническое задание)
на «Поставка датчика приближения к ЛЭП «ДЛ220.14» для прибора безопасности «ОГМ-240» зав.№ 2212000060 установленный на кране «КС-35719-8А» зав. №238»

	Товар
(наименование, ОКПД2 или КТРУ)
	Единица измерения
	Количество

	Доля вторичного сырья, использованного при производстве товара (если применимо)
	Наименование характеристики
	Значение харатеристики, установленное Заказчиком
	Инструкция по заполнению участником закупки характеристик в заявке

	1.
	Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств, не включенные в другие группировки
КТРУ
29.32.30.000-00000001 
(Датчик приближения к ЛЭП «ДЛ220.14»  для прибора безопасности «ОГМ-240»)
	шт
	1
	Неприменимо
	1.Наименование
(Потребность заказчика)
	Датчик приближения к ЛЭП «ДЛ220.14»  для прибора безопасности «ОГМ-240»
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	2. Диапазон измерения напряжённости электрического поля переменного тока частотой 50 Гц, В/м
(Потребность заказчика) 	

	1. Минимальный ≤ 0  
2. Максимальный ≥ 16
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	3. Диапазон измерения угла наклона, град.
(Потребность заказчика)
	1. Минимальный ≤ 0  
2. Максимальный ≥ 110
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	4. Погрешность измерения, град.
(Потребность заказчика)
	
	±0,5
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	5. Тип выходного сигнала
(Потребность заказчика)

	цифровой последовательный на основе ISO 9141

	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	6. Количество коммутируемых силовых нагрузок
(Потребность заказчика)
	2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	7. Максимально допустимый ток нагрузки, А
(Потребность заказчика)
	≥3
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	8. Количество дискретных входов
(Потребность заказчика)

	2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	9. Напряжение питания, В
(Потребность заказчика)
	1. Минимальный ≤8  
2. Максимальный ≥32
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	10. Рабочая температура, °C
(Потребность заказчика)
	1. Минимальная ≤ -40 °C  
2. Максимальная ≥ +55 °C
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	11. Предельная температура, °C
(Потребность заказчика)  
	1. Минимальная ≤ -50 °C  
2. Максимальная ≥ +65 °C
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	12. Степень защиты от внешних воздействующих факторов по ГОСТ 14254-96
(Потребность заказчика)

	IP55

	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	13.Назначение 
	Для автокрана «КС-35719-8А»
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Срок поставки товара
	1. С момента заключения Контракта по 25 сентября 2026 г., в рабочие дни Заказчика (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница) с 08-00 до 11-45, с 13-00 до 16-00 (по 
местному времени).
2. Выгрузка товара производится силами и средствами Поставщика. Товар, доставленный Поставщиком или транспортной компанией без выполнения разгрузочных работ приниматься не будет.
[bookmark: _GoBack]3. Не менее чем за 2 (два) рабочих дня до осуществления поставки Товара уведомить Заказчика о времени и дате доставки товара в место доставки посредством телефонной связи, либо электронной почты. (srgsis@volgo-balt.ru)

	Место поставки товара
	Доставка товара осуществляется силами и за счёт Поставщика путём отгрузки товара автомобильным транспортом в адрес грузополучателя (187700, Ленинградская область, г. Лодейное Поле, ул. Володарского, д. 2 (производственная база СРГСиС)).
Возможен самовывоз из г. Санкт-Петербурга, г. Петрозаводска и Ленинградской области.

	Требования к гарантии качества товара;
Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества;
Требования к гарантийному обслуживанию товара
	1. Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошёл восстановление потребительских свойств), не должен иметь дефектов.
2. Качество товара должно соответствовать функциональным характеристикам, установленным производителем для поставляемых товаров. 
3. Товар должен соответствовать нормам, стандартам и правилам, действующим на территории Российской Федерации. 
4. В определённых законодательством случаях соответствие товара установленным требованиям должно быть подтверждено сертификатом соответствия (декларацией о соответствии). 
5. Поставщик несёт полную ответственность за качество поставляемого товара. 
6. Упаковка товара должна соответствовать установленным стандартам и характеру груза, предохранять его от всякого рода повреждений, с учетом возможных перегрузок в пути, а также длительного хранения на сухом месте, а также недопущения пересортицы. 
7. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при хранении на складе в нормальных условиях. 
8. Упаковка товара должна быть чистой, не поврежденной, не влажной. 
9. При обнаружении брака или следов каких-либо восстановлений из-за ранее имеющихся повреждений товара, Поставщик обязан заменить поставленный некачественный товар на новый.
10. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, требованиям безопасности (государственным стандартам, техническим регламентам Таможенного союза), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

	Иная информация и сведения (при необходимости)
	Общий гарантийный срок – не менее 12 месяцев с даты подписания документов о приемки Товара (товарной накладной).




	Исполнитель
	Специалист по механическому оборудованию и промышленной безопасности 65-060
	
	                                         Поляков В.В.

	
	(подразделение, должность, номер телефона)
	
	(подпись)                                 (Ф.И.О.)



