ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п/п
	Наименование товара
	Требования к товару
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	
Звонок беспроводной дверной 
	
· Применение: оповещение при входе в помещение.
· Монтаж – накладной.
· Тип: беспроводной звонок.
· Дальность передачи (м) -  не менее 150.
· Питание: АА/пальчиковая/23А.
· Материал корпуса: пластик.
· Регулировка громкости звука: да.

	Штука
	1



Поставляемый товар должен быть новым (который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Требования к гарантийным обязательствам: Гарантийная поддержка на товар осуществляется в течение срока, установленного фирмой производителем, но не менее 12 месяцев. 
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