Техническое задание
на поставку запасных частей
 
1. 5-ступенчатая механическая коробка передач (МКПП) с круглым фланцем для транспортных средств для автобуса ПАЗ.

Общие сведения
· Наименование изделия: Коробка переключения передач (МКПП) пятиступенчатая.
· Назначение: Комплектация и агрегатирование автобусов ПАЗ-3205, а также грузовых автомобилей ГАЗ-53 и ГАЗ-3307. 
· Артикулы (каталожные номера):
· Основной: 3307-1700010-01 или эквивалент.
· Дополнительный: 3307-1700010 или эквивалент. 
Основные технические характеристики
· Тип привода: Задний.
· Тип конструкции: Двухвальная механическая.
· Количество ступеней: 5 (пять передач переднего хода, одна — заднего).
· Максимальный крутящий момент: не менее 43 кг⋅м.
· Габаритные размеры (Д×Ш×В): не более 600 × 300 × 500 мм.
· Вес (сухой): не менее 50 кг и не более 57 кг.
Передаточные числа
· 1-я передача: 6,555
· 2-я передача: 3,933
· 3-я передача: 2,376
· 4-я передача: 1,442
· 5-я передача: 1,000
· Задний ход: 5,735
Требования к узлу вторичного вала (круглому фланцу)
Конструкция МКПП должна в обязательном порядке комплектоваться круглым фланцем на вторичном валу для надежного соединения с карданным валом.
· OEM-номер фланца: 51-1701240-Д или эквивалент.
· Материал изготовления: Сталь, прошедшая обязательную термообработку для повышения прочности и износостойкости.
· Конструктивные особенности: Фланец должен фиксироваться на шлицах вторичного вала, обеспечивать соосность, передачу крутящего момента и минимизацию вибраций при движении.
· Длина фланца: не менее 145 мм и не более 155 мм.
Требования к качеству, упаковке и гарантии
· Комплектность: Изделие поставляется в сборе, готовым к установке. Наличие установленного круглого фланца обязательно.
· Качество: Товар должен быть новым, не иметь механических повреждений и следов коррозии на рабочих поверхностях. По запросу Заказчика предоставляются сертификаты соответствия. 
· Маркировка: на корпусе КПП должна присутствовать четкая маркировка с артикулом.
· Упаковка: изделие должно быть надежно упаковано для предотвращения повреждений при транспортировке транспортными компаниями.
· Гарантийные обязательства: поставщик гарантирует стабильную работу агрегата в течение не менее 6 месяцев при соблюдении правил эксплуатации.

2. Датчик давления масла для автобуса ПАЗ

· Рабочее напряжение: 12 В или 24 В (универсальный диапазон или раздельное исполнение). 
· Диапазон измеряемого давления: от 0 до 1,0 МПа (от 0 до 10 кгс/см²).
· Выходной сигнал (резистивный):
· при 0 МПа: сопротивление 315 - 365 Ом;
· при 0,5 МПа: сопротивление 100 - 134 Ом;
· при 1,0 МПа: сопротивление 28 - 48 Ом.
· Резьба штуцера: М14×1,5.
· Погрешность измерений: не более ± 2,5 - 5% от верхнего предела измерений.
· Потребляемый ток: не более 0,1 А.
Требования к надежности и условиям эксплуатации
· Климатическое исполнение: УХЛ (категория размещения 2 по ГОСТ 15150).
· Рабочая температура: от -40°C до +125°C.
· Степень защиты корпуса: не ниже IP65 (защита от пыли и водяных струй).
· Виброустойчивость: датчик должен выдерживать вибрационные нагрузки в диапазоне частот 50–250 Гц с ускорением до 5g.
· Ресурс работы: не менее 5 000 моточасов или 300 000 км пробега автобуса.
· Масса: не более 0,15 кг.
· Материалы и совместимость
· Корпус должен быть выполнен из коррозионно-стойких материалов, устойчивых к воздействию моторных масел и антифриза.
· Применяемость по OEM: совместимость с типами датчиков ММ358, 3902.3829 или 747382901 (в зависимости от модификации двигателя)

3. Сальник зил130/паз передней ступицы (манжета) для автобуса ПАЗ

Обозначение: Сальник 112×136×12/14 (внутренний диаметр — не менее112 мм, внешний — не менее136 мм, высота — не менее12/14 мм)
Оригинальный номер: 307267-П или эквивалент.
Применяемость: Передняя ступица ЗИЛ-130, ПАЗ-3205 и их модификации.

4. Элемент воздушный для автобуса ПАЗ

· Применяемость: Автомобили ГАЗ (Волга 24, 2410, 3102-31029), ГАЗель (3302 и модификации), УАЗ, ПАЗ.
· Совместимые двигатели: ЗМЗ-24, ЗМЗ-402, ЗМЗ-53 и их модификации.
· Масса (нетто): не менее 0,26 кг.
· Стандарт качества: изготавливается по строгим нормам ТУ и регламентам.
· Фильтрующий материал: специальная высокопористая бумага, обеспечивающая высокую степень фильтрации без существенного снижения пропускной способности. 
Размеры (базовые параметры)
· Диаметр внешний / ширина: не менее 200–210 мм.
· Высота: не менее196 мм.

5. Прокладка редуктора моста для автобуса ПАЗ

     Материал изготовления:
· Паронит маслобензостойкий (ПМБ ГОСТ 481-80).
· Допускается использование уплотнительного картона марки А или безасбестовых высокопрочных композитов. 
     Рабочая среда: Трансмиссионные масла, смазки, вода.
     Условия эксплуатации:
· Диапазон рабочих температур: от -40°C до +130°C.
· Устойчивость к вибрационным нагрузкам и динамическим ударам в трансмиссии. 
      Геометрические параметры:
· Форма профиля должна точно соответствовать картеру редуктора.
· Наличие перфорации под крепежные отверстия (болты/шпильки) строго под посадочные места редуктора.
· Толщина прокладки в сжатом состоянии: не менее 0,6 не более 1,5 мм.

6. Прокладка полуоси автобуса для автобуса ПАЗ

     Технические требования к материалу
· Тип материала: маслобензостойкий паронит (ГОСТ 481-80) или безасбестовый прокладочный материал.
· Толщина: не менее 1,5 ± 0,1 мм (допускается применение прокладок толщиной 1,0 мм при условии точной регулировки затяжки подшипников).
· Свойства: материал должен быть эластичным, не допускаются трещины, расслоения, выкрашивания по краям и посторонние включения. 
     Конструкция и размеры
· Геометрическая форма: кольцевая или фланцевая прокладка, повторяющая точный профиль торца ступицы заднего моста.
· Отверстия:
· Центральное сквозное отверстие под выход полуоси (под диаметр шейки).
· Крепежные отверстия (обычно 6 или 8 шт. в зависимости от модификации моста) под шпильки крепления полуоси. 
· Посадка: Отверстия должны строго совпадать с крепежным диаметром для исключения деформации и смещения при установке.
     Требования к упаковке и маркировке
· Каждое изделие или партия (упаковка) должна иметь маркировку с указанием наименования детали, каталожного номера (53-2403048), товарного знака производителя и даты выпуска. 
· Детали должны быть переложены влагонепроницаемой бумагой, исключающей слипание и деформацию прокладок при хранении и транспортировке.
· Условия хранения должны соответствовать категории «С» (ГОСТ 15150-69) — в закрытых помещениях, исключающих воздействие прямых солнечных лучей и химически агрессивных сред.

7. Сальник хвостовика редуктора для автобуса ПАЗ
       Характеристики и применяемость:
· Артикул: 51-2402052 или эквивалент.
· Размеры: Внутренний — не менее 55 мм, наружный — не менее 82 мм, основная высота — не менее 10 мм, полная высота с пыльником — не менее15,5 мм.	Comment by Center Khb: 

8. Сальник ступицы задний для автобуса ПАЗ
Основные технические параметры
· Тип уплотнения: однобортный с пыльником (или без) каркасного типа.
· Внутренний диаметр: не менее 95 мм. 
· Внешний диаметр: не менее 130 мм.
· Ширина / Высота: не менее 12 мм (общая с учетом пыльника/буртика: не менее 15 мм. 
Условия эксплуатации и требования к материалу:
· Рабочая среда: трансмиссионное масло, литиевые смазки, вода, дорожная грязь.
· Температурный диапазон: от -45 C до +100 C.
· Линейная скорость вала: не более 10 м/с.
· Допустимое радиальное биение: не более 0,2 мм.

9. Подшипник выжимной в сборе для автобуса ПАЗ
· Тип подшипника: шариковый, радиально-упорный (однорядный или двухрядный в зависимости от нагрузки), закрытого типа с необслуживаемой смазкой.
· Материал муфты: высокопрочный чугун, сталь или полиамид, армированный стекловолокном (требуется стойкость к истиранию в местах контакта с вилкой).
· Рабочий ресурс: не менее 100 000 - 150 000 км пробега или 5 000 моточасов (для модификаций с двигателем Cummins). 
· Осевой зазор: в пределах 0.05 - 0.15 мм (обеспечивает плавность хода).
· Осевая нагрузка: способность выдерживать длительное усилие выжима (до 2.5 кН в пике).
· Посадочные размеры: точное соответствие геометрическим параметрам первичного вала КПП (для предотвращения заедания на направляющей втулке). 
    Требования к конструкции и материалам
· Сборка: подшипник должен быть жестко запрессован в муфту сцепления, обеспечивая соосность.
· Смазка: заложенная литиевая или полимочевинная смазка должна сохранять свойства в течение всего жизненного цикла изделия.
· Уплотнения: высококачественные маслобензостойкие сальники (манжеты), предотвращающие вытекание смазки и попадание грязи внутрь подшипника.
· Шумность: не допускается наличие посторонних шумов (гула, свиста, хруста) при вращении и осевом перемещении. 
    Требования к маркировке, упаковке и комплектности
· Маркировка: на корпусе муфты или подшипника должна быть лазерная гравировка с указанием артикула (заводского номера), даты производства и логотипа производителя.
· Комплектность: подшипник в сборе с муфтой. Дополнительно в комплект могут входить упорные пружины или фиксирующие элементы.
· Упаковка: индивидуальная картонная коробка с антикоррозийной обработкой, исключающая повреждения при транспортировке и хранении.
     Требования к безопасности и качеству
· Соответствие стандартам технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.
· Наличие сертификата соответствия или декларации для реализации на территории Таможенного союза.
· Отсутствие следов коррозии, трещин, сколов и других механических дефектов.

10.  Блок управления стеклоочистителей для автобуса ПАЗ

     Технические характеристики
· Напряжение питания: универсальное, 12 В или 24 В постоянного тока (зависит от бортовой сети конкретной модификации автобуса).
· Максимальный коммутируемый ток: не менее 10 А.
· Защита: защита от короткого замыкания в цепи моторедуктора, переполюсовки и скачков напряжения. 
    Функциональные требования
Блок должен обеспечивать следующие режимы работы:
· Прерывистый (пауза): регулируемый интервал срабатывания (от 2 до 20 секунд).
· Непрерывный (малая скорость): постоянная работа щеток стеклоочистителя.
· Непрерывный (высокая скорость): интенсивный режим очистки.
· Синхронизация: корректная парковка щеток в исходное положение при отключении питания.
· Интервальный (автоматический омыватель): при включении омывателя блок должен автоматически совершать 2-3 цикла работы щеток, после чего переходить в режим прерывистой работы.
   Требования к конструкции и надежности
· Климатическое исполнение: УХЛ (умеренно-холодный климат) по ГОСТ 15150. Рабочая температура от -40 °C до +65 °C.
· Виброустойчивость: устойчивость к длительным вибрационным нагрузкам, характерным для работы на пассажирских автобусах.
· Степень защиты корпуса: не ниже IP40 (установка в кабине водителя).
   Требования к электромагнитной совместимости (ЭМС)
· Блок не должен создавать недопустимых радиопомех для бортовых электронных приборов автобуса и должен быть устойчив к помехам от системы зажигания и генератора.

11.  Привод спидометра для автобуса ПАЗ
· Совместимость: деталь должна быть совместима со штатной механической трансмиссией (КПП ГАЗ-3307 или аналогами) и устанавливаться в штатное посадочное место на картере КПП. 
· Рабочее напряжение датчика: 12 В или 24 В (в зависимости от бортовой сети автобуса).
· Степень защиты: исполнение не ниже IP54 (влагозащищенное, пылезащищенное для установки под днищем).
· Передаточное число: должно обеспечивать номинальное число оборотов вала спидометра, соответствующее 1000 оборотам на 1 км пробега транспортного средства (стандарт ГОСТ).
     Требования к надежности и материалам
· Ресурс: не менее 200 000 км пробега до капитального ремонта.
· Материал изготовления: корпус редуктора – износостойкий сплав (чугун/алюминий), приводной вал – сталь с антикоррозийным покрытием, оплетка гибкого вала – армированная.
· Условия эксплуатации: температурный диапазон от -45°C до +50°C.
     Требования к безопасности и метрологии
· Опломбирование: конструкция редуктора и датчика должна предусматривать возможность опломбирования мест соединения для исключения несанкционированного вмешательства.
· Погрешность: привод в сборе с датчиком не должен вносить дополнительную погрешность в показания скорости и пробега более чем на ± 2%. 
     Требования к комплектности и упаковке
· Каждое изделие должно поставляться в индивидуальной упаковке, исключающей повреждения при транспортировке.
· В комплект поставки должен входить паспорт изделия с отметкой ОТК и инструкция по монтажу.

12.  Диск сцепления для автобуса ПАЗ
    
    Технические требования к изделию
· Тип: фрикционный, сухой (однодисковый или двухдисковый в зависимости от модификации).
· Посадочный диаметр (для ведомого диска): 362 мм или 430 мм (в зависимости от модели).
· Тип демпфера: наличие пружинно-фрикционного гасителя крутильных колебаний или предварительного демпфера.
· Накладки: безасбестовые фрикционные накладки с высоким коэффициентом трения и термостойкостью. 
    Требования к качеству и надежности
· Новизна: поставляемые диски сцепления должны быть новыми (не бывшими в употреблении, не восстановленными).
· Упаковка: заводская оригинальная упаковка, исключающая механические повреждения при транспортировке и хранении.
· Маркировка: наличие читаемого клейма завода-изготовителя, артикула и даты выпуска на корпусе изделия.
· Гарантийный срок: не менее 12 месяцев или 100 000 км пробега (указывается согласно регламенту производителя запчастей).
     Нормативная база и сертификация
· Изделие должно соответствовать техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.
· При поставке необходимо предоставить сертификаты (или декларации) соответствия РФ.






