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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (Описание объекта закупки)
«Прибор вакуумного фильтрования и устройство для изготовления ватных пробок»

1. Описание закупки:

	1
	Устройство для изготовления ватных пробок
	Наименование параметра
	Значение
параметра
	Кол-во

	
	
	Производительность, шт./час
	300-500
	1шт.

	
	
	Диаметр наматываемых пробок
	13-40
	

	
	
	Длина наматываемых пробок
	30-50
	

	
	
	Форма пробки
	цилиндрическая
	

	
	
	Ход шпинделя
	50 ±5
	

	
	
	Максимальная потребляемая электрическая мощность. кВт, не более
	0,12
	

	
	
	Габаритные размеры (ДхШхВ), не более
	320х320х171
	

	
	
	Габаритные размеры регулятора скорости (ДхШхВ), не более
	140х110х60
	

	
	
	Масса, кг, не более
	8
	

	
	
	Время непрерывной работы, час, не менее
	8
	

	
	
	Максимальное усилие на рукоятке при снятии ватной пробки с иглы, кгс
	3
	

	2
	Прибор вакуумного фильтрования
	Фильтровальная ячейка
	1шт

	
	
	Диаметр мембранного фильтра, мм
	47
	

	
	
	Материал
	нержавеющая сталь
	

	
	
	Количество воронок в ячейке, шт
	6
	

	
	
	Рабочий объём воронки, мл
	300
	

	
	
	Габариты, мм, не более
	875×125×210
	

	
	
	Масса, кг, не более
	8
	

	
	
	Вакуумный мембранный насос НВМ-0,33II
	

	
	
	Рабочий вакуум, кгс/см2
	-0,5-0,8
	

	
	
	Производительность по воздуху, л/мин
	20
	

	
	
	Установленная мощность, Вт
	160
	

	
	
	Сеть электропитания, В/Гц
	220/50
	

	
	
	Габариты, мм, не более
	220 х 125 х 210
	

	
	
	Масса, кг, не более
	8
	

	
	
	Ресивер (колба Бунзена)
	

	
	
	Рабочий объём, мл
	2500
	

	
	
	Пробка с отверстием
	силикон
	

	
	
	Штуцер в пробку
	нержавеющая сталь
	

	
	
	Фильтр-влагоотделитель ФВГ-022
	

	
	
	Корпус
	полипропилен
	

	
	
	Мембрана
	политетрафторэтилен 0,2 мкм
	

	
	
	Диаметр, мм
	65
	

	
	
	Подключения
	штуцер под шланг Ø6 мм
	



2. Требования к качеству товара: 
Товар должен быть новый, не восстановленный, не выставочный образец, ранее не эксплуатируемый, серийного производства, не иметь повреждений (дефектов), соответствовать требованиям безопасности, предъявляемым к данному виду оборудования, должен иметь эксплуатационную документацию, которая содержит информацию о серийном номере, дате изготовления оборудования (число, месяц, год).
Поставщик гарантирует, что товар является новым, произведенным не ранее 2025г., неиспользованным, без дефектов.
Поставщик обязуется за свой счет устранять все установленные недостатки товара, в течение всего гарантийного срока, установленного на товар, путем исправления либо замены дефектного товара или его частей товаром надлежащего качества.
3. Требования к перевозке, упаковке и маркировке: 
1. Условия перевозки товара должны соответствовать требованиям, предъявляемым при перевозках и обеспечивать полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке.
2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, предотвращающую его повреждение или порчу во время перевозки. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду продукции.
3. Вся упаковка должна соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации и иметь соответствующую маркировку с 2-х сторон, специальные Инструкции.
4. Упаковка и маркировка ящиков/контейнеров, а также документация внутри и вне их должны строго соответствовать специальным требованиям.
4. Требования к безопасности товара: все товары должны быть безопасны и разрешены для применения на территории Российской Федерации.
5. Требования к сроку поставки товара: Поставщик обязуется поставить товар в течение 60 (шестьдесят) календарных дней с даты заключения Контракта. 
6. Требования к месту поставки товара: поставщик должен обеспечить за свой счет, своими силами и средствами доставку Товара и произвести его разгрузку по адресу: Республика Крым, г.о. Симферополь, г. Симферополь, ул. Набережная имени 60-летия СССР, зд. 67. В стоимость поставки включена стоимость Товара, все расходы на перевозку, доставку, погрузку-разгрузку, пусконаладку, поверку Товара, страхование Товара, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
7. Требования к гарантии товара: гарантийный срок на момент поставки не менее 12 (двенадцать) месяцев.

