

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Договору поставки
№
от «   » ______________2026 г.

Спецификация

	№ п/п
	Наименование товара; технические характеристики, комплектация
	ОКПД 2
	Страна происхож-дения
	Ед.изм
	Кол-во
	Характеристики

	1
	Дверной доводчик НОРА-М Isparus 450 Slider (от 110 до 150 кг) скользящая тяга - Коричневый 19306
	25.72.14.120
	Китай
	шт
	1
	Тип: гидравлический
Монтаж: верхний
Max ширина двери: 1400 мм
Вес двери: до 150 кг
Цвет: коричневый
Морозостойкость до -45 °С
Со скользящей тягой: да
Противопожарный: да
Класс: EN5-6
Регулировка скорости закрывания: да
Расстояние между креплениями: 190 мм
Бренд: НОРА-М

	2
	Плоскогубцы NICKEL 160 мм MATRIX 16902
	25.73.30.161
	Китай
	шт
	1
	Тип: плоскогубцы
Форма губок: прямая с полукругом и режущей кромкой
Длина: 160 мм
Диэлектрическое покрытие: нет
Цвет рукояток: черный/красный
Материал губок: CrV
Рукоятки-чехлы: двухкомпонентные
Насечка: частичная
Возможность перекусить проволоку:есть

	3
	Разводной ключ Gigant 200 мм GAW-200
	25.73.30.175
	Китай
	шт
	1
	Длина: 200 мм
Трещотка: нет
Покрытие: хромоникелевое
Материал: углеродистая сталь
Max расстояние между губками (мм): 28
Чехол на рукоятке: есть
Класс товара: Профессиональный
Вид: миллиметровый
Толщина губок: 13 мм
Бренд: Gigant

	4
	Набор бит PH, 70 мм, 6 шт VIRA 303246
	25.73.30.239
	Китай
	шт
	1
	Тип бит: односторонние
Количество бит: 6 шт
Материал бит: S2
Виды шлицев : PH1, PH2, PH3
Длина бит: 70 мм
Torx (TT): нет
Хвостовик бит: 1/4 (тип Е)
Форма наконечника бит PH
Магнитный наконечник биты: есть
Комплектация:
-  бита PH1 x 50 мм х 2 шт.
-  бита PH2 x 50 мм х 3 шт.
-  бита PH3 x 50 мм х 1 шт

	5
	Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч) ДШ-40-21
	28.24.11.000
	кИТАЙ
	шт
	1
	Тип двигателя: щеточный
Max крутящий момент:40 Нм
Жестк. вращ. момент: 40 Нм
Мягк.вращ. момент: 20 Нм
Тип аккумулятора: Li-Ion
Напряжение аккумулятора: 20 В
Емкость аккумулятора: 2 А*ч
Устройство аккумулятора: слайдер
Наличие реверса: да
Наличие подсветки: да
Тормоз двигателя: есть
Тип патрона: быстрозажимной
Блокировка шпинделя: да
Размер зажимаемой оснастки: 0.8-10 мм
Min размер оснастки: 0.8 мм
Мах размер оснастки: 10 мм
Число скоростей: 2
Частота вращения шпинделя: 0-400 / 0-1500 об/мин
Max частота вращения шпинделя: 1500 об/мин
Max диаметр сверления (металл): 10 мм
Мах диаметр сверления (дерево): 25 мм
Универсальный аккумулятор: есть
Число ступеней крутящего момента: 18+1
Зарядное устройство в комплекте: есть
Тип: аккумуляторный
Серия аккумулятора: Зубр LMS
Крепление на ремень :да
Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели :да
Комплектация
    Дрель-шуруповерт - 1 шт.
    Батарея аккумуляторная, модель АКБ-20-2 - 1 шт.
    Зарядное устройство, модель БЗУ-20-1 - 1 шт.
    Бита - 1 шт.
    Скоба поясная - 1 шт.
    Инструкции по безопасности - 1 шт.
    Руководство по эксплуатации - 1 шт.

	6
	Аккумулятор ЗУБР LMS 20 В, 2.0 А·ч, АКБ-20-2 3794,00
	27.20.23.190
	Китай
	шт
	1
	Тип аккумулятора: Li-Ion
Устройство аккумулятора: слайдер
Емкость аккумулятора: 2.0 А*ч
Напряжение: 20 В
Наличие кейса: нет


	7
	Дверные ручки декоративные (металл) Ручка дверная под старину "Дебют 3" РС200-SL черный матовый
	25.72.14.120
	Росиия
	шт
	10
	[image: https://noez-zavod.ru/content/setup/pics/catalogue/RS200Debut3-b1.jpg]
Тип:     Ручка для двери
Длина, мм:     340
Ширина, мм:     47
Цвет:    Черный матовый
Высота, мм:     89
Материал:     Сталь
Бренд: NOEZ


	8
	Накладка замочная 1а черная, матовая
	25.72.14.120
	Россия
	шт
	6
	[image: https://noez-zavod.ru/content/setup/pics/catalogue/1a.png] 
Длина (мм): 60
Материал: Сталь
Цвет: Черный матовый
Назначение:  Для дверей и калиток
Единиц в одном товаре:   2
Бренд: NOEZ

	9
	Тачка строительная HDC HD-W402 (120л, 400кг, 2 пневмоколеса 4.00-8) HD6410-1
	25.73.10.000
	Китай
	шт
	1
	Объем кузова: 120 л
Тип ручки: прямой хват
Материал кузова: оцинкованная сталь
Передний упор: есть
Max нагрузка: 400 кг
Количество колес: два
Тип колеса: пневматическое
Колесо: на подшипнике
Толщина стенки кузова: 1 мм

	10
	Шнур для уличных флагштоков прочный диаметр 6мм  (Полиамид (нейлон/капрон) или Полипропилен)
	13.94.12.190
	Россия
	Метр
	50
	Тип: шнур
Вид: плетеный
Применение: бытовое/хозяйственное
Диаметр: 6 мм
Материал: капрон, полиамид
Цвет: белый
Разрывная нагрузка: 850 кгс
Количество прядей: 16
Устойчивость к ультрафиолету: да

	11
	Врезной замок BORDER 87317-ЗВ9-8Г 21329
	25.72.14.120
	Россия
	шт
	1
	Тип замка: врезной
Назначение: для деревянных/металлических дверей
Класс безопасности: 3
Направление открывания двери: левое/правое
Комплектация: в сборе
Тип механизма секретности: сувальдный
Тип запирания: не автоматическое
Количество сувальд: 8 шт
Тип ключа: сувальдный
Количество ключей: 5 шт
Межосевое расстояние: 77 мм
Форма ригеля: цилиндр
Количество ригелей: 3 шт
Цвет лицевой планки: хром
С защелкой: да
Антивандальный: да
Длина: 100 мм
Ширина: 30 мм
Высота: 138 мм
Удаление ключевого отверстия (Backset): 65 мм
Вылет ригеля: 21 мм
Бренд: BORDER

	12
	Ручка на фланце CRIT РФ-К73-Чб 05500, арт 27911306
	25.72.14.120
	Россия
	шт
	1
	Назначение: входная дверь
Форма: квадратная
Комплектация: Комплект ручек, крепеж
Материал: латунь
Покрытие: хром
Цвет: черный
Палитра :черный
Длина :63 мм
Ширина: 63 мм
Высота: 63 мм
Рекомендуемая толщина дверного полотна :40-120 мм
Рабочий диапазон стяжек :44-100
Длина квадрата ручек :110 мм
Тип крепежа ручек: 2 Винт М4х20 6 3 Саморез Д4х20 6 4 Стяжка Ст.ГУ М4х50 2
Материал внутренней розетки: сталь

	13
	
Ключевина для сувальдных замков CRIT КлС-К11-Чб 05530
	25.72.14.120
	Россия
	шт
	2
	Цвет: черный
Способ установки: саморезы
Форма основания: квадрат
Шторка: да
Тип накладки: для сувальдного ключа
Материал: сталь
Длина: 9.4 мм
Ширина: 63 мм
Высота: 63 мм
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