ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку, монтаж и пуско-наладочные работы сплит-системы кондиционера в помещение  ФКУ «Костромская ПБСТИН» Минздрава России 
по адресу: п. Березовая роща, Судиславский  район, Костромская область.

1. Предмет закупки: на поставку, монтаж и пуско-наладочные работы сплит-системы кондиционера в помещении  ФКУ «Костромская ПБСТИН» Минздрава России.	
	
2. Место выполнения работ: 
Адрес объекта: Костромская область, Судиславский  район, п. Березовая роща.

 3. Характеристики помещения. 
3.1.  Помещение ПУТСО.
[bookmark: _GoBack]3.2.  Стены - кирпич силикатный; потолочное перекрытие - пустотное из ж/б плит толщиной более 300мм; внутренняя отделка: стены – обои, потолок – ГКЛ; внешняя отделка стен – вентилируемый фасад из сайдинга ПВХ.
3.3. Этажность:   –  3-ий этаж;

4. Особенности проведения  работ: работы выполняются в рабочие дни с 08.00 до 16.00. 

5. Краткая характеристика поставляемых товаров:
5.1. Весь поставляемый товар должен полностью соответствовать количественным, функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным характеристикам, которые указаны в Приложении № 1 к Описанию объекта закупки.
5.2. Все содержащиеся в Описании объекта закупки и приложениях к нему товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент».
5.3. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией.
5.4. Поставщик гарантирует, что товар, поставленный по Контракту, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании товара.
5.5. Поставляемый товар должен быть новым, не ранее 2024 года выпуска (который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не быть в залоге или под иным обременением.
5.6. В комплект поставки товара должны входить все материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с его функциональным назначением и требованиями документации.
5.7. Информация о товаре должна быть на русском языке или продублирована на русском языке.
5.8. Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям к качеству, установленным нормативной и технической документацией Российской Федерации, и должно удостоверяться:
- декларацией о соответствии (сертификатом соответствия) или иным документом, подтверждающим соответствие качества товара, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством).
При отсутствии документа, удостоверяющего качество товара, поступившая партия товара в счет поставки по контракту не принимается и датой выполнения Поставщиком обязательства по поставке считается день предоставления Заказчику соответствующих документов о качестве, предусмотренных действующими требованиями законодательства Российской Федерации. Затраты на проведение контроля качества поставляемого товара осуществляются за счет Поставщика.
5.9. Не допускается поставка товара, имеющего механические и иные виды повреждений полученные при условиях хранения и транспортировки.
5.10. Заказчик вправе отказаться от приемки товара, поставляемого с нарушением условий, предусмотренных настоящим Техническим заданием.

6. Сопутствующие работы, услуги, перечень, требования к выполнению:
6.1.  Поставщик до начала оказания сопутствующих услуг назначает ответственных лиц за производство всего перечня услуг на объекте, а также по требованию Заказчика представляет список специалистов, привлеченных к оказанию услуг на данном объекте, с указанием фамилий, имен, отчеств, паспортных данных и места регистрации (в случае привлечения иностранных граждан) каждого специалиста и номеров транспортных средств, перевозящих материалы, оборудование и другие грузы для оказания сопутствующих услуг, с целью оформления временных пропусков.
6.2. Все виды, объемы и сроки оказания сопутствующих услуг Поставщик обязан согласовать с Заказчиком.
6.3. Перед оказанием сопутствующих услуг Поставщик обязан изучить техническую документацию на подлежащее монтажу оборудование (технические условия, инструкции по монтажу, описания и др.).
6.4. Поставщик обязан обеспечить соблюдение специалистами правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и  инструкций Заказчика. Оказание сопутствующих услуг не должно создавать угрозу жизни и здоровью человека.
6.5. Исполнитель обязан поставить товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. 
6.6.  Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными или привлеченными техническими средствами за свой счет.
6.7.  Все затраты по расходным материалам несет Исполнитель. 
6.8. Исполнитель  выполняет демонтаж неисправного бытового кондиционера.
6.9. Монтаж товара должен проводиться без нарушения его работоспособности и товарного вида.
6.10. Исполнитель  выполняет подводку/прокладку необходимых  коммуникаций для нормального функционирования товара.
6.11. К работам на объекте допускается персонал Исполнителя, имеющий действующие квалификационные документы на проведение электросварочных работ.
6.12. Исполнитель осуществляет контроль за исполнением требований по охране труда и пожарной безопасности при оказании услуг в части своих сотрудников и привлекаемых соисполнителей.
6.13. При выполнении работ должна обеспечиваться сохранность и работоспособность электрических, противопожарных, охранных и инженерных сетей на участке выполнения работ.
6.14. Поставщик обязан принимать меры по предупреждению и устранению нарушений качества сопутствующих услуг, не допускать причинение ущерба внутренней и наружной отделке помещений Заказчика, произошедшего вследствие нарушений технологических процессов в ходе их оказания.
6.15.  На завершающей стадии монтажа товара Поставщиком должна быть проведена его пусконаладка.
6.16.  В процессе оказания сопутствующих услуг Поставщик должен обеспечить мероприятия, исключающие загрязнение помещений Заказчика и прилегающей территории строительными отходами.
6.17.  После проведения работ, оборудование, помещение и прилегающая территория должны быть приведены в исходное состояние (восстановлены повреждённые элементы отделки и инженерные устройства, системы охранно-пожарной сигнализации, подано электропитание на отключенные токоприемники, убраны отходы и мусор).

7. Выполнение услуг должно соответствовать:
-  Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
-  Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии".
-  "ГОСТ Р 51125-98. Государственный стандарт Российской Федерации. Оборудование бытовое для кондиционирования и очистки воздуха. Требования безопасности и методы испытаний" (утв. И введен в действие Постановлением Госстандарта России от 14.01.1998 N 2).
-  "ГОСТ 30434-96. Оборудование для кондиционирования воздуха и вентиляции. Нормы контроля виброустойчивости и вибропрочности" (введен в действие Постановлением Госстандарта РФ от 25.01.2001 N 39-ст).
-  Приказ Минпромторга РФ от 29.04.2010 N 357 "Об утверждении Правил определения производителями и импортерами класса энергетической эффективности товара и иной информации о его энергетической эффективности".
-  "СП 256.1325800.2016. СП 31-110-2003. Свод правил. Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа" (утв. Приказом Минстроя России от 29.08.2016 N602/пр).
- ФЗ №52 от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Градостроительным кодексом Российской Федерации,
- Гражданским кодексом Российской Федерации, 
- СанПиН 2.1.3.2630-10
- СП 336.1325800.2017
-  Приказ ФГУ Центр государственного сан-эпидемиологического надзора №107 от 12 августа 2004 года.
- Правилами охраны труда и другими нормативно-правовыми актами, обязательными для  исполнения сторонами.


7.  Перечень документации, подлежащей сдаче Заказчику
7.1.  Сертификаты на товар и сопутствующие материалы.
7.2.  Паспорта на товар и сопутствующие материалы.
7.3. Оригиналы документов, подтверждающих гарантийные обязательства Поставщика и производителя товара (гарантийный талон производителя);
7.4. Эксплуатационную документацию на климатическое оборудование с учетом требований действующего законодательства;
- иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации;
7.5. Протокол пусконаладочных работ с приложением документированных измерений (акт манометрического испытания на герметичность; акт проливки дренажа; акт освидетельствования скрытых работ; акт испытания систем кондиционирования).

8. Срок выполнения работ: 
10 календарных дней с даты заключения государственного контракта (договора).

9. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ:
1. Гарантийный срок на выполненные работы – 36 месяцев с даты подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ, а на товар и сопутствующие материалы – в соответствии с гарантийной документацией их производителя. 
2. Если в гарантийный период объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Поставщика, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Поставщик обязан их устранить в установленный Заказчиком срок за свой счет. При отказе Поставщика от составления или подписания акта об обнаруженных дефектах и недоделках, для их подтверждения заказчик проводит за счет Поставщика квалифицированную экспертизу с привлечением специалистов, по итогам которой составляется соответствующий акт, фиксирующий затраты по исправлению дефектов и недоделок, для обращения в Арбитражный суд.


                                                                                
	Заместитель  главного  врача
по хозяйственным вопросам
	
	А.В. Комаров






Приложении № 1

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
	[bookmark: _Hlk105512228]№ п/п
	Наименование товара

КТРУ
	Основные характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во
	Соответствие требованиям

	
	
	№ п/п
	Наименование характеристики
	Единица измерения показателя
	Значения показателей
	Обоснование включения показателя в описание объекта закупки
	
	
	

	1.
	Кондиционер
Бытовой

28.25.12.130-00000010
	1.1.
	Вид кондиционера
	
	Сплит-система
	Соответствует описанию по КТРУ
	шт
	1
	ГОСТ 26963-86

	
	
	1.2.
	Режим работы кондиционера
	
	Охлаждение
	Соответствует описанию по КТРУ
	
	
	

	
	
	1.3.
	Тип внутреннего блока
	
	Настенный
	Соответствует описанию по КТРУ
	
	
	

	
	
	1.4.
	Класс энергоэффективности, не ниже (в режиме нагрева)
	
	-
	Соответствует описанию по КТРУ
	
	
	

	
	
	1.5.
	Класс энергоэффективности, не ниже (в режиме охлаждения)
	
	А
	Соответствует описанию по КТРУ
	
	
	

	
	
	1.6.
	Мощность в режиме охлаждения
	кВт
	≥2
	Соответствует описанию по КТРУ
	
	
	

	
	
	1.7.
	Мощность в режиме нагрева
	кВт
	-
	Соответствует описанию по КТРУ
	
	
	

	
	
	1.8.
	Дополнительные функции
	
	Режим автоматической поддержки температуры
	Соответствует описанию по КТРУ
	
	
	

	
	
	1.9.
	Дополнительные функции
	
	Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева)
	Соответствует описанию по КТРУ
	
	
	

	
	
	1.10.
	Наличие фильтров тонкой очистки воздуха
	
	Да
	Соответствует описанию по КТРУ
	
	
	

	
	
	1.11
	Наличие системы антиобледенения
	
	Да
	Соответствует описанию по КТРУ
	
	
	

	
	
	1.12.
	Габариты внутреннего блока
(ШхГхВ):
	мм
	Не более  950x300х500
	Дополнительная информация, не предусмотренная каталогом КТРУ, включена Заказчиком с целью точного отражения функциональных характеристик (необходимое ограничение размеров внутреннего блока из-за размеров помещения)
	
	
	

	
	
	1.13.
	Габариты внешнего блока
(ШхГхВ):
	мм
	Не более  850x300х500
	Дополнительная информация, не предусмотренная каталогом КТРУ, включена Заказчиком с целью точного отражения функциональных характеристик (необходимое ограничение размеров внешнего блока из-за конструктивных размеров здания)
	
	
	

	
	
	1.14.
	Пульт беспроводного управления
	наличие
	
	Дополнительная информация, не предусмотренная каталогом КТРУ, включена Заказчиком с целью точного отражения функциональных характеристик (необходимое управление режимами работы кондиционера)
	
	
	

	
	
	1.15.
	Площадь обслуживания
	м2
	не менее 20
	Дополнительная информация, не предусмотренная каталогом КТРУ, включена Заказчиком с целью точного отражения функциональных характеристик (с целью точного отражения функциональных характеристик)
	
	
	


*Требования национальных стандартов (ГОСТов), технических регламентов (ст.33) не являются достаточными и не могут в полной мере охватить все необходимые заказчику качественные характеристики объекта закупки, документация содержит иные показатели

