[bookmark: _Hlk238219461]ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
[bookmark: _Hlk114058291]на выполнение работ по установке ограждения
	Наименование исходных данных
	Содержание основных данных и требований

	Заказчик
	Федеральное казенное учреждение «Лечебное исправительное учреждение № 51 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области»

	Место выполнения
	г. Барнаул, ул. Малахова, 19, ул. Малахова, 21

	Срок выполнения работ
	Срок окончания работ не позднее 24 сентября 2026 года 



Объем выполнения работ:

	Состав ограждения 

	Элемент
	Материал
	Длина, мм
	Количество
	Примечания
	всего, шт

	Секция ограждения
	88

	Столбы 
	труба стальная профильная 80*80*3
	3300
	1
	верх заварен в виде площадки, допускается сваривание трубы из отдельных кусков ниже уровня земли
	88

	Поперечные прожилины
	труба стальная профильная 40*20*2
	2500
	4
	отверстие для проветривания и конденсата 
	352

	Вертикальная решетка
	труба стальная профильная 25*25*1,2
	2300
	11
	верх заварен в виде площадки
	968

	
	труба стальная профильная 25*25*1,2
	700
	10
	верх заварен в виде площадки
	880

	Ворота две створки
	2

	Столбы
	труба стальная профильная 80*80*3
	3300
	2
	верх заварен в виде площадки
	4

	Поперечные прожилины
	труба стальная профильная 40*20*2
	2080
	8
	отверстие для проветривания и конденсата 
	4

	Вертикальная стойка первая в решетке
	труба стальная профильная 40*40*3
	2300
	2
	верх заварен в виде площадки
	 

	Вертикальная решетка
	труба стальная профильная 25*25*1,2
	2300
	16
	верх заварен в виде площадки
	32

	
	труба стальная профильная 25*25*1,2
	700
	18
	верх заварен в виде площадки
	36

	Навес 
	стальной Д-40 длина 200
	 
	6
	 
	12

	Засов откидной 
	труба стальная профильная 40*20*2
	1200
	1
	с шарнирным креплением и 4 упорами
	2

	Калитка 
	2

	Столбы 
	труба стальная профильная 80*80*3
	3300
	1
	верх заварен в виде площадки
	2

	Поперечные прожилины
	труба стальная профильная 40*20*2
	960
	4
	отверстие для проветривания и конденсата 
	8

	Вертикальная стойка первая и последняя в решетке
	труба стальная профильная 40*20*2
	2300
	2
	верх заварен в виде площадки
	4

	Вертикальная решетка
	труба стальная профильная 25*25*1,2
	2300
	3
	верх заварен в виде площадки
	6

	
	труба стальная профильная 25*25*1,2
	700
	3
	верх заварен в виде площадки
	 

	Навес 
	стальной Д-25 длинна 140
	 
	2
	открывание левое
	4
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