ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

электротехнические работы по восстановлению люстр в Научно-культурном центре «Музей В.И. Ленина»
1. Предмет договора
Выполнение электротехнических работ по восстановлению люстр в научно-культурном центре «Музей В.И. Ленина».

2. Сроки выполнения работ
С даты заключения договора в течение 21 календарного дня.

3. Место выполнения работ
Научно-культурный центр «Музей В.И. Ленина»
Московская область, Ленинский городской округ, пгт Горки Ленинские, Центральная улица д.1

4. Общие требования к выполнению работ
4.1. Настоящее Техническое задание определяет технические и организационные требования к выполнению комплекса работ по монтажу экспозиции.
4.2. Монтаж Экспозиции не включает в себя монтаж и демонтаж экспонатов, за исключением мультимедиа инсталляций, описанных в данном Техническом Задании.
4.3. Все конструкции должны быть изготовлены из новых, сертифицированных материалов. 
4.4. Работы по изготовлению временных конструкций и малярной подготовке должны быть выполнены качественно и в срок, указанный в п.2 текущего Технического задания. Не должно оставаться дефектов по окончанию работ каждого этапа (трещин, потеков, вздувшихся поверхностей, неокрашенных поверхностей и т.д.).

5. Требования к выставочному оборудованию и используемым материалам.
5.1. Право собственности на результат работ по Договору переходит к Заказчику с момента подписания сторонами акта выполненных работ. Монтаж Экспозиции осуществляется из материалов Подрядчика.
Материалы, из которых будет изготовлено выставочное оборудование, должны быть новыми (не бывшими в употреблении, не прошедшими ремонта, в т.ч. восстановления, замены составных частей, восстановления потребительских свойств и т.д.).
5.2. Все используемые материалы должны иметь сертификаты соответствия и разрешены к применению. Материалы, используемые Подрядчиком, по своим физико-химическим свойствам не токсичными, не оказывать агрессивное, негативное воздействие на предметы музейных фондов, соответствовать правилам пожарной и экологической безопасности.
5.3. Выставочные конструкции должны быть сертифицированы, отвечать нормам охраны и обеспечения сохранности музейных ценностей настоящего Технического задания.
5.4. Выставочные конструкции должны быть закрыты (скрывать внутренний конструктив) со всех доступных посетителю сторон.


6. Объем выполняемых работ - подготовительный этап

6.1. Изготовление и монтаж экспозиционного оборудования

1. Восстановление всех люстр на первом этаже. Замена ламп в профиле на светодиодные 81шт. + 9 запасных. Протяжка соединений, перемонтаж проводки, добавление 8 светильников с лампами по периметру вокруг люстры в нише – 11 шт.
2. Ремонт освещения на уличной части люстры  (установка светодиодных ламп 3000к шар)потолке – 35 шт.

6.2. Подрядчик осуществляет вывоз упаковок, отходов, инструмента по окончании монтажа. Полная уборка монтажного пространства, обязательная предварительная очистка от пыли внутренней и внешней сторон стекол профессиональным средством для мытья стекол по окончании монтажных работ.

7. Технические требования к выполнению работ:
7.1. При выполнении такелажных и монтажных/демонтажных работ с выставочным оборудованием Подрядчик должен предусмотреть обеспечение сохранности оборудования и интерьеров Заказчика, не допускать повреждений полов и деталей декоративного убранства, в случае необходимости предусматривать использование средств защиты.
7.2. Во время проведения работ Подрядчик обязан строго соблюдать все правила распорядка работы Заказчика, требования режима охраны.
7.3. Подрядчик должен бережно относиться к интерьерам выставочных помещений, монтаж и демонтаж Выставки должен осуществляться с привлечением только профессиональных монтажников, имеющих опыт работы в предметной области аукциона. Подрядчик несет ответственность за соблюдение установленных правил монтажа.
7.4. При монтаже и демонтаже Выставки в музейном пространстве запрещены следующие виды работ: покраска аэрозольными красками, сварочные работы, использование любых источников открытого огня и искр; распилочные работы, а также обработка материалов химикатами. Используемые материалы должны соответствовать пожарным требованиям.
7.6. Такелаж специализированных музейных витрин и оборудования в экспозиционные залы и обратно осуществляется в разобранном виде.
7.7. Подрядчик обязан соблюдать требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.
7.8. Подрядчик обязан выполнять работы с учетом всех международных требований к сохранности музейных предметов, а также руководствоваться требованиями «Единых правил организации комплектования, учета, хранения и использования музейных предметов и музейных коллекций», утвержденных Приказом Министерства культуры от 23.06.2020 г. № 827 

8.Ответственность Подрядчика и условия расторжения Договора:
8.1. При несоблюдении требований монтажа и правил проведения работ, а также качества используемых материалов, Заказчик имеет право требовать переделки оборудования. 
8.2. Подрядчик несет полную материальную ответственность за сохранность интерьеров и выставочного оборудования Заказчика при проведении работ на территории Заказчика. 
8.3. Ущерб, нанесенный при выполнении работ персоналу Заказчика, Подрядчика или третьим лицам, а также имуществу Заказчика и экспонатам, возмещается Подрядчиком в полном объеме.


9. Особые условия и правила безопасности:
9.1. Исполнитель должен обеспечить въезд транспортных средств на территорию музея-заповедника и выезд за его пределы, выполняя при этом требования федеральных законов и других нормативных документов Российской Федерации и Московской области.
9.2. Не менее чем за 5 календарных дней до начала работ в выставочных залах Подрядчик обязан предоставить и согласовать с уполномоченным представителем Заказчика список техники и сотрудников, привлеченных к выполнению работ (копия паспорта - требование службы безопасности музея).
9.3. Лица, привлеченные Подрядчиком к работам по монтажу Экспозиции, выставочного оборудования (в т.ч. крупноформатных стендов) должны быть дополнительно проинструктированы о работе в музейном пространстве. При работах на высоте все лица должны пройти обучение и иметь удостоверения с результатами проверки знаний по охране труда при работе на высоте (копии удостоверений предоставляются при заключении Договора).
9.4. Работы по монтажу/демонтажу Экспозиции не должны препятствовать работе других экспозиций Заказчика. При производстве работ Заказчик обязан обеспечивать бесперебойный и беспрепятственный доступ Подрядчика в места выполнения работ.
9.5. Выполнение всех монтажных работ осуществляется Подрядчиком с использованием собственного оборудования и инструментов, включая экипировку сотрудников Подрядчика.
9.6. Все работы по монтажу Экспозиции проводятся под контролем уполномоченных представителей, в том числе автора дизайн-проекта Экспозиции, и охраны Заказчика. 
9.7. К работе не допускается иностранная рабочая сила без надлежащего оформления в соответствии с требованиями миграционного законодательства РФ и Московской области.
9.8. Подрядчик передает Заказчику права на результаты работ по настоящему Техническому заданию, полученные в ходе проведения работ.
9.9. При выполнении работ Подрядчиком должны соблюдаться требования электробезопасности, противопожарной безопасности, охраны труда, санитарии и охраны окружающей среды, использоваться средства индивидуальной защиты.
9.10. Подрядчик обеспечивает санитарное и противопожарное содержание, уборку зоны работ и прилегающей непосредственно к ней территории (помещений) выполнения работ.
9.11. Подрядчик несет установленную законом ответственность за соблюдением правил техники безопасности, электробезопасности, противопожарной безопасности, охраны труда и требований нормативных документов.
9.12. Подрядчик производит работы минимально необходимым количеством технических средств и механизмов для сокращения уровня шума, пыли, загрязнения воздуха.
9.13. В выставочных залах запрещается использование оборудования с ультрафиолетовым и инфракрасным излучением, максимальный уровень шума должен быть менее 40дБ. 
9.14. Подрядчик при осуществлении своей деятельности применяет собственные средства, для подключения к электрическим сетям использует удлинители заводского изготовления сечением не менее 3х1,5мм2 с заземляющим контактом.
9.15. Во время выполнения и по окончании работ держать свободным доступ к электрощитам, выключателям, розеткам и другому электрооборудованию, а также к инженерным системам и коммуникациям. 
9.16. Запрещается загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов.


[bookmark: _GoBack]10. Требования к гарантийному обслуживанию: 
10.1. Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ в соответствии с требованиями настоящего Технического задания в течение гарантийного срока. 
10.2. Срок предоставления гарантий качества работ: 60 (шестьдесят) календарных дней с даты подписания Заказчиком и Подрядчиком Акта выполненных работ.
10.3. Гарантийные обязательства должны распространяться на несоответствия результатов работ требованиям настоящего Технического задания;
10.4. Подрядчик обязуется бесплатно своими силами и средствами устранять выявленные дефекты (недостатки) в период гарантийного срока.
10.5. Гарантийное обслуживание должно осуществляется на основании письменной заявки Заказчика в течение всего гарантийного срока.
10.6. Подрядчик должен обеспечить выполнение работ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления заявки Заказчика.
Порядок контроля за результатами работ регулярно осуществляется Заказчиком в ходе выполнения работ.

