ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на услуги изготовления навигации отделения Неврологии

1. Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клиническая больница 21 Федерального медико-биологического агентства» (сокращенное наименование — ФГБУЗ КБ 21 ФМБА России)
2. Место нахождения Заказчика: 144002, Московская обл., г. Электросталь, ул. Комсомольская,  д. 3
3. Предмет закупки: Услуги изготовления навигации 
4. Период оказания услуг: в течение 5-ти рабочих дней с даты заключения договора.
5. Изготовление необходимой продукции:
    
	№
	Наименование 
	Требования к продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	Вывеска
	Табличка. Размер 217х29 см. Материал: твердый ПВХ пластик STRONG повышенной прочности, изготовленный по ГОСТ 9639-71 «Листы из непластифицированного поливинилхлорида (винилпласт листовой), матовый, прочный и гибкий. Толщина ПВХ 5 мм. Способ выполнения – Интерьерная печать, количество точек - 1440dpi, пленка ПВХ повышенной прочности, белый оттенок не менее 85%, высококачественная. 
	шт.
	1

	2
	Табличка ДВУХСТОРОНЯЯ
	Табличка. Размер 100х20 см. Материал: твердый ПВХ пластик STRONG повышенной прочностью, изготовленный по ГОСТ 9639-71 «Листы из непластифицированного поливинилхлорида (винипласт листовой). Толщина ПВХ 3-4 мм. Способ выполнения – Интерьерная печать с плоттерной резкой, количество точек - 1440dpi, пленка ПВХ повышенной прочности, белый оттенок не менее 85%, высококачественная.  Крепеж-профиль. Петли, подвесная конструкция.
	шт.
	1

	3
	Стенды
	Стенды. Размер 100х75 см. Материал: твердый ПВХ пластик STRONG повышенной прочностью, изготовленный по ГОСТ 9639-71 «Листы из непластифицированного поливинилхлорида (винипласт листовой). Толщина ПВХ 3-4 мм. Способ выполнения – Интерьерная печать с плоттерной резкой, количество точек - 1440dpi, пленка ПВХ повышенной прочности, белый оттенок не менее 85%, высококачественная.  Рама багетная золото, крепеж, петли и тд.
	шт.
	3

	4
	Флаговый указатель
Двухсторонний
	Указатель. Размеры: 100х300 см. Основание металлическое из алюминиевого анодированого профиля 100 - серебро. Облицовка и ножка из композита- серебро или серый. Толщина 3 мм. Вставка - Интерьерная печать количество точек - 1440dpi, пленка ПВХ повышенной прочности, белый оттенок не менее 85%, высококачественная. Защитная вставка прозрачная, толщина 1 мм. Двусторонний

  
	шт.
	6

	5
	Флаговый указатель
Двухсторонний
	Указатель. Размеры: 100х100 см. Основание металлическое из алюминиевого анодированого профиля 100 - серебро. Облицовка и ножка из композита- серебро или серый. Толщина 3 мм. Вставка - Интерьерная печать количество точек - 1440dpi, пленка ПВХ повышенной прочности, белый оттенок не менее 85%, высококачественная. Защитная вставка прозрачная, толщина 1 мм. Двусторонний

  
	шт.
	1

	6
	Оказание рекламных услуг
	Проведение работ по тех. Требованиям и нормам, крепеж, транспортные услуги, макеты, расходные материалы для проведения работ, корпус 6 3 этаж  
	шт.
	1

	77
	Световой короб -
Не входить
	Световой короб. Размер 65х15 см. Материал: акрил светорасс., квадро профиль, твердый ПВХ пластик STRONG повышенной прочностью, изготовленный по ГОСТ 9639-71 «Листы из непластифицированного поливинилхлорида (винипласт листовой). Толщина ПВХ 5 мм. Способ выполнения – Пленка оракал красная 031 с плоттерной резкой, акрил – лицевая часть, задник пвх 6 мм, квадропрофиль белый, Фрезерная резка, обработка, сборка, светодиоды сверхяркие, блок питания
	шт.
	3

	8
	Табличка спец. Помещение 40х13
	Табличка. Размер 40х13 см. Материал: твердый ПВХ пластик STRONG повышенной прочностью, изготовленный по ГОСТ 9639-71 «Листы из непластифицированного поливинилхлорида (винипласт листовой). Толщина ПВХ 3-4 мм. Способ выполнения – Интерьерная печать с плоттерной резкой, количество точек - 1440dpi, пленка ПВХ повышенной прочности, белый оттенок не менее 85%, высококачественная.  
	шт.
	5

	9
	Табличка -указатель
	Табличка. Размер 50х35 см. Материал: твердый ПВХ пластик STRONG повышенной прочностью, изготовленный по ГОСТ 9639-71 «Листы из непластифицированного поливинилхлорида (винипласт листовой). Толщина ПВХ 3-4 мм. Способ выполнения – Интерьерная печать с плоттерной резкой, количество точек - 1440dpi, пленка ПВХ повышенной прочности, белый оттенок не менее 85%, высококачественная.  
	шт.
	1

	10
	Флаговый указатель
Двухсторонний
	Указатель. Размеры: 100х300 см. Основание металлическое из алюминиевого анодированого профиля 100 - серебро. Облицовка и ножка из композита- серебро или серый. Толщина 3 мм. Вставка - Интерьерная печать количество точек - 1440dpi, пленка ПВХ повышенной прочности, белый оттенок не менее 85%, высококачественная. Защитная вставка прозрачная, толщина 1 мм. Двусторонний

  
	шт.
	1

	11
	Вставка 
	Вставки во флаговые указатели. Размер 30х 10 см. Материал:. Способ выполнения – Интерьерная печать с количество точек - 1440dpi, пленка ПВХ повышенной прочности, белый оттенок не менее 85%, высококачественная.  
	шт.
	6

	12
	Стенд – перечень кабинетов
	Стенд. Размер 117х 82 см. Материал: твердый ПВХ пластик STRONG повышенной прочностью, изготовленный по ГОСТ 9639-71 «Листы из непластифицированного поливинилхлорида (винипласт листовой). Толщина ПВХ 5-6 мм. Способ выполнения – Интерьерная печать, количество точек - 1440dpi, пленка ПВХ повышенной прочности, белый оттенок не менее 85%, высококачественная.  
	шт.
	1

	13
	Табличка в 4 корпус
	Табличка. Размер 40х13 см. Материал: твердый ПВХ пластик STRONG повышенной прочностью, изготовленный по ГОСТ 9639-71 «Листы из непластифицированного поливинилхлорида (винипласт листовой). Толщина ПВХ 3-4 мм. Способ выполнения – Интерьерная печать с плоттерной резкой, количество точек - 1440dpi, пленка ПВХ повышенной прочности, белый оттенок не менее 85%, высококачественная.  
	шт.
	1

	14
	Оказание рекламных услуг
	Проведение работ по тех. Требованиям и нормам, крепеж, транспортные услуги, макеты, расходные материалы для проведения работ  
	шт.
	1

	Итого позиций
	32


Материалы, применяемые для изготовления навигационной продукции, должны соответствовать требованиям действующих стандартов и технических условий.
В экземплярах готовой продукции не допускаются дефекты, приводящие к искажению навигационной продукции, несоответствие цвета, использовать только фирменный цвет организации. Не заменять заявленные материалы для изготовления, использовать экокраску, материал не должен крошится, ломаться, желтеть и разваливаться. Крепеж должен соответствовать заявке Заказчика. Навигационная продукция должна быть изготовлена и размещена в короткие сроки- 2 дня, макет и проект предоставляет Исполнитель (Поставщик). Проект должен содержать презентационные материалы, навигацию и фотоматериалы. Монтажные работы должны проводится в определенное время, не нарушая тех. Требования и нормы, пожарную безопасность и правила мед. Учреждения. Крепеж должен соответствовать требованиям мед. Учреждения и клинической больницы. Доставка осуществляется за счет Поставщика, так же все расходы по выполнению данных услуг – за счет средств Исполнителя.
6.	Содержание продукции: Информация, цвет, варианты исполнения и т.д., которые будут отображаться на изготавливаемой продукции, согласовываются с Заказчиком в соответствие с  требованиями мед. учреждения, фирменными цвета и нормами по исполнению услуг. 
7.	Место поставки изготовленной продукции: Московская область, г. Электросталь, ул. Комсомольская, д.3
8.	Требования к качеству продукции: 
	Все услуги, выполненные согласно настоящему Техническому заданию, должны соответствовать требованиям государственных стандартов и выполняться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, регламентирующим данный вид деятельности.								
	Все навигационные услуги проводятся из материалов и на оборудовании Исполнителя. Продукция должна соответствовать требованиям отраслевой нормативно-технической документации ОСТ 29.106-90, ОСТ 29.115-88.


