Техническое задание
на поставку коммутаторов для
Главного управления МЧС России по Республике Калмыкия

1.Общие данные.
1.1. Данное техническое задание определяет требования к исполнителю по поставляемым коммутаторами срок поставки.
1.2. Основная цель: выбор оптимального исполнителя для заключения договора на поставку коммутаторов.
2. Количество и наименование коммутаторов определены в спецификации (Приложение  № 1).
3. Требования к Исполнителю.
3.1. Участник запроса предложений должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь необходимые коммутаторы в нужном количестве.
3.2. Участник запроса предложений не должен быть банкротом или неплатежеспособным, находиться в процессе ликвидации, на имущество участника в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность участника не должна быть приостановлена.
3.3. Предметом конкурентного отбора является соответствие участника запроса предложений специальным требованиям, предъявляемым к исполнителю, содержание, сроки исполнения и оплаты, стоимость.
4. Срок поставки и требования к коммутаторам.
4.1. Срок поставки коммутаторов составляет 30 календарных дней с момента заключения договора.
4.2 Коммутаторы должны соответствовать заявленным техническим характеристикам.
5. Правила контроля и приемки.
5.1. Заказчик проводит оперативный контроль качества поставленных коммутаторов.
5.2. Выявленные недостатки Исполнитель исправляет за свой счет.
6. Гарантийные обязательства.
6.1. Гарантия на все поставленные коммутаторы должна быть не менее 6 месяцев с момента поставки.
6.2. Исполнитель должен в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять выявленные в течение гарантийного срока недостатки, в том числе скрытые. Гарантийный срок в этом случае продлевается на время устранения недостатков.
7. Оплата поставленных коммутаторов.
7.1. Оплата производится в течение 20 (двадцати) календарных дней после подписания товарной накладной.
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Приложение № 1 к техническому заданию 
	№
п/п
	Наименование 
	Количество, шт.
	Цена за единицу, руб.
	Сумма, руб.

	1
	Ethernet-коммутатор
10/100/1000BASE-T (RJ-45):  – 16;24;
Combo 10/100/1000BASE-T/ 100BASE-FX/1000BASE:  - 4;
Консольный порт RS-232 (RJ-45): ≥1;
Пропускная способность: ≥56 Гбит/с;
Объем буферной памяти: ≥ 512 Кбайт;
Объем ОЗУ (DDR3): ≥ 256 Мбайт;
Объем ПЗУ (SPI Flash): ≥ 32 Мбайт;
Таблица MAC-адресов: ≥ 8192;
Количество ARP-записей: ≥ 1000;
Таблица VLAN:  4094;
Размер Jumbo-фрейма: -  максимальный размер пакетов 10000 байт;
Питание:  110–250 В, 50–60 Гц;
Тип охлаждения: пассивный;
Рабочая температура окружающей среды: от -20 °С до +50 °С;
Габаритные размеры: (Ш × В × Г) 430 × 44 × 178 мм. ;
Статус Минпромторга  - да.
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