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III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Функциональные, технические и качественные характеристики,
эксплуатационные характеристики товара. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным требованиям, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, 
которые не могут изменяться

	№ п/п
	Наименование товара, его показателей (характеристик), потребительских свойств
	Ед. изм.
	Значение показателя (характеристики)

	1
	2
	3
	4

	1
	Оборудование для отбора проб в соответствии с МР ПНД Ф 12.1:2:2.2:2.3:3.2-03.
	    1

	1.1
	Назначение:
	
	реализации ПНД Ф 12.1:2:2.2:2.3:3.2-03. «Отбор проб почв, грунтов, донных отложений, илов, осадков сточных вод, шламов промышленных сточных вол отходов производства и потребления»

	2
	Пробоотборник почвы-бур ППБ-К
	    1

	2.1
	Назначение:
	
	для отбора проб почв, грунта, донных отложений, а также для отбора различных проб сыпучих, скомкавшихся химических веществ.

	2.2
	Материал 
	
	Нержавеющая сталь

	2.3
	Масса  отбираемой  единичной  пробы  почвы, 
	г
	200

	2.4
	Глубина отбора пробы буром, 
	м
	2

	2.5
	Кейс для переноски 
	Шт.
	1

	3
	Щуп с продольной щелью и поворотным устройством
	    1

	3.1
	Назначение:
	
	предназначен для отбора проб сыпучих материалов, проб сыпучих продуктов 

	3.2
	Материал:
	
	нержавеющаясталь

	3.3
	Длина щупа
	мм
	1000

	3.4
	Диаметр щупа
	мм
	25

	3.5
	Заборные отверстия (100х20),мм
	Шт.
	3

	4
	Щуп винтообразный
	    1

	4.1
	Назначение:
	
	для пастообразных проб

	4.2
	Материал корпуса: 
	
	08Х18Н10 ГОСТ 5632-2014

	4.3
	Габаритные размеры:  мм.
	мм
	500х25х25

	5
	Нож почвенный
	    2

	5.1
	Назначение:
	
	Инструмент мелкий для обработки почвы. Товар должен иметь сертификат соответствия, подтверждающий соответствие товара требованиям ГОСТ 23707-95.

	5.2
	Материал:
	
	сталь с пределом текучести не ниже 250 Н/мм

	5.3
	Толщина режущей кромки полотна: 
	мм
	не более 0,3

	5.4
	Ширина: 
	мм.
	не менее 70

	5.5
	длина: 
	мм
	не менее 250

	6
	Совок для отбора проб малый

	    1

	6.1
	Назначение:
	
	Для забора почвы с целью получения результата при анализе количественных и качественных характеристик, а также химического и физического состава.

	6.2
	Материал
	
	из нержавеющей стали

	6.3
	длина 
	мм
	190

	6.4
	ковш 110х65
	мм
	Да

	7
	Совок для отбора проб большой
	    3

	7.1
	Назначение:
	
	Для забора почвы с целью получения результата при анализе количественных и качественных характеристик, а также химического и физического состава.

	7.2
	Материал
	
	из нержавеющей стали

	7.3
	длина 
	мм
	245

	7.4
	ковш 140х100
	мм
	Да

	8
	Рулетка измерительная 
	    1


	8.1
	Назначение:
	
	предназначена для проведения линейных замеров

	8.2
	Класс точности	
	
	2

	8.3
	Единица измерения шкалы
	
	мм

	8.4
	Материал ленты
	
	из нержавеющей стали

	8.5
	Длина,	
	м
	5

	8.6
	Наличие автостопа
	
	да

	9
	Безмен электронный до 5 кг
	     1

	10
	Ковш мерный 100 мл п/п 
	

	10.1
	Назначение:
	
	Предназначен для дозирования сыпучих веществ, таких как сухие гранулы, порошки и т.п

	10.2
	Материал
	
	из полимерного материала



Приложенние: сведения об объекте закупки.
