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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
 Техническое задание предусматривает проведение закупки вычислительной техники:
	№пп
	ОКПД2/КТРУ

	Товар
	Характеристики (удовлетворяет следующим параметрам):
	Ед. 
	Кол-во

	1
	ОКПД2: 27.32.13.159
КТРУ: - 
	Кабель 
DATAREX DR-140017
	Категория: 5е
Полоса пропускания, МГц: 100
Тип: U/UTP
Цвет: белый
Количество пар: 4
Тип проводников: одножильный
Диаметр проводников, не менее AWG (мм) 24: 0,51 +/- 0,01 включая погрешности измерения
Материал проводников:  медь
Материал изоляции проводников: полиэтилен высокой плотности (HDPE)
Материал внешней оболочки: LSLTx, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения
Толщина оболочки: ≥ 0,5 мм±0,05 мм
Волновое сопротивление, Ом: 100
Погонное сопротивление по постоянному току, Ом/км не более 94
Соответствие стандартам соответствует или превышает требования: ГОСТ Р 54429-2011,
ГОСТ Р 53246-2008, ИСО/МЭК 11801-1:2017, ГОСТ 12177-79, ГОСТ 3345-76, ГОСТ 2990-78, ГОСТ 31565-2012
Поддерживаемые приложения: 10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, PoE, PoE+ (802.3 af, 802.3 at)
Класс пожарной опасности: не ниже П1б.8.2.1.2 (ГОСТ 31565-2012)
Длина кабеля в бухте – не менее 305м
	шт
	2

	2
	ОКПД2: 27.32.13.159
КТРУ: - 27.32.13.159-00000002
	Патч-корд
Cabeus PC-UTP-RJ45-Cat.5e-0.15m-BK-LSZH 
	Длина - 15 см.
Категория 5е.
Иметь чёрную окраску.
Материал внешней оболочки: LSZH
Колпачок патч-корда должен иметь конструктивный элемент (интегрированный язычок) препятствующий попаданию кабеля под фиксатор разъёма 8P8C при установке или демонтаже шнура на патч-панель с обоих концов
	шт
	100

	3
	ОКПД2: 27.32.13.159
КТРУ: - 32.50.50.190-00001224
	Накопитель внешний 
WD My Passport WDBYVG0020BBK-WESN
	Объем диска – не менее 2ТБ (ТБ – 1000000000000 Б)
Скорость вращения шпинделя, если в накопителе используется HDD – не менее 5400 об/мин
Интерфейс подключения к ПК –  USB 3.2 Gen 1 Type-A либо USB 3.2 Gen 2 Type-A
Пропускная способность интерфейса – не менее 5 Гбит/с
Питание накопителя от интерфейса USB
	шт
	1

	4
	ОКПД2: 27.32.13.159
КТРУ: - 26.20.16.170-00000002
	Мышь компьютерная
Logitech M110 Silent черный
	Основной цвет корпуса – черный
Тип сенсора мыши - оптический светодиодный
Общее количество кнопок – не менее 2-х
Наличие колеса прокрутки
Максимальное разрешение датчика  - не менее1000 dpi
Тип подключения – проводная
Тип хвата - для правой и левой руки.
Интерфейс подключения – USB
Длина кабеля – не менее 1.8 метра
Кнопки мыши – с пониженной громкостью срабатывания при нажатии (бесшумные кнопки)
	шт
	2

	5
	ОКПД2: 27.32.13.159
КТРУ: - 27.33.13.120-00000002
	Коннекторы
Hyperline PLUG-8P8C-U-C5-100
	Категория (TIA/EIA) - 5e
Тип разъема - RJ45
Тип подключаемых проводников - одно-/ многопроволочные жилы
Диаметр подключаемых проводников не менее 0,40-0,57 мм (26-23 AWG) Диаметр подключаемого проводника в изоляции не менее 0,93 ... 1,04 мм
Материал корпуса RJ-45 - поликарбонат (PC)
Материал контактов RJ-45 - фосфористая бронза с напылением золотом не менее 50 микродюймов
Материал IDC-контактов - фосфористая бронза с покрытием оловом
Максимальный ток не менее 1.5 А
Максимально допустимое напряжение не менее 150.0 В
Контактное сопротивление не более 20 мОм
Сопротивление изоляции не менее 500 МОм
Испытательное напряжение 1000 В / 60 Гц / 1 мин.
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