
Техническое задание
Наименование: Набор для вертикального электрофореза ПААГ
Место поставки: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. М. Гаджиева, 45
	Сушильный шкаф Stegler FDO-85 – 1 шт.
Объём камеры, л 85
Диапазон рабочих температур, °С	T комн. +10…+300
Точность, °С	0,1
Точность поддержания температуры, °С	±1
Точность распределения температуры, %	±2,5
Метод регулирования температуры: Интеллектуальный PID-регулятор с двумя температурными секциями
Метод установки температуры	кнопочный
Датчик температуры	Pt100
Тип конвекции	принудительная (отключаемая)
Вентиляционное отверстие, мм	Ø35
Таймер, мин	0 – 9999 (с функцией отложенного старта)
Стандартное / максимальное количество устанавливаемых полок, шт.	2 / 8
Нагрузка на полку, кг	15
Расстояние между полками, мм	40
Габариты (Ш × Г × В), мм:
- внутренней камеры; 450 × 420 × 450
- внешние	600 × 610 × 810
Вес, кг	48
Мощность, кВт	2,0
Электропитание (напряжение, В / сила тока, А / частота, Гц) 220; 9,0; 50/60

	Шкаф для хранения лабораторной посуды СП НВК 800-1 шт.
Габариты в собранном виде (Ш×Г×В): 800×460×1820 мм.
Дверцы: две стеклянные дверцы в верхнем отделении и одна дверца из ЛДСП в правой части нижнего отделения с доводчиками.
Замки: на дверце нижнего отделения (1 замок).
Выдвижные ящики: четыре ящика на роликовых направляющих с доводчиками для плавного закрывания в левой части нижнего отделения.

	Физический лабораторный стол со столешницей из керамогранитной плитки НВ-1200 ПК- 1 шт.
Материал столешницы	Керамогранитная плитка
Высота от пола до столешницы, мм	850
Высота надстройки, мм	800
Глубина надстройки, мм	250
Габариты в собранном виде, мм	1218×700×1650
Розетки, шт	2 (одна с заземлением)
Защита розеток	 IP20
Максимальная нагрузка на розетку, кВт	1,5


[bookmark: _GoBack]Общие требования, предъявляемые ко всему поставляемому товару
Поставляемый товар должен быть новым, без повреждений, без дефектов материала и изготовления, не модифицированным, без следов воздействия влаги и следов вскрытия, не переделанным, а также соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.
Поставляемый товар при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации должен быть безопасен для жизни и здоровья, окружающей среды, а также не причинять вред имуществу заказчика. 
Качество товара должно соответствовать стандартам, техническим условиям и требованиям, указанным в нормативно-технической и иной документации, а также стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный товар. 
Упаковка товара и грузовая тара должны обеспечивать сохранность товара при транспортировке, при погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации и хранению. 
Поставка товара осуществляется за счет поставщика.
Требования к безопасности товара устанавливаются в соответствии со стандартами и техническими условиями изготовителя, нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и регламентами Российской Федерации к поставляемому виду товара.
Поставляемый товар должен сопровождаться документами, подтверждающими его качество и безопасность в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
Внимание! Все указания на торговые знаки, содержащиеся в техническом     задании установлены под условием «или эквивалент».


