	
	
	
	Приложение №1 к запросу
от 20.08.2026 № 117-17923



	Спецификация
Прочистная машина электромеханическая 

	Прочистная машина электромеханическая: предназначена для прочистки сточных и сливных трубопроводов, применяется для служб ЖКХ, обслуживающих организаций, заводов, предприятий. Прочистка производится механическим способом, с помощью вращаемой электродвигателем металлической спирали с наконечником.

	

	№
	Наименование
	Значения
	Тип
	Заполнение
	  Характеристика по КТРУ

	1
	Тип привода
	Электрический
	Качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Обязательная 

	2
	Тип конструкции
	Секционный
	Качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Обязательная 

	3
	Принцип действия
	Электромеханический
	Количественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Дополнительная

	4
	Мощность**
	≥550 Вт
	Количественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Дополнительная

	5
	Напряжение**
	220 ±3% в
	Количественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Дополнительная

	6
	Минимальный диаметр прочищаемых труб в мм**
	150 мм
	Качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Дополнительная

	7
	Обороты**
	Не менее 400 об/мин
	Качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Дополнительная

	8
	Максимальная рабочая длина спирали**
	Не менее 70 м
	Количественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Дополнительная

	10
	Комплект поставки***
	Комплект спиралей Ø 16 мм × 2,3 м × 5 шт. (общая длина 11,5 м), Прочистные насадки для пречестных спиралей Ø 16 мм, 4 шт,:Прямой̆ бур, Грушевидный̆ бур, Крестообразный̆ бур, Нож для жира.
	Иные требования 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Дополнительная

	
	
	Прочистные спирали Ø 22 мм × 4,5 м × 5 шт. (общая длина 22,5 м)
Пречестные насадки для прочистных спиралей Ø 22 мм, 4 шт.: Прямой̆ бур,
 Грушевидный̆ бур, 
Конусный̆ бур, Лепестковая насадка
	Иные требования
	Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики
	Дополнительная

	11
	
	Барабан для хранения и транспортировки спиралей Ø 16 мм
Барабан для хранения и транспортировки спиралей Ø 22 мм
Разъединительный ключ для прочистных насадок и спиралей Ø 16 мм
Разъединительный ключ для прочистных насадок и спиралей Ø 22 мм
Виброгасящий шланг, длиной 4 м
	Иные требования 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Дополнительная




