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Техническое задание на оказание услуг по проведению технического обслуживания и ремонта автобусов Yutong ZK6122H9 и Volgabus-429801–0000010


1. [bookmark: _Hlk205195234]Описание объекта закупки
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Характеристики поставляемого товара (Требования, предъявляемые к выполнению работ (оказанию услуг)[footnoteRef:1] [1:  Осуществляется описание объекта закупки в соответствии с требованиями статьи 33. «Правила описания объекта закупки» Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В описание объекта закупки в обязательном порядке включаются требования, установленные описанием товара, работы, услуги в реестровом номере в каталоге товаров, работ, услуг.] 

	Кол-во

	1
	2
	3
	7
	8

	1
	Услуги по техническому обслуживанию автобуса YUTONG ZK 6122H9 (далее техника)

	усл.ед.

	1.  YUTONG ZK 6122 H9, гос. №: С601ОХ790, 2022г.в.
Перечень работ:
1.Масло моторное замена
2. Смазка пластичная (шприцовка узлов) 
3. Фильтр масляный Weichai замена
4. Фильтр воздушный замена
5. Диагностика тормозной системы и ходовой части
6. Фильтр топливный сепаратор Weichai замена
7. Фильтр грубой очистки топлива Weichai замена
8. Фильтр тонкой очистки топлива Weichai замена
9. Фильтр пылевой для наружного дефростера замена
10. Проверка осмотром герметичности системы охлаждения и при необходимости устранение подтекания охлаждающей жидкости.
11. Проверка крепежа водяного насоса и проверка натяжения ремней привода вентилятора и водяного насоса; при необходимости регулировка натяжения ремней.
12. Проверка компрессии в цилиндрах двигателя. 
13. Проверка крепления головки с блоком цилиндров. 
14. Регулировка зазоров между клапанами и коромыслами.
15. Проверка люфта карданных шарниров.
16. Проверка угла развала, поворота передних колес и продольного наклона шкворней; состояние и крепление пружин, рычагов передней подвески, штанг и стоек стабилизатора поперечной устойчивости. 
17. Проверка крепления сошки рулевого механизма.
18. Проверка крепления картера рулевого механизма на основании и рулевой колонки на кронштейне кабины. 
19. Проверка люфта рулевого управления в кронштейнах, в шарнирах рулевых тяг и шкворневых соединениях.
20. Проверка состояния и герметичности трубопроводов и приборов тормозной системы, при необходимости устранить утечку тормозной жидкости.
21. Проверка крепления главных цилиндров и работу приводов тормозов.
22. Снятие ступицы. Проверка состояния тормозных барабанов, колодок, накладок, пружин, колесных цилиндров, подшипников колес. 
23.Замена смазки в ступицах передних колес, установка ступицы и регулировка их подшипников.
24. Проверка величины свободного и рабочего хода педали тормозов, при необходимости долив жидкость в главные цилиндры тормозов, установка требуемой величины свободного хода педали. 
25. Проверка осмотром правильности расположения (отсутствие перекосов) переднего и заднего мостов, состояния основания, рессор и амортизаторов. 
26. Проверка стремянки и пальцев задних рессор и амортизаторов.
27. Проверка состояния дисков колес, шин, давление воздуха 
28. Проверка состояния элементов и сварных соединений каркаса и отделки кузова, состояние пола, боковин, дверей и уплотнителей, сидений, поручней и ковриков.
29. Проверка крепления бензинового бака к кронштейнам.
Проверка герметичности бензинового бака и соединений трубопроводов системы питания, креплений карбюратора и бензинового насоса.
30. Проверка при помощи манометра, без снятия с двигателя, работу бензинового насоса. 
31. Проверка состояния коллектора и щеток генератора; Проверка крепления генератора и натяжения приводных ремней.
32Смазка автобуса свежей смазкой согласно карте смазки.
33. Замена масла в картерах передач, заднего моста и рулевого механизма. 
34. Замена масла в картере двигателя.
36. Промывка воздушного фильтра карбюратора, замена в нем масла, промывка фильтрующего элемента.
37. Проверить (после обслуживания) работу агрегатов, механизмов и приборов автобуса на ходу.

	1

	2
	Услуги по ремонту автобуса YUTONG ZK 6122H9 (далее техника)

	
Усл.ед
	1.	Ремонт отопителя Webasto
2.	Очистка камеры сгорания;
3.	Замена фильтров;
4.	Ремонт/замена патрубков подачи
               воздуха     и топлива;
5.	Диагностика проводки;
6.	Ремонт/замена датчика перегрева; 
7.           Ремонт топливного насоса
- диагностика;
- демонтаж ТНВД; 
- разборка и очистка;
- дефектовка и сортировка деталей;
- замена изношенных деталей (плунжерные пары, уплотнительные кольца, клапаны, подшипники)
- сборка; 
- регулировка (настройка параметров работы ТНВД, включая давление в системе, угол опережения впрыска, объём подачи топлива)
- испытания (насос проверяют на специализированном стенде, измеряют производительность, равномерность подачи топлива, а также оценивают работу дозирующего блока в различных режимах). 
- установка и тестирование (ТНВД устанавливают на место, подключают все магистрали)

	1

	3

	Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автобуса Volgabus-429801–0000010 (далее техника)
	
Усл.ед
	1.ТО рулевой тяги:
- герметичность соединений и трубопроводов гидроусилителя;
- проверка крепления и шплинтовки гаек сошки, шаровых пальцев продольной и поперечной рулевых тяг, рычагов поворотных цапф; 
- контроль состояния уплотнителей шарниров рулевых тяг;
- проверка затяжки гаек клиньев карданного вала рулевого управления;
-  проверка уровня масла в бачке гидроусилителя при необходимости доливка; 
- смазка шарниров рулевых тяг; 
- проверка углов установки передних колёс;
-  зазоры в шарнирах рулевых тяг и шкворневых соединениях; 
- крепление клиньев шкворней, картера рулевого механизма, рулевой колонки и рулевого колеса; 
- состояние цапф поворотных кулаков и упорных подшипников;
-  состояние и крепление карданного вала рулевого управления; 
- замену смазочного материала в картерах механизмов рулевого управления;
-  замена масла и фильтра в системе гидроусилителя руля; 
- прокачка гидросистемы; 
- контроль состояния защитных чехлов шаровых пальцев;

2.ТО ходовой части:
 - проверка состояния реактивных штанг, пневмоэлементов и амортизаторов (внешним осмотром) передней и задней подвески;
- регулировка высоты уровня кузова автобуса;
- проверка давления в пневмосистеме;
- проверка состояния шарниров реактивных штанг; 
- проверка состояния шарнира рамы передней подвески;
- проверка крепления гайки стремянок передней и задней подвесок; 
- подтяжка гайки крепления пальцев амортизаторов передней и задней подвесок к каркасу основания шасси;
- замена масла в амортизаторах передней и задней подвесок.
 
3. Шприцевание (точка):
- прокачка смазки в места соединения и контрольных отверстий узлов и деталей;
- контроль состояния узлов после процедуры;

4. Замена масла в двигателе
5. Замена масляного фильтра
6. Замена топливного фильтра
7. Слесарные работы по ремонту системы стеклоочистителя:
- диагностика неисправности;
- проверка состояния моторедуктора, трапеции (механизма передачи движения от мотора к щёткам), щёток, проводки, предохранителей, реле и подрулевого переключателя;
- проверка и ремонт проводки и электрических соединений на предмет обрывов, окисления контактов;
- проверка подрулевого переключателя или реле; 
- замена щёток стеклоочистителя;
- регулировка системы;
- проверка предохранителей, отвечающих за стеклоочистители;

8. Услуги шиномонтажа (4-х колес):
- снятие и установка колёс;
- демонтаж и монтаж шин (включает разборку старой шины, проверку её исправности, чистоты обода, бортового и замочного колец, а также монтаж новой шины на специальный стенд); 
- балансировка колёс;
- контроль давления в шинах;
- ремонт шин и камер (устранение проколов, порезов, порывов с использованием технологий горячей вулканизации, герметизации, установки жгута или заплатки); 
- замена вентилей (при нарушении герметичности колёс); прокатка и правка дисков;

9. Замена замка зажигания

	




2.   Адрес выполнения работ (оказания услуг, поставки товара)
	№ п/п
	Адрес выполнения работ (оказания услуг, поставки товара)

	1
	2

	1
	По месту нахождения Исполнителя, в пределах Москвы и Московской области, но не более 60 км от места нахождения заказчика по адресу г. Бронницы, ул. Красная 53. 



3.     Срок выполнения работ (оказания услуг, поставки товара), сроки выполнения отдельных этапов работ (оказания услуг, поставки товаров).
	№ п/п
	Сроки выполнения работ (оказания услуг, поставки товара)

	1
	2

	
	Оказание услуги при возникновении необходимости у Заказчика, по предварительной заявке.




4. Иные условия выполнения работ (оказания услуг, поставки товара)
	№ п/п
	Иные условия выполнения работ (оказания услуг, поставки товара)

	1
	2

	1
	Оказание услуг производится за счет сил и средств Исполнителя. 	
Цена услуг на ремонт включает в себя все материальные затраты, производственные затраты, внепроизводственные затраты, стоимость запасных частей, технических жидкостей, расходных и смазочных материалов, стоимость транспортировки, погрузочно-разгрузочные работы, сборы и пошлины, другие обязательные платежи, расходы, связанные с риском неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору. 
 В целях контроля за качеством услуг, с использованием запчастей, материалов в течение всего срока действия договора «Заказчик» вправе провести экспертизу по ремонту на основании выполненных работ и акту оказанных услуг.
Исполнитель обеспечивает надлежащее качество услуг в соответствии с технологией оказания Услуг по техническому обслуживанию, ремонту и шиномонтажу Техники установленной предприятием-изготовителем Техники, а также в соответствии с требованиями, указанными в Техническом задании.  
Агрегаты, узлы, детали, запасные части и материалы, заменяемые на Технике в ходе оказания Услуг, должны быть оригинальными (рекомендованными предприятием-изготовителем Техники), новыми, не восстановленными, не бывшими в употреблении, не являться выставочным образцом.
Установленные на Технику при оказании Услуг агрегаты, узлы, детали, запасные части и материалы должны иметь паспорта, сертификаты или ярлыки, выдаваемые предприятием-изготовителем или сопроводительные документы, подтверждающие соответствие их качества требованиям стандартов, технических условий или другой нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке (предоставляются по запросу Заказчика).
В случае обнаружения недостатков или дефектов, скрытых недостатков и (или) дефектов, Исполнитель (в случае если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет и в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и в срок их устранения. Гарантия на материалы и работы должна составлять не менее 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ. Исполнитель несет гарантийные обязательства за выполненные работы и применяемые при выполнении работ запасные части, комплектующие, расходные материалы и др. В случае обнаружения дефектов и неисправностей в работе отремонтированных (замененных) узлов, деталей, агрегатов Исполнитель обязан безвозмездно устранить неисправности в течение 5 рабочих дней.
Исполнитель обязан гарантировать качественное выполнение комплекса работ (операций), направленных на обеспечение полной работоспособности Техники.
Услуги оказываются по соответствующим заявкам Заказчика на техническое обслуживание и ремонт техники, поданным Заказчиком Исполнителю.
Исполнитель должен быть официальным дилером завода изготовителя, иметь необходимые лицензии и аккредитации
Характеристики Техники после проведения технического обслуживания и   ремонта должны соответствовать эксплуатационным характеристикам, предусмотренным предприятием-изготовителем Техники.
Услуги по компьютерной диагностике Техники должны проводиться с применением оборудования позволяющего автоматически считывать ошибки, выявлять повреждения, некорректную работу устройств, узлов и агрегатов Техники.
Услуги должны оказываться Исполнителем:
•	в полном объеме, необходимом Заказчику, в строгом соответствии с технологией ремонта и технологической документацией по техническому обслуживанию и ремонту техники, разработанной предприятием-изготовителем техники, по действующим законодательству Российской Федерации и государственным стандартам;
•	с использованием современного технологического оборудования, метрологических средств и инструментов, современных компьютеризированных средств диагностики, рекомендованных предприятием-изготовителем техники.
После оказания Услуг Исполнитель обязан передать Технику Заказчику в чистом виде.
В процессе оказания услуг Исполнитель (по требованию Заказчика) обязан предъявить Заказчику документы, подтверждающие наличие у Исполнителя специалистов нужной квалификации.
Привлечение соисполнителей не влечет изменение цены контракта и/или объемов услуг по контракту.
Исполнитель обеспечивает полную сохранность техники Заказчика на охраняемой территории с момента ее принятия для оказания услуг до выдачи ее Заказчику и несет полную материальную ответственность за утрату, ущерб, причинённый технике по вине Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.



5.      Коды ОКВЭД2[footnoteRef:2]  [2:  Указывается в формате 00.0(0).(00)] 

	№ п/п
	Код ОКВЭД2
	Расшифровка

	1
	2
	3

	1
	45.20
	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств



6. Коды ОКПД2[footnoteRef:3] [3:  Указывается в формате 00.00.00.000] 

	№ п/п
	Код ОКПД2
	Расшифровка

	1
	2
	3

	1
	45.20.11.000
	Услуги по-обычному (текущему) техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств, кроме услуг по ремонту электрооборудования, шин и кузовов


7. Коды КТРУ[footnoteRef:4] [4: ] 

	№ п/п
	Код КТРУ
	Расшифровка

	1
	2
	3

	1
	
	



Инициатор закупки: заместитель руководителя 					Воронкова Е. С.
                                                                                            (подписано установленным порядком) 
«____»______________ 20___ г.
3
