
Приложение № 1 к Контракту
от _____________2026 г. № ____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Перечень автомобилей, подлежащих техническому обслуживанию и текущему ремонту:
	№ п/п
	Марка, модель ТС, 
гос. рег. знак
	Идентификационный номер ТС
	Категория ТС
	Год изготовления ТС
	Мощность двигателя ТС, л.с

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Kia Cerato 
гос. рег. знак А 416 УВ 123
	KNAFE227395608896 
	В
	2008 
	122 

	2.
	Kia Cerato 
гос. рег. знак Н 674 РН 93
	KNEFE222245062062
	В
	2004 
	105 

	3.
	Kia Cerato 
гос. рег. знак А 345 АА 23
	XWEFZ417BHC0022361 
	В
	2018 
	149,56 



[bookmark: _Hlk59205474]2. Описание объекта закупки: выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему служебных автомобилей.
2.1. Функциональные и технические характеристики:
2.1.1. Комплекс работ должен выполняться в техническом центре (сервисе) с соблюдением технических регламентов, действующих на территории РФ, действующих государственных стандартов или технических условий, утвержденных в отношении данного вида работ.
2.1.2. В соответствии с частью 2 статьи 18 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» нормы, правила и процедуры технического обслуживания и ремонта служебных автомобилей устанавливаются заводами-изготовителями служебных автомобилей с учетом условий их эксплуатации.
2.1.3. Исполнитель выполняет комплекс работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту легковой техники на территории Исполнителя с применением только новых запасных частей, комплектующих и материалов, рекомендованных заводом-изготовителем автомобилей. Требования к запасным частям, комплектующим и материалам предъявляются в соответствии с рекомендациями и технологиями завода-изготовителя, техническими регламентами на специализированную технику.
2.1.4. Для организации своевременного обеспечения взаимодействия с Заказчиком Исполнитель обязан на период действия Договора назначить ответственное контактное лицо (или лиц по направлению работ), которое обладает необходимыми знаниями в предметной области и является компетентным в части основ законодательного и нормативного регулирования. Исполнитель обязан выполнять письменные указания/поручения Заказчика, даваемые в ходе выполнения работ (выполнения работ), в соответствии с настоящим Техническим заданием.
2.2. Качественные характеристики и требования при выполнении работ:
2.2.1. Качество выполненных работ должно соответствовать действующим государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям в соответствии с действующим законодательством и Приложением № 2 к Техническому заданию «Требования к качеству работ и работ».
2.3. Эксплуатационные характеристики:
2.3.1. Исполнитель выполняет комплекс работ с применением исправного, поверенного инструмента и оборудования в соответствии с Приложением №1 к Техническому заданию «Требования к оборудованию и инструменту». Диагностическое оборудование и программное обеспечение должны быть одобрены заводом-изготовителем.
2.4. Перечень работ включает в себя:
- Техническое обслуживание служебных автомобилей;
- Компьютерная диагностика и выявление неисправностей служебных автомобилей;
- Ремонт служебных автомобилей (агрегатов, узлов, систем), включая разборочно-сборочные, слесарные, механические, сварочные, жестяницкие, окрасочные и другие работы);
- Работы по ремонту, балансировке, монтажу и демонтажу колес;
- Установка охранных систем сигнализации для служебных автомобилей;
- Доставка запасных частей к месту ремонта.
2.5. Ссылки на ГОСТы, технические регламенты, стандарты и иные требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации о техническом регулировании:
· Приложение № 1 к Техническому заданию «Требования к оборудованию и инструменту».
· Приложение № 2 к Техническому заданию «Требования к качеству работ и работ».
В случае внесения изменений в вышеуказанные документы (актуализации документов), принятия их новых редакций или новых документов в замен утративших силу в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, используются требования указанных документов с учетом таких документов.
2.6. Спецификации, результаты выполнения работ, тестирования, требования, в том числе в отношении проведения испытаний в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, маркировки, этикеток, подтверждения соответствия, процессов и методов производства в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий:
2.6.1. Перечень запасных частей, применяемых при выполнении комплекса работ в Приложении № 2 к Договору «Перечень запасных частей, расходных материалов используемых при выполнении работ». Проведение технического обслуживания проводится по обязательному перечню работ, установленному заводом-изготовителем.
2.6.2. Работы по компьютерной диагностике служебных автомобилей проводятся с применением оборудования, позволяющего автоматически считывать ошибки, выявлять повреждения, некорректную работу устройств, узлов и агрегатов служебных автомобилей.
2.7. Соответствие комплекса работ установленным Заказчиком требованиям:
2.7.1. Исполнитель выполнить все работы с учетом соблюдения технологического режима, правил техники безопасности, противопожарной безопасности и производственной санитарии.
2.7.2. Работы считаются выполненными надлежащим образом, если они по содержанию, объёму, качеству и срокам предоставления результатов соответствуют требованиям Договора, настоящего Технического задания и приложений к ним.
2.7.3. Копии сертификатов соответствия, сертификаты пожарной безопасности, предоставляются Исполнителем по требованию Заказчика. Сведения и документы, передаваемые Заказчику, должны быть достоверными и проверяемыми. Информация нормативного характера должна сопровождаться соответствующими ссылками на ее источники.
2.7.4. Ремонт и техническое обслуживание служебных автомобилей должны осуществляется в строгом соответствии с объемами нормо-часов, установленными заводом-изготовителем.
3. Требования к гарантии на выполненные работы
3.1. Исполнитель представляет гарантию на выполненные работы:
- на кузовные работы сроком 12 месяцев;
- на слесарные работы сроком 6 месяцев;
- на электротехнические работы сроком до 3 –х месяцев;
- на установленные во время выполнения работ запасные части, узлы и агрегаты в соответствии с установленным гарантийном сроком завода-изготовителя (но не менее 6 месяцев).
3.2. Во время гарантийного периода все обнаруженные неисправности должны устраняться в течение 5-ти дней после поступления заявки от Заказчика о наступлении гарантийного случая.
3.3. Гарантийное обслуживание обеспечивается без дополнительных расходов со стороны Заказчика. 
3.4. В случае поломки служебных автомобилей в гарантийный период, причиной которой явилось некачественное выполнение работ (определяется Сторонами, а при отсутствии согласия Сторон о причинах возникновения неисправности - независимой экспертизой, расходы на которые возлагаются на виновную сторону. Возмещение расходов за проведение экспертизы в течение 5-ти календарных дней с даты предоставления подтверждающих документов), в т.ч. использование исполнителем запасных частей, не соответствующих условиям Договора, Исполнитель обязан компенсировать затраты Заказчика, если такие возникли, и восстановить работоспособность служебных автомобилей за свой счет.
4. Сопутствующие работы, перечень, требования к выполнению.
4.1. Ответственность при выполнении работ на объекте за соблюдение норм и правил по технике безопасности, а также выполнение комплекса мероприятий по охране окружающей среды возлагается на Исполнителя. Исполнитель несёт ответственность за безопасность работников в зоне производства работ.
4.2. Исполнитель во время и после выполнения всех работ (работ), предусмотренных Договором, обеспечивает содержание и уборку места производства работ собственными силами и средствам.
Неотъемлемыми частями Технического задания являются:
· Приложение №1 Требования к оборудованию и инструменту.
· Приложение №2 Требования к качеству работ.


Приложение № 1 к Техническому заданию

Требования к оборудованию и инструменту

· ГОСТ IEC 60900-2019 Ручные инструменты для работ под напряжением до 1000 В переменного и 1500 В постоянного тока. Общие требования и методы испытаний (дата введения: 2020-07-01).
· ГОСТ 21010-75. Отвертки диэлектрические. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3) (дата введения: 1977-01-01).
· ГОСТ 2034-80. Сверла спиральные. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3) (дата введения: 1982-01-01).
· ГОСТ 33530-2015 (ISO 6789:2003) Инструмент монтажный для нормированной затяжки резьбовых соединений. Ключи моментные. Общие технические условия. (Дата начала действия 2017-01-01).
· ГОСТ ЕН 1005-2-2005. Безопасность машин. Физические возможности человека. Часть 2. Составляющая ручного труда при работе с машинами и механизмами (дата введения: 2008-01-01).
· ГОСТ 12.1.035-81. ССБТ. Оборудование для дуговой и контактной электросварки. Допустимые уровни шума и методы измерений (дата введения: 1982-01-01).
· ГОСТ Р 58753-2019 Стропы грузовые канатные для строительства. Технические условия (дата введения: 2020-09-01).
· ГОСТ 12.2.054-81. ССБТ. Установки ацетиленовые. Требования безопасности (с Изменениями N 1, 2) (дата введения: 1981-07-01).
· ГОСТ 12.2.007.8-75. ССБТ. Устройства электросварочные и для плазменной обработки требования безопасности (с Изменениями N 1, 2) (дата введения: 1978-01-01).
· ГОСТ 18517-84. Компрессоры гаражные. Общие технические условия (с Изменениями N 1, 2) (дата введения: 1986-01-01).
· ГОСТ 22398-77. Воротки одногнездные для инструмента с квадратными хвостовиками. Основные размеры (дата введения: 1979-01-01).
· ГОСТ 22401-83. Воротки раздвижные. Основные размеры (дата введения: 1984-01-01).
· ГОСТ 26810-86. Инструмент слесарно-монтажный. Правила приемки (с Изменениями N 1, 2, 3) (дата введения: 1987-01-01).
· ГОСТ 27334-87. Домкраты гаражные. Параметры (дата введения: 1988-07-01).
· ГОСТ Р 53822-2010. Автомобильные транспортные средства. Домкраты гидравлические. Технические требования и методы испытаний (дата введения: 2010-09-15).
· ГОСТ 5.917-71. Горелки ручные для аргонодуговой сварки типов РГА-150 и РГА-400. Требования к качеству аттестованной продукции (дата введения: 1971-07-01).
· ГОСТ 12.4.281-2014 ССБТ. Одежда специальная повышенной видимости. Технические требования (дата введения: 2015-12-01).
· ГОСТ 32565-2013Стекло безопасное для наземного транспорта. Общие технические условия (дата начала действия 2015-01-01)

Приложение №2 к Техническому заданию

Требования к качеству работ 
Исполнитель выполняет работы по техническому обслуживанию и ремонту
автомобилей заказчика в соответствии с установленными эксплуатационными и ремонтными
нормами, рекомендациями завода-изготовителя, в строгом соответствии с требованиями
государственных стандартов, технических условий, санитарных норм.
При выполнении работ могут быть использованы только эксплуатационные жидкости, расходные материалы и запасные части, предусмотренные заводом-изготовителем. Установленные запасные части и расходные материалы должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, не восстановленными, серийного производства, без дефектов материала и изготовления. 
Качество установленных запасных частей должно соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим условиям, требованиям безопасности и сопровождаться сертификатами соответствия, выданными органом системы сертификации ГОСТ Российской Федерации.



	Работы должны выполняться с учетом существующих норм и правил, правил устройства электроустановок; безопасность выполняемых работ – согласно:
· ГОСТ 24444-87. Оборудование технологическое. Общие требования монтажной технологичности (дата введения: 1988-07-01).
· ГОСТ ЕН 1005-2-2005. Безопасность машин. Физические возможности человека. Часть 2. Составляющая ручного труда при работе с машинами и механизмами (дата введения: 2008-01-01).
· ГОСТ 12.1.004-91. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (с Изменением N 1) (дата введения: 1992-07-01).
· ГОСТ 12.0.003-2015. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Опасные и вредные производственные факторы (Дата начала действия: 2017-03-01).
· ГОСТ 20334-81. Система технического обслуживания и ремонта автомобильной техники. Пвыполнитьатели эксплуатационной технологичности и ремонтопригодности (дата введения: 1983-01-01).
· ГОСТ 21624-81. Система технического обслуживания и ремонта автомобильной техники. Требования к эксплуатационной технологичности и ремонтопригодности изделий (дата введения: 1983-01-01).
· ГОСТ 25044-81. Техническая диагностика. Диагностирование автомобилей, тракторов, сельскохозяйственных, строительных и дорожных машин. Основные положения (дата введения: 1983-01-01).
· ГОСТ 32565-2013. Стекло безопасное для наземного транспорта. Общие технические условия (Дата начала действия: 2015-01-01).































Приложение № 2 к Договору
от ____________2026 г. № ____

Перечень запасных частей, расходных материалов
Которые могут быть использованы при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту служебных автомобилей


Автомобиль: Kia Cerato гос. номер: А345АА123 VIN: XWEFZ417BHC0022361

	№ п/п
	Наименование запасной части
	Марка автомобиля
	Каталожный номер
	Количество
	Ед. изм.
	Цена за ед изм., руб.

	1
	Фильтр масляный
	Kia Cerato
	26300-35503
	1
	шт.

	

	2
	Фильтр воздушный
	Kia Cerato
	28113-2H000
	1
	шт.
	

	3
	Фильтр салона
	Kia Cerato
	97133-2E210
	1
	шт.
	

	4
	Масло моторное синтетическое Dexos 2 5W-30, 1 л.
	Kia Cerato      
	93165554
	5
	шт.
	

	5
	Масло трансмиссионное ATF SP-III 4л
	Kia Cerato
	450000400
	2
	шт.
	

	6
	Антифриз красный 1л.
	Kia Cerato
	
	5
	    шт.
	

	7
	PFB401SE
Жидкость тормозная DOT 4, "BRAKE FLUID", 1лл
	Kia Cerato
	PFB401SE
	1
	шт.
	

	8
	Сетчатый масляный фильтр
	Kia Cerato
	46336-3B010
	1
	шт.
	

	9
	Рычаг привода стеклоочистителя
	Kia Cerato
	  98120-A7000
	1
	шт.
	

	10
	Двигатель стеклоочистителя
	Kia Cerato
	98110-A7000
	1
	шт.
	

	11
	Автошина 215/45/17
	Kia Cerato
	91W XL STREET-H MU02
	4
	шт.
	



Автомобиль Kia Cerato гос. номер: Н674РН93 VIN: KNEFE222245062062 год выпуска 2004г.

	№ п/п
	Наименование запасной части
	Марка автомобиля
	Каталожный номер
	Количество
	Ед. изм.
	Цена за ед изм., руб.

	1
	Фильтр масляный
	Kia Cerato
	26300-35503
	1
	шт.

	

	2
	Фильтр воздушный
	Kia Cerato
	28113-2H000
	1
	шт.
	

	3
	Фильтр салона
	Kia Cerato
	97133-2E210
	1
	шт.
	

	4
	Масло моторное синтетическое Dexos 2 5W-30, 1 л.
	Kia Cerato      
	93165554
	5
	шт.
	

	5
	Трансмиссионное масло   75W-85 полусинтетическое 1 л
	Kia Cerato
	04300-00110
	2
	шт.
	

	6
	Антифриз красный 1л.
	Kia Cerato
	 
	5
	шт.
	

	7
	PFB401SE Жидкость тормозная DOT 4, "BRAKE FLUID", 1л
	Kia Cerato
	PFB401SE
	1
	шт.
	

	8
	Амортизатор передний левый
	Kia Cerato
	54651-1M000
	1
	шт.
	

	9
	Амортизатор передний правый
	Kia Cerato
	54661-1M000
	1
	шт.
	

	10
	Подушка ДВС пер.
	Kia Cerato
	21910-2F100
	1
	шт.
	

	11
	Опора амортизатора
	Kia Cerato
	54612-1M000
	2
	шт.
	



Автомобиль Kia Cerato гос. номер: А416УВ123 VIN: KNAFE227395608896 год выпуска 2008г.
	№ п/п
	Наименование запасной части
	Марка автомобиля
	Каталожный номер
	Количество
	Ед. изм.
	Цена за ед изм., руб.

	1
	Фильтр масляный
	Kia Cerato
	26300-35503
	1
	шт.

	

	2
	Фильтр воздушный
	Kia Cerato
	28113-2H000
	1
	шт.
	

	3
	Фильтр салона
	Kia Cerato
	97133-2E210
	1
	шт.
	

	4
	Масло моторное синтетическое Dexos 2 5W-30, 1 л.
	Kia Cerato      
	93165554
	5
	шт.
	

	5
	Масло трансмиссионное ATF SP-III 4л
	Kia Cerato
	450000400
	2
	шт.
	

	6
	Компресор кондиционера
	Kia Cerato
	97701-1M130
	1
	шт.
	

	7
	Блок реле
	Kia Cerato
	91940-1M130
	1
	шт.
	

	8
	Блок предохранителей
	Kia Cerato
	91950-2H510
	1
	шт.
	

	9
	Герметик-формирователь прокладки
	Kia Cerato
	91950-2H510
	1
	шт.
	

	10
	Рейка рулевая
	Kia Cerato
	57700-2F630
	1
	шт.
	

	11
	Стойка заднего стабилизатора
	Kia Cerato
	5553017010
	2
	шт.
	




В случае если необходимые для обслуживания или ремонта запасные части отсутствуют в Приложении «Перечень запасных частей, которые могут быть использованы при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту служебных автомобилей» исполнитель предоставляет данные запасные части по стоимости которая не должна превышать стоимость данных запасных частей, установленную официальным дилером марки служебных автомобилей.













Приложение № 3 к Договору
от ____________2026 г. № ____

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ РАБОТЫ 

Автомобиль: Kia Cerato гос. номер: А345АА23 VIN: XWEFZ417BHC0022361 год выпуска 2018
	№ п/п
	Наименование услуги
	Единица измерения
	Количество
	Стоимость за ед. изм., руб. 

	1. 
	Замена привода стеклоочистителя
	Нормо-час
	2,3
	

	2. 
	ТО автомобиля 
	Нормо-час
	2
	

	3. 
	[bookmark: _GoBack]Замена фильтра КПП
	Нормо-час
	2
	

	4. 
	Прокачка тормозов
	Нормо-час
	0,8
	



Автомобиль Kia Cerato гос. номер: Н674РН93 VIN: KNEFE222245062062 год выпуска 2004г.
	№ п/п
	Наименование услуги
	Единица измерения
	Количество
	Стоимость за ед. изм., руб. 

	1. 
	Замена подушки ДВС
	Нормо-час
	1,5
	

	2. 
	ТО автомобиля 
	Нормо-час
	2
	

	3. 
	Замена фильтра КПП
	Нормо-час
	2
	

	4. 
	Прокачка тормозов
	Нормо-час
	0,8
	



Автомобиль Kia Cerato гос. номер: А416УВ123 VIN: KNAFE227395608896 год выпуска 2008г.
	№ п/п
	Наименование услуги
	Единица измерения
	Количество
	Стоимость за ед. изм., руб. 

	1. 
	Уплотнение масляного поддона
	Нормо-час
	2,6
	

	2. 
	Снятие установка рейки
	Нормо-час
	3
	

	3. 
	Развал схождения
	Нормо-час
	1,5
	

	4. 
	ТО автомобиля 
	Нормо-час
	4
	

	5. 
	Замена масла АКПП
	Нормо-час
	1,5
	

	6. 
	Ремонт системы кондиционирования и электропроводки
	Нормо-час
	8
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