	№
п\п
	Наименование
	Страна происхождения
	Характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Дверь ДГ 2100*900мм Правая
	Россия
	[bookmark: _GoBack]ХДФ 6мм, пенопластовое наполнение. Покрытие CPL пластик 0,5мм, цвет белый под RAL 9003, алюминиевая торцевая планка с четырех сторон RAL 9003. Без порога, цилиндр кл/кл. Дверное полотно 43мм: фанера из твердолиственных пород. Дверной короб алюминиевый: порошковая окраска RAL 9003 уплотнитель белый. Фурнитура: петля карточная усиленная-3/6шт, замок противопожарный усиленный (врезан и установлен в полотно), цилиндр, накладка на цилиндр (нерж.), ручка на фланце (скоба-нерж.), эксцентрик защелки замка-2шт. Монтажный комплект для установки: анкерная пластина и болты. Двери соответствуют ГОСТ 475-2016
[image: ]
	шт
	5

	2
	Дверь ДГ 2100*700мм Левая
	Россия
	ХДФ 6мм, пенопластовое наполнение. Покрытие CPL пластик 0,5мм, цвет белый под RAL 9003, алюминиевая торцевая планка с четырех сторон RAL 9003. Без порога, цилиндр кл/кл. Дверное полотно 43мм: фанера из твердолиственных пород. Дверной короб алюминиевый: порошковая окраска RAL 9003 уплотнитель белый. Фурнитура: петля карточная усиленная-3/6шт, замок противопожарный усиленный (врезан и установлен в полотно), цилиндр, накладка на цилиндр (нерж.), ручка на фланце (скоба-нерж.), эксцентрик защелки замка-2шт. Монтажный комплект для установки: анкерная пластина и болты. Двери соответствуют ГОСТ 475-2016
[image: ]
	шт
	2

	3
	Дверь ДГ 2100*700мм Правая
	Россия
	ХДФ 6мм, пенопластовое наполнение. Покрытие CPL пластик 0,5мм, цвет белый под RAL 9003, алюминиевая торцевая планка с четырех сторон RAL 9003. Без порога, цилиндр кл/кл. Дверное полотно 43мм: фанера из твердолиственных пород. Дверной короб алюминиевый: порошковая окраска RAL 9003 уплотнитель белый. Фурнитура: петля карточная усиленная-3/6шт, замок противопожарный усиленный (врезан и установлен в полотно), цилиндр, накладка на цилиндр (нерж.), ручка на фланце (скоба-нерж.), эксцентрик защелки замка-2шт. Монтажный комплект для установки: анкерная пластина и болты. Двери соответствуют ГОСТ 475-2016
[image: ]
	шт
	3

	4
	Дверь ДГ 2100*1000мм Правая
	Россия
	ХДФ 6мм, пенопластовое наполнение. Покрытие CPL пластик 0,5мм, цвет белый под RAL 9003, алюминиевая торцевая планка с четырех сторон RAL 9003. Без порога, цилиндр кл/кл. Дверное полотно 43мм: фанера из твердолиственных пород. Дверной короб алюминиевый: порошковая окраска RAL 9003 уплотнитель белый. Фурнитура: петля карточная усиленная-3/6шт, замок противопожарный усиленный (врезан и установлен в полотно), цилиндр, накладка на цилиндр (нерж.), ручка на фланце (скоба-нерж.), эксцентрик защелки замка-2шт. Монтажный комплект для установки: анкерная пластина и болты. Двери соответствуют ГОСТ 475-2016
[image: ]
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	5
	Дверь ДГ 2100*800мм Правая
	Россия
	ХДФ 6мм, пенопластовое наполнение. Покрытие CPL пластик 0,5мм, цвет белый под RAL 9003, алюминиевая торцевая планка с четырех сторон RAL 9003. Без порога, цилиндр кл/кл. Дверное полотно 43мм: фанера из твердолиственных пород. Дверной короб алюминиевый: порошковая окраска RAL 9003 уплотнитель белый. Фурнитура: петля карточная усиленная-3/6шт, замок противопожарный усиленный (врезан и установлен в полотно), цилиндр, накладка на цилиндр (нерж.), ручка на фланце (скоба-нерж.), эксцентрик защелки замка-2шт. Монтажный комплект для установки: анкерная пластина и болты. Двери соответствуют ГОСТ 475-2016
[image: ]
	шт
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	6
	Дверь ДГ двухстворчатая 2100*1400мм Правая (раб.створка 1000мм)
	Россия
	ХДФ 6мм, пенопластовое наполнение. Покрытие CPL пластик 0,5мм, цвет белый под RAL 9003, алюминиевая торцевая планка с четырех сторон RAL 9003. Без порога, цилиндр кл/кл. Дверное полотно 43мм: фанера из твердолиственных пород. Дверной короб алюминиевый: порошковая окраска RAL 9003 уплотнитель белый. Фурнитура: петля карточная усиленная-3/6шт, замок противопожарный усиленный (врезан и установлен в полотно), цилиндр, накладка на цилиндр (нерж.), ручка на фланце (скоба-нерж.), эксцентрик защелки замка-2шт. Монтажный комплект для установки: анкерная пластина и болты. Двери соответствуют ГОСТ 475-2016
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№   п \ п  Наименовани е  Стра на  проис хожде ния  Характеристики  Ед.  изм.  Кол - во  

1  Дверь ДГ  2100*900мм  Правая  Россия  ХДФ 6мм, пенопластовое наполнение. Покрытие  CPL   пластик 0,5мм,  цвет бе лый под  RAL   9003, алюминиевая торцевая планка с четырех  сторон  RAL   9003.  Без порога, цилиндр кл/кл.   Дверное полотно 43мм:  фанера из твердолиственных пород. Дверной короб   алюминиевый :  порошковая окраска  RAL   9003 уплотнитель белый. Фурнитура: петля  карточная   усиленная - 3/6шт, замок противопожарный усиленный (врезан  и установлен в полотно), цилиндр, накладка на цилиндр (нерж.), ручка  на фланце (скоба - нерж.),  эксцентрик защелки замка - 2шт. Монтажный  комплект для установки:  анкерная пластина и болты .  Двери  соответ ствуют ГОСТ 475 - 2016    ш т  5  

