
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На поставку фотооборудования

1. Фотоаппарат Sony Alpha a7 V
	№
	Параметр
	Характеристика

	1
	Тип устройства
	Беззеркальная цифровая камера со сменной оптикой.

	2
	Модель / код модели
	Sony Alpha a7 V / ILCE-7M5.

	3
	Байонет
	Sony E-mount.

	4
	Тип матрицы
	Полнокадровая 35 мм матрица Exmor RS CMOS, размер 35,9 x 23,9 мм.

	5
	Разрешение
	Эффективное разрешение: фото - 33,0 Мп; видео - 27,6 Мп.

	6
	Диапазон ISO
	Фото: ISO 100-51200, расширение до ISO 50-204800; видео: ISO 100-51200, расширение до ISO 100-102400.

	7
	Автофокус
	Fast Hybrid AF: фазовая и контрастная автофокусировка; до 759 точек фазовой автофокусировки.

	8
	Распознавание объектов
	Auto, человек, животное, птица, насекомое, автомобиль, поезд, самолет.

	9
	Видеозапись
	Форматы XAVC S, XAVC HS, XAVC S-I; запись 4K 3840 x 2160 до 119,88p.

	10
	Карты памяти / масса
	Слот 1: SD UHS-I/II или CFexpress Type A; слот 2: SD UHS-I/II. 



2. Клетка SmallRig 3667C для Sony
	№
	Параметр
	Характеристика

	1
	Тип устройства
	Защитная клетка (cage для камеры).

	2
	Модель
	SmallRig 3667C.

	3
	Назначение
	Защита корпуса камеры и установка дополнительных аксессуаров.

	4
	Совместимость
	Sony Alpha a7 V.

	5
	Материал
	Алюминиевый сплав.

	6
	Конструкция
	Модульная конструкция.

	7
	Крепления
	Отверстия для установки ручек, площадок и дополнительных модулей.

	8
	Совместимость с системами крепления
	NATO rail.



3. Объектив Sony FE 20-70mm F4 G
	№
	Параметр
	Характеристика

	1
	Тип устройства
	Полнокадровый зум-объектив.

	2
	Модель / код модели
	Sony FE 20-70mm f/4 G / SEL2070G.

	3
	Байонет
	Sony E-mount.

	4
	Формат
	35 мм full frame.

	5
	Фокусное расстояние
	20-70 мм; эквивалент для APS-C - 30-105 мм.

	6
	Диафрагма
	Максимальная диафрагма F4; минимальная диафрагма F22.

	7
	Лепестки диафрагмы
	9 лепестков, круглая диафрагма.

	8
	Минимальная дистанция фокусировки
	AF: 0,30 м на широком угле / 0,25 м на теле;
MF: 0,25 м.

	9
	Оптическая схема / фильтр
	13 групп / 16 элементов; диаметр фильтра 72 мм.



4. Светофильтр K&F Concept Nano-X Pro CPL/ND2-32 72мм
	№
	Параметр
	Характеристика

	1
	Тип устройства
	Комбинированный светофильтр 2-в-1.

	2
	Модель
	K&F Concept CPL&ND2-32, серия Nano-X Pro / Nano-Xcel PRO, размер 72 мм.

	3
	Тип фильтра
	Поляризационный фильтр CPL + нейтральный фильтр переменной плотности ND.

	4
	Диаметр
	72 мм.

	5
	Диапазон затемнения
	ND2-ND32.

	6
	Экспозиционный диапазон
	1-5 ступеней экспозиции EV. Значение 0 EV не используется, так как ND2 уже снижает светопропускание на 1 ступень.

	7
	Конструкция рамки
	Латунная рамка, самофиксирующаяся конструкция, два рычага управления.

	8
	Покрытие
	Двустороннее 36-слойное нанопокрытие.

	9
	Защитные свойства
	Водозащита, грязеотталкивающее покрытие, устойчивость к царапинам.

	10
	Назначение
	Управление светопропусканием, снижение бликов и отражений при фото- и видеосъемке, в том числе при съемке 8K-видео.



5. Комплект аккумуляторов NP-FZ100 и зарядного устройства SmallRig 3824
	№
	Параметр
	Характеристика

	1
	Тип устройства
	Комплект аккумуляторов и зарядного устройства.

	2
	Состав комплекта
	аккумулятор NP-FZ100 – 2 шт;
зарядное устройство SmallRig 3824 – 1 шт.

	3
	Формат аккумулятора
	Совместимый формат Sony NP-FZ100.

	4
	Совместимость
	Sony Alpha a7 V.

	5
	Тип аккумуляторов
	Литий-ионные аккумуляторы.

	6
	Емкость аккумулятора
	2040 мАч. 

	7
	[bookmark: _GoBack]Энергия аккумулятора
	14,69 Вт·ч при номинальном напряжении 7,2 В.

	8
	Зарядное устройство
	Двойное зарядное устройство для зарядки одного или двух аккумуляторов.

	9
	Индикация / управление
	Цифровой экран отображает зарядный ток, напряжение, ход зарядки и емкость в реальном времени; декодированный чип поддерживает отображение уровня заряда в камере.

	10
	Интерфейсы зарядки
	Встроенный USB-A кабель и вход USB-C.





6. Стабилизатор DJI RS 5
	№
	Параметр
	Характеристика

	1
	Тип устройства
	Легкий коммерческий стабилизатор / электронный гимбал для камеры.

	2
	Модель
	DJI RS 5.

	3
	Полезная нагрузка
	3,0 кг.

	4
	Поддержка вертикальной съемки
	Поддерживается.

	5
	Механический диапазон
	Pan: непрерывное вращение 360°; Roll: от -95° до +240°; Tilt: от -112° до +214°.

	6
	Максимальная скорость управляемого вращения
	Pan/Tilt/Roll: 360°/с.

	7
	Аккумулятор
	BHX715-2150-15.48, LiPo 4S, емкость 2150 мАч, энергия 33,29 Вт·ч.

	8
	Время работы / зарядка
	Максимальное время ожидания около 14 часов; время зарядки около 1 часа при использовании зарядного устройства 65 Вт с поддержкой PD.

	9
	Подключения и порты
	Bluetooth 5.0, USB-C Charging Port, RSA/NATO Ports, отверстие 1/4"-20, Cold Shoe, Camera Control Port USB-C, Multifunctional Port USB-C.



