Государственный контракт № Д-19
г. Кызыл                                                                                                                                                                                                  ____ _________ 2026 г.                                                                                                                                  

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Тыва (Управление Росреестра по Республике Тыва), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________, действующего на основании _____________________________ , с одной стороны  и  _________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________, действующего на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по текущему ремонту помещений в здании, расположенного по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 74, в соответствии с Техническим заданием (Приложение №2), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги согласно Спецификации к настоящему Контракту (Приложения № 1).
1.2. Сроки оказания услуг: в течение двух рабочих дней со дня заключения Контракта.
1.3. Результаты услуг предоставляются по адресу: 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Красноармейская, 100, пом. 318а отдел ФЭО, АХО, ЭИС, КС и ТС, контактное лицо Сарыглар Наталья Сергеевна.

1. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Цена Контракта составляет ___________ (________) руб. __ коп., (НДС/ без НДС).
[bookmark: _Hlk31968012]2.2. Цена Контракта является твердой и определена на весь срок исполнения Контракта и включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с оказанием Услуг в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все налоги, сборы и иные платежи Исполнителя, связанные с выполнением обязательств по Контракту 
2.3. Источник финансирования – федеральный бюджет.
2.4. Порядок оплаты: аванс не предусмотрен. Оплата по Контракту производится по факту оказания услуги в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта оказанных услуг на основании выставленного Исполнителем счета.

1. Порядок, сроки и условия оказания услуг и приемки
3.1. Исполнитель оказывает услуги по разработке проектно-сметной документации (далее – ПСД), самостоятельно доставляет Заказчику по адресу указанному в п. 1.3 Контракта в течение двух рабочих дней со дня заключения Контракта.
Доставка ПСД осуществляется в рабочее время Заказчика: Пн. – Чт.: с 8.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00-13.00 часов; Пт.: с 8.00 до 12.00 часов. 
3.2. Заказчик после получения документа о приемке (Акта оказанных услуг либо универсальный передаточный документ) осуществляет проверку сметной документации на предмет соответствия требованиям и условиям Контракта.
3.3.  Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, Заказчик подписывает документ о приемке либо направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.
3.4. Исполнитель обязан устранить недостатки в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения мотивированного отказа. Выявленные недостатки устраняются Исполнителем за его счет.
3.5. При отсутствии у Заказчика претензий по оказанным услугам документ о приемке подписывается уполномоченным представителем Заказчика. 

1. Взаимодействие сторон
 4.1. Исполнитель обязуется:
 4.1.1. Обеспечить качественное и своевременное оказание услуг в соответствии с условиями настоящего Контракта и действующими техническими нормами и правилами.
 4.1.2.  Оказать услуги своими силами, в объеме и сроки, предусмотренными в настоящем Контракте.
 4.1.3. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение услуг по настоящему Контракту.
 4.1.4. Выделить своего представителя для оперативного решения вопросов, возникающих при выполнении услуг в рамках настоящего Контракта. 
 4.1.5. Приступить к оказанию услуг со дня подписания настоящего Контракта.	
 4.1.6.  Выехать по указанному в п. 1.1. настоящего Контракта адресу для обследования Объекта Заказчика.
 4.1.7. Произвести анализ и техническое обследование.
 4.1.8. Разработать проектно-сметную документацию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Проектно-сметная документация должна быть разработана в соответствии с техническими требованиями, требованиями к безопасности, качеству проектируемых зданий и сооружений.
4.1.9. Исполнять полученные в ходе оказания услуг указания Заказчика в срок, установленный Заказчиком, устранять обнаруженные им недостатки в оказываемой услуге или иные отступления от условий настоящего Контракта.
 4.1.10. Не передавать проектно-сметную документацию текущего ремонта третьим лицам без письменного согласия Заказчика.
 4.1.11. Обеспечивать Заказчику возможность контроля за ходом и качеством оказания услуг, представлять по его требованию отчеты о ходе оказания услуг.
 4.2. Заказчик обязан:
 4.2.1. Заказчик обязан предоставить Исполнителю всю необходимую информацию для оказания услуги по настоящему Контракту в срок, необходимый для надлежащего исполнения настоящего Контракта, в том числе техническую документацию. 
4.2.2. Оказывать содействие Исполнителю в оказании услуги. 
4.2.3. Согласовать предоставленную Исполнителем ведомость объемов работ.
4.2.4. Своевременно произвести оплату оказанной Исполнителем услуги в порядке, установленном  настоящим Контрактом.
4.2.5. Обеспечить исполнение принятых на себя обязательств в порядке и сроки, установленные настоящим Контрактом.
4.3. Исполнитель вправе:
4.3.1. Требовать от Заказчика обеспечение доступа на Объект.
4.3.2. Требовать своевременной оплаты выполняемых по настоящему Контракту услуг.
4.4. Заказчик вправе: 
4.4.1. Осуществлять контроль за сроками и качеством оказания услуги Исполнителем, непосредственно не вмешиваясь в его деятельность.
4.4.2. Требовать устранения выявленных недостатков.

1. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.
5.2. Расчет уплаты неустоек (штрафов, пеней) устанавливается в соответствии с ч. 5-8 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ.
5.3. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 
5.4. Уплата неустоек не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств, если это не урегулировано дополнительным соглашением.

1. Гарантийные обязательства
6.1. Гарантийный срок подразумевает собой период времени, включая период выполнения работ по текущему ремонту помещений, в течение которого Исполнитель возмещает Заказчику ущерб, возникший в результате некачественно выполненной документации. Установление причины возникновения дефектов и размера ущерба производится комиссионно с привлечением представителей Заказчика, Исполнителя, а также в случае необходимости независимых экспертов.
6.2. В период действия гарантийных обязательств Исполнитель гарантирует внесение изменений в сметную документацию, необходимость которых может возникнуть в процессе проведения текущего ремонта.

1. Срок действия и порядок расторжения Контракта
7.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Контракту. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Исполнителя. 
7.2. Срок действия Контракта: с момента заключения и до 30.12.2026 г.
7.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны. Расторжение Контракта в связи с односторонним отказом заказчика/исполнителя от исполнения Контракта осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ. 

1. Прочие положения
8.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
8.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, а также в случае реорганизации она обязана в течение рабочего дня письменно известить об этом другую Сторону.
8.3. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Контракта осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Контракту, которые являются его неотъемлемой частью.
8.4. Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
[bookmark: P1633]8.5. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Контракта, и ставших им известными в ходе его исполнения.

1. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.
9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.
9.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.
9.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

1. Рассмотрение и разрешение споров
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
10.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
10.3. Срок рассмотрения претензии не может превышать 5 календарных дней. Переписка Сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа.
10.4. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор разрешается в Арбитражном суде Республики Тыва.
1. Заключительные положения
11.1.  Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта:
11.2. Приложение № 1– Спецификация.
11.3. Приложение № 2 – Техническое задание.

1. Юридические адреса и подписи сторон
	Заказчик
Управление Росреестра по Республике Тыва
Юридический адрес: 667000, Республика Тыва, 
г. Кызыл, ул. Дружбы д.74
Почтовый адрес: 667000, г. Кызыл, 
ул. Красноармейская, д. 100
17_rosreestr_zakupki@mail.ru
Тел. (39422) 2-36-19
ИНН 1701037530, КПП 170101001 
ОГРН 1041700531730 
Реквизиты счета:
Лицевой счет в ФК: 03121А39210
Номер казначейского счета: 03211643000000015102
Наименование банка: ОКЦ № 1 СибГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской области, 
г. Новосибирск
БИК: 015004950
к/с: 40102810445370000043
	Исполнитель

	
	

	__________________ 
М.П.
	




                              Приложение № 1 
                 к Контракту № Д-19   
от «____» __________ 2026 г.
Спецификация

	№ п/п
	Наименование услуг
	Адрес объекта
	Стоимость, руб.

	11
	2
	3
	4

	21
	Оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по текущему ремонту помещений в здании, расположенного по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 74
	Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 74
	





	
Заказчик

____________________ 

	
Исполнитель

____________________/


	
	



 






























Приложение № 2 
                                                                                                                            к Контракту № Д-19  
            от «____» _____ 2026 г.

Описание объекта закупки
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование объекта закупки: Оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по текущему ремонту помещений в здании, расположенного по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 74.
2. Цель закупки: Целями настоящего Контракта является оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по текущему ремонту помещений здания:
- Обследование и оценка технического состояния помещений, расположенных по указанному адресу;
- Разработка проектно-сметной документации.
3. Технические сведения объекта закупки:
Таблица 1.
	Адрес
	Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Дружбы, д.74

	Право собственности
	Оперативное управление

	Назначение
	Административное здание

	Этажность здания
	2 этажа

	Площадь, подлежащая ремонту
	325,5 м2

	Вид строительства
	Текущий ремонт

	Адрес
	Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 74


Перечень объема услуг для проведения работ по текущему ремонту административного здания  Управления Росреестра по Республике Тыва
Ведомость объема работ (таблица 2)
           Таблица 2. 
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Раздел 1. Полы

	1 этаж, S=117,8 м2

	демонтажные работы

	1
	1
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	м
	94,5
	  пом. №2-5, тамбур

	2
	2
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
	м2
	8,2
	 пом. №5

	3
	3
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	м2
	89
	  пом. №2-4, тамбур

	тип 1, покрытие линолеум - 89,0 м2 (пом. №2-4, тамбур)

	4
	4
	Устройство покрытий: из линолеума на клее
	м2
	89
	(12,6+35,5+26,8+14,1)                                  Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1), толщина 2 мм, вес 2950 г/м2; Клей на основе сополимерной дисперсии для покрытий из ПВХ, латекса, полиуретана и вспененного винила, плотность 1,3 г/см3, расход 0,22-0,27 кг/м2

	5
	5
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2
	м
	67,1
	Плинтус для полов из ПВХ, с кабель-каналом, высота 55 мм, ширина 22 мм

	тип 2, покрытие из керамических плиток - 28,8 м2 (пом.№5, серверная)

	6
	6
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	м2
	28,8
	Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М100

	7
	7
	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных
	м2
	28,8
	Плитка керамическая для полов, неглазурованная, гладкая, цветная, толщина 11 мм;                                                      Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки

	8
	8
	Устройство плинтусов: из плиток керамических
	м
	27,4
	Плитка керамическая плинтусная, глазурованная, белая, ширина 80 мм, толщина 11 мм

	2 этаж, S=168,7 м2

	демонтажные работы

	9
	9
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	м
	140,5
	пом. №1-5в

	10
	10
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	м2
	154,6
	пом. №1,2,4-5в

	11
	11
	Демонтаж покрытий: из досок ламинированных замковым способом
	м2
	14,1
	пом. №3

	тип 1,  покрытие линолеум - 143,9 м2 (пом. №1,2,4,5-5в)

	12
	12
	Устройство покрытий: из линолеума на клее
	м2
	143,9
	(26,8+36,1+26,8+15,3+6,5+5,4+27)  Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1), толщина 2 мм, вес 2950 г/м2;                           Клей на основе сополимерной дисперсии для покрытий из ПВХ, латекса, полиуретана и вспененного винила, плотность 1,3 г/см3, расход 0,22-0,27 кг/м2

	13
	13
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2
	м
	114,5
	Плинтус для полов из ПВХ, с кабель-каналом, высота 55 мм, ширина 22 мм

	тип 3, покрытие ламинат - 24,8 м2 (пом.№3, 4а)

	14
	14
	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом
	м2
	24,8
	(14,1+10,7)                                                     Покрытие напольное ламинированное, класс износостойкости 33, класс пожарной опасности КМ3 (Г2, В2, Д3, Т2, РП2), плотность плиты 930 кг/м3, толщина 9 мм

	15
	15
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2
	м
	26
	Плинтус для полов из ПВХ, с кабель-каналом, высота 55 мм, ширина 22 мм

	цокольный этаж, S=63,0 м2

	демонтажные работы

	16
	16
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	м
	62,7
	пом. №2-4

	17
	17
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	м2
	63
	пом. №2-4

	18
	18
	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой
	м2
	63
	пом. №2-4

	тип 1,  покрытие линолеум - 63,0 м2 (пом. №2-4)

	19
	19
	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм
пом. №3а
	м2
	63
	(14+16,1+11,6+21,3)                                       Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для выравнивания оснований пола, расход 1,6 на 1 м2 при слое 1 мм

	20
	20
	Устройство покрытий: из линолеума на клее
	м2
	63
	(14+16,1+11,6+21,3)                                         Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1), толщина 2 мм, вес 2950 г/м2;                                 Клей на основе сополимерной дисперсии для покрытий из ПВХ, латекса, полиуретана и вспененного винила, плотность 1,3 г/см3, расход 0,22-0,27 кг/м2

	21
	21
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2
	м
	62,7
	Плинтус для полов из ПВХ, с кабель-каналом, высота 55 мм, ширина 22 мм

	Раздел 2. Перегородки

	пом. №5 санузел

	22
	22
	Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых: поливинилхлоридных плитами
перегородки из ГКЛ на деревянном каркасе
	м2
	15,714
	(5,82*2,7) 

	23
	23
	Устройство сантехнических перегородок: (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля
	м2
	11,64
	(5,82*2) 

	пом. №5а (2 этаж) замена стеклопакета перегородки

	24
	24
	Замена стеклопакетов в пластиковых окнах
	м2
	1,56
	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла, толщина стекла 4 мм

	Раздел 3. Оконные проемы

	1,8*1,35=1 шт, 1,95*1,0=6 шт.

	25
	25
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	шт
	7
	(1+6) 

	26
	26
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	м2
	14,13
	(1,8*1,35*1+1,95*1,0*6) 

	27
	27
	Снятие подоконных досок: пластиковых
	м2
	4,725
	(1,8*0,35*1+1,95*0,35*6) 

	28
	28
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
	м2
	14,13
	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,01 до 2,5 м2

	29
	29
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	м
	13,5
	(1,8+1,95*6)                                                        Доска подоконная из ПВХ, ширина 350 мм;                                                                        Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм= 7 шт.

	30
	30
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	м2
	9,87
	(4,5*0,35*1+3,95*0,35*6)                                  Сэндвич-панель для откосов, сердцевина из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 24 мм

	31
	31
	Установка уголков ПВХ на клее
	м
	28,2
	(4,5*1+3,95*6)                                                      Уголки из ПВХ, размеры 40х40 мм

	1,3*1,3=9 шт, 1,2*1,5=1 шт, 1,0*1,3=1 шт.

	32
	32
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	шт
	11
	(9+1+1) 

	33
	33
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	м2
	18,31
	(1,3*1,3*9+1,2*1,5*1+1,0*1,3*1) 

	34
	34
	Снятие подоконных досок: пластиковых
	м2
	4,865
	(1,3*0,35*9+1,2*0,35*1+1,0*0,35*1)

	35
	35
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых
	м2
	18,31
	Блок оконный из ПВХ профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 1,51 до 2 м2

	36
	36
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	м
	13,9
	(1,3*9+1,2*1+1,0*1)                                         Доска подоконная из ПВХ, ширина 350 мм;                                                                        Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм= 11 шт.

	37
	37
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	м2
	15,015
	(3,9*0,35*9+4,2*0,35*1+3,6*0,35*1)            Сэндвич-панель для откосов, сердцевина из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 24 мм

	38
	38
	Установка уголков ПВХ на клее
	м
	42,9
	(3,9*9+4,2*1+3,6*1)                                         Уголки из ПВХ, размеры 40х40 мм

	1,7*1,0=1 шт, 1,6*1,05=2 шт, 1,05*1,05=2 шт.

	39
	39
	Демонтаж оконных коробок: в рубленых стенах
	шт
	5
	(1+2+2) 

	40
	40
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	м2
	7,265
	(1,7*1,0*1+1,6*1,05*2+1,05*1,05*2) 

	41
	41
	Снятие подоконных досок: деревянных в деревянных зданиях
	м2
	1,05
	(1,7*0,15*1+1,6*0,15*2+1,05*0,15*2) 

	42
	42
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
	м2
	5,06
	(1,7*1,0*1+1,6*1,05*2)                                    Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 1,51 до 2 м2

	43
	43
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых
	м2
	2,205
	(1,05*1,05*2)                                                    Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 1,01 до 1,5 м2

	44
	44
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	м
	7
	(1,7*1+1,6*2+1,05*2)                                       Доска подоконная из ПВХ, ширина 150 мм;                                                                        Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм=5 шт

	45
	45
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	м2
	2,61
	(3,7*0,15*1+3,7*0,15*2+3,15*0,15*2)            Сэндвич-панель для откосов, сердцевина из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 24 мм

	46
	46
	Установка уголков ПВХ на клее
	м
	17,4
	(3,7*1+3,7*2+3,15*2)                                       Уголки из ПВХ, размеры 40х40 мм

	47
	47
	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	м2
	7,265
	Планка откосная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, размеры 200х50 мм, толщина 0,5 мм; Аквилон из оцинкованной стали с полимерным покрытием, размеры 15х25х25х20х35 мм, толщина 0,5 мм.

	Раздел 4. Двери

	ДН  0,9*2,1=2+1=3 шт.

	48
	48
	Снятие дверных полотен
	м2
	5,67
	(0,9*2,1*3) 

	49
	49
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	шт
	2
	

	50
	50
	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках
	шт
	1
	 

	51
	51
	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих
	м2
	5,67
	Блок дверной металлический противопожарный однопольный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 900х2100 мм=3 шт;                             Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1100 мм, масса двери до 90 кг=3 шт.

	ДВ 1,0*2,1=1 шт, 0,8*2,1*6+1=7 шт, 0,7*2,1=4 шт.

	52
	52
	Снятие дверных полотен
	м2
	19,74
	(1,0*2,1*1+0,8*2,1*7+0,7*2,1*4) 

	53
	53
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	шт
	12
	(1+7+4) 

	54
	54
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	м2
	18,06
	(1,0*2,1*1+0,8*2,1*6+0,7*2,1*4) 

	 
	 
	Замок врезной, тип ЗВ4, усиленной конструкции
	компл
	11
	(1+6+4) 

	 
	 
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь более 2,0 м2, массив ели/сосны с лакокрасочным покрытием
	м2
	2,1
	1,0*2,1*1

	 
	 
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 м2, массив ели/сосны с лакокрасочным покрытием
	м2
	15,96
	0,8*2,1*6+0,7*2,1*4

	 
	 
	Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 85 мм
	шт
	22
	11*2

	55
	55
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	м2
	1,68
	(0,8*2,1*1)                                                                       Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с простой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 1,51 до 2 м2                                                

	Раздел 5. Внутренние отделочные работы

	Стены

	1 этаж, S=260,8 м2

	56
	56
	Очистка вручную поверхности стен простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов
	м2
	106,1
	пом. №2, серверная

	57
	57
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
	м2
	29,4
	пом. №5

	58
	58
	Разборка элементов облицовки стен с разборкой каркаса: пластиковых панелей
	м2
	89,6
	пом. №3,4

	59
	59
	Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен
	м2
	35,7
	тамбур

	выравнивание и покраска стен S=106,1 м2 (пом. №2 и серверная)

	60
	60
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 5 мм: стен
	м2
	106,1
	Смеси сухие цементно-песчаные штукатурные, класс В3,5 (М50);                        Грунтовка акриловая ВД-АК-02

	61
	62
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску
	м2
	106,1
	Шпатлевка масляно-клеевая

	62
	63
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	м2
	106,1
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104;                                                             Грунтовка акриловая ВД-АК-02

	облицовка стен керамическими плитками S=29,4 м2 (пом. №5)

	63
	64
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
	м2
	29,4
	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 8 мм;                                       Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ, водостойкий на основе цементного вяжущего, для облицовочных работ;                                                                                 Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)      

	облицовка стен стеновые панели S=125,3 м2 (пом. 3,4, тамбур)

	64
	65
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 5 мм: стен

	м2
	89,6
	Смеси сухие цементно-песчаные штукатурные, класс В3,5 (М50);                        Грунтовка акриловая ВД-АК-02

	65
	67
	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клее
пом. №3,4
	м2
	89,6
	Панель стеновая антивандальная на основе стекломагниевого листа с полимерным покрытием, с глянцевой поверхностью, НГ, толщина 8 мм;                 Профиль Т-образный для заполнения стыков панелей чистых помещений, ширина 12-15 мм

	66
	68
	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке
тамбур
	м2
	35,7
	Панель стеновая антивандальная на основе стекломагниевого листа с полимерным покрытием, с глянцевой поверхностью, НГ, толщина 8 мм;                Профиль Т-образный для заполнения стыков панелей чистых помещений, ширина 12-15 мм

	2 этаж, S=364,3 м2

	67
	69
	Снятие обоев: простых и улучшенных
	м2
	364,3
	 

	68
	70
	Очистка вручную поверхности стен простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов
	м2
	364,3
	 

	выравнивание и покраска стен S=311,0 м2 (пом. №1-3,4а-5в)

	69
	71
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 5 мм: стен
	м2
	311
	Смеси сухие цементно-песчаные штукатурные, класс В3,5 (М50);                        Грунтовка акриловая ВД-АК-02

	70
	73
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску
	м2
	311
	Шпатлевка масляно-клеевая

	71
	74
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	м2
	311
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104;                                                             Грунтовка акриловая ВД-АК-02

	облицовка стен стеновые панели S=53,3 м2 (пом. №4)

	72
	75
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 5 мм: стен
	м2
	53,3
	Смеси сухие цементно-песчаные штукатурные, класс В3,5 (М50);                        Грунтовка акриловая ВД-АК-02

	73
	77
	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клее
	м2
	53,3
	Панель стеновая антивандальная на основе стекломагниевого листа с полимерным покрытием, с глянцевой поверхностью, НГ, толщина 8 мм;                 Профиль Т-образный для заполнения стыков панелей чистых помещений, ширина 12-15 мм

	цокольный этаж, S=172,0 м2 (пом. №2-4)

	74
	78
	Очистка вручную поверхности стен простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов
	м2
	172
	пом. №2-4

	75
	79
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску
	м2
	172
	Шпатлевка масляно-клеевая

	76
	80
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	м2
	172
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104;                                                             Грунтовка акриловая ВД-АК-02

	Потолок

	1 этаж, S=117,8 м2

	77
	81
	Разборка подшивки потолков: чистой из строганных досок
	м2
	12,6
	тамбур

	78
	82
	Демонтаж потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля
	м2
	76,4
	пом. №2,3,4

	79
	83
	Снятие потолочных плит: простых и улучшенных
	м2
	8,2
	пом. №5

	80
	84
	Очистка вручную поверхности потолков простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов
	м2
	20,6
	серверная

	выравнивание и покраска потолков S=41,4 м2 (пом. №5, тамбур, серверная)

	81
	85
	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): одноуровневых
тамбур
	м2
	12,6
	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 9,5 мм;                                                                                 Тяги подвеса стальные оцинкованные для монтажа подвесных потолков, диаметр 4 мм, длина 250 мм

	82
	86
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 5  мм: потолков
	м2
	41,4
	(12,6+8,2+20,6)                                                        Смеси сухие цементно-песчаные штукатурные, класс В3,5 (М50)

	83
	88
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску
	м2
	41,4
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104;                                                             Грунтовка акриловая ВД-АК-02

	подвесной потолок S=76,4 м2 (пом. №2-4)

	84
	89
	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля
	м2
	76,4
	Панели потолочные декоративные оцинкованные в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, окрашенные, класс пожарной опасности КМ1, толщина стали 0,5 мм, толщина панели 8-10 мм

	2 этаж, S=168,8  м2 (пом№ 1-5в)

	85
	90
	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля
	м2
	100,4
	пом. №1,2,4,4а

	86
	91
	Очистка вручную поверхности потолков простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов
	м2
	68,4
	пом. №3,5-5в

	выравнивание и покраска потолков S=68,4 (пом. №3,5-5в)

	87
	92
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 5 мм: потолков
	м2
	68,4
	Смеси сухие цементно-песчаные штукатурные, класс В3,5 (М50)

	88
	94
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску
	м2
	68,4
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104;                                                             Грунтовка акриловая ВД-АК-02

	подвесной потолок S=100,4 м2 (пом. №1,2,4,4а)

	89
	95
	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля
	м2
	100,4
	Панели потолочные декоративные оцинкованные в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, окрашенные, класс пожарной опасности КМ1, толщина стали 0,5 мм, толщина панели 8-10 мм

	цокольный этаж, S=63,0 м2 (пом. №2-4)

	90
	96
	Очистка вручную поверхности потолков простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов
	м2
	63
	пом. №3,5-5в

	91
	97
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску
	м2
	63
	Шпатлевка масляно-клеевая

	92
	98
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску
	м2
	63
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104;                                                                      Грунтовка акриловая ВД-АК-02

	Раздел 6. Ремонт системы отопления

	93
	99
	Установка радиаторов чугунных с числом секций: свыше 2 до 4
	шт
	4
	Радиатор отопительный чугунный МС-140, расстоянием между центрами ниппельных отверстий 500 мм, число секций 4

	94
	100
	Демонтаж кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм
	шт
	48
	24*2 

	95
	101
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм
	шт
	48
	Кран шаровой латунный 11Б41п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм

	96
	102
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза
	м2
	22,61
	Краска масляная МА-22, цветная

	97
	103
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза
	м2
	49,9
	Краска масляная МА-22, цветная

	Раздел 7. Ремонт внутреннего электроосвещения и электроснабжения

	демонтажные работы

	98
	104
	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
	шт
	58
	 

	99
	105
	Демонтаж: выключателей, розеток
	шт
	64
	(19+45)

	монтажные работы

	100
	106
	Светильник светодиодный накладной и подвесной линейный с креплением на: монтажный лоток
	шт
	58
	Светильник светодиодный потолочный накладной для общественных зданий, IP40, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус пластиковый, кривая силы света косинусная, световой поток 5900-6500 лм, цветовая температура 3000-5000 К, размеры светильника 595х595 мм, мощность 45 Вт

	101
	108
	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	шт
	15
	Выключатель открытого монтажа, одноклавишный, с индикатором 10 А, цвет белый, IP20

	102
	110
	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	шт
	4
	Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, с индикатором, 10 А, цвет белый, IP20

	103
	112
	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке
	шт
	74
	Розетка открытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, 16 А, IP54

	104
	114
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	м
	220
	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 25х16 мм=80 м;              Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 20х10 мм=140 м.

	105
	117
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
	м
	220
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-660=80 м;                  Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 2х1,5ок(N)-660=140 м.

	Раздел 8. Ремонт внутреннего водоснабжения и канализации

	106
	120
	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 20 мм до 25 мм
	м
	4
	Трубы металлополимерные многослойные, для горячего и холодного водоснабжения, температура до 95 °C, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 25 мм

	107
	121
	Смена: умывальников
	шт
	2
	Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный с кронштейнами, сифоном бутылочным из латуни, выпуском, одно отверстие под смеситель, смеситель с центральным подводом, набортный с одной рукоятью, излив с аэратором, вынос излива 220 мм, плоский излив, размеры 450х330х150 мм;                  Пьедестал под умывальник, прямоугольный, керамический, размеры 180х185х650 мм

	108
	122
	Смена: унитазов
	шт
	2
	Унитаз-компакт керамический напольный в комплекте с бачком, с косым выпуском, цвет белый, размеры 370х600х810 мм

	109
	123
	Демонтаж: поддонов
	шт
	1
	 

	110
	124
	Установка моек: на одно отделение
	компл
	1
	Мойка из нержавеющей стали для мытья уборочного инвентаря, моповая, размеры 600х600х700 мм

	111
	125
	Демонтаж полотенцесушителей: из водогазопроводных труб
	шт
	1
	 

	вентиляция санузла

	112
	126
	Демонтаж вентиляторов осевых массой: до 0,025 т
	шт
	1
	 

	113
	127
	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т
	шт
	1
	Вентилятор канальный осевой, номинальный диаметр 125 мм, с электродвигателем мощностью 0,024 кВт

	114
	129
	Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2
	шт
	2
	Решетка вентиляционная пластмассовая разъемная, размеры 200х200 мм

	Раздел 9. Вывоз мусора

	115
	130
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	1т груза
	11,08986
	0,306568+10,783292 

	116
	131
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км
	1т груза
	11,08986
	 



- Обследование выполнить с выездом на объект по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Дружбы, д.74;
- Визуальное обследование и оценка технического состояния административного здания;
- Определить параметры дефектов и повреждений, с определением фактических характеристик материалов;
- Согласовать с Заказчиком материалы и объемы работ по текущему ремонту.
6. Требования к участникам закупки: 
Участник закупки должен являться членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования (СРО) в соответствии с ч.4 ст.48 Градостроительного кодекса РФ (ГрК) и иметь право в соответствии с требованиями ч.3 ст. 55.8 ГрК осуществлять подготовку проектной документации. Сведения, подтверждающие соответствие участника вышеуказанным требованиям, должны содержаться в Едином реестре сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах в части сведений о членах саморегулируемых организаций в области архитектурно-строительного проектирования (ст.55.17 ГрК). 
7. Проектно-сметная документация (ПСД): 
- Документацию разработать с использованием сертифицированного программного комплекса «Гранд-смета» (или иного сметного программного комплекса, позволяющего создавать ПСД универсального формата, работающего со всеми сметными программами) и программы EXCEL (в формате GSF и EXCEL на CD-диске); Сметная документация должна содержать полный комплекс объема работ (включая подготовительные работы) для текущего ремонта объекта.
Сметную документацию выполнить в действующей сметно-нормативной базе на дату передачи сметной документации Заказчику. Пересчёт в действующие цены выполнять с применением сметных нормативов и индексов пересчёта в текущие цены, сведения о которых включены в Федеральный реестр сметных нормативов и сметных цен строительных ресурсов. Индексы сообщаются ежеквартально письмами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в разрезе субъектов Российской Федерации и публикуются на официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.
Сметную документацию представить в следующем обязательном составе:
• пояснительная записка;
• сводный сметный расчет стоимости строительства в текущем уровне цен на дату передачи документации Заказчику;
• локальный сметный расчет;
• ведомость объемов работ;
         • иные документы, предусмотренные требованием законодательства РФ.
Стоимость применяемых материалов, изделий и конструкций, отличных от учтенных в базовых нормах, а также стоимость оборудования, мебели и инвентаря включать на основании конъюнктурного анализа, содержащего коммерческие предложения (прайс-листы).
При этом пересчет стоимости из текущего уровня цен в базовый осуществлять с использованием индексов пересчета, соответственно, на стоимость материальных ресурсов или оборудования. При пересчете стоимости материальных ресурсов и оборудования «обратным счетом» под каждой строкой сметы должно быть показано ценообразование.
 В случае необходимости внесения изменений в сметную документацию или использования дополнительных данных, исполнитель руководствуется разрешительными документами или сведениями, полученными от Заказчика;
- Сметные решения согласовываются с Заказчиком.
 8. Требования к формату предоставления ПСД: 
Подготовленная проектно-сметная документация должна быть предоставлена Заказчику в полном комплекте в 2-х печатных экземплярах каждая, со всеми подписями. 
9. Срок и место предоставления ПСД:
Исполнитель самостоятельно доставляет ПСД Заказчику по адресу: 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Красноармейская, 100, пом. 318 «а» отдел ФЭО, АХО, ЭИС, КС и ТС в течение двух рабочих дней со дня заключения Контракта.
Доставка ПСД осуществляется в рабочее время Заказчика: Пн. – Чт.: с 8.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00-13.00 часов; Пт.: с 8.00 до 12.00 часов. 
10. Гарантийные обязательства:
Гарантийный срок подразумевает собой период времени, включая период выполнения услуги по разработке проектно-сметной документации по текущему ремонту входной группы и помещений в здании, в течение которого Исполнитель возмещает Заказчику ущерб, возникший в результате некачественно выполненной документации. Установление причины возникновения дефектов и размера ущерба производится комиссионно с привлечением представителей Заказчика, Исполнителя, а также в случае необходимости независимых экспертов.
В период действия гарантий обязательств Исполнитель гарантирует внесение изменений в сметную документацию, необходимость которых может возникнуть в процессе проведения текущего ремонта.
11. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг выполняются в соответствии с Контрактом.
12. Основная нормативная документация по техническому обследованию и разработке сметной документации (ПСД): 
- Федеральный закон № 190-ФЗ от 29.12.2004 Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния. Общие требования»;
- ГОСТ Р 21.101.2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
- Нормативная база ФСНБ-2022, утвержденная приказом Минстроя России от 30.12.2021 г. 
№ 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов» (с учетом изменений и дополнений);
- Приказ Минстроя России № 421/пр от 04.08.2020 г. «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению культурного наследия народом Российской Федерации на территории Российской Федерации»;
- Приказ Минстроя России от 21.12.2020 г. № 812/пр «Об утверждении методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства».
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