Описание объекта закупки
	№ п/п
	Код ОКПД 2
	Наименование товаров
	Техническое описание (функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товаров)
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	20.59.52.190
	Буферный раствор 
	Объем 50 мл. Стандартные буферные растворы или рабочие эталоны предназначены для проверки и настройки точности измерения приборов любых pH метров при измерении активности ионов водорода в различных средах. Значение и точность уровня pH при 25,0 ˚C соответствует 4,01 ±0,01 pH. При измерении другой температуре раствора следует пользоваться таблицей зависимости pH от температуры, размещенной на этикетке флакона или на ВЭБ станице продукта. Растворы нетоксичны. По степени воздействия на организм человека раствор относятся к веществам малоопасным - 4-ому классу опасности по ГОСТ 12.1.007-76. Хранить при температуре +4ºС...+25ºС.
	шт.
	1

	2
	20.59.52.190
	Буферный раствор 
	Объем 50 мл. Стандартные буферные растворы или рабочие эталоны предназначены для проверки и настройки точности измерения приборов любых pH метров при измерении активности ионов водорода в различных средах. Значение и точность уровня pH при 25,0 ˚C соответствует 6,86 ±0,01 pH. При измерении другой температуре раствора следует пользоваться таблицей зависимости pH от температуры, размещенной на этикетке флакона или на ВЭБ станице продукта. Растворы нетоксичны. По степени воздействия на организм человека раствор относятся к веществам малоопасным - 4-ому классу опасности по ГОСТ 12.1.007-76. Хранить при температуре +4ºС...+25ºС.
	шт.
	1

	3
	20.59.52.190
	Буферный раствор 
	Объем 50 мл. Стандартные буферные растворы или рабочие эталоны предназначены для проверки и настройки точности измерения приборов любых pH метров при измерении активности ионов водорода в различных средах. Значение и точность уровня pH при 25,0 ˚C соответствует 9,18 ±0,01 pH. При измерении другой температуре раствора следует пользоваться таблицей зависимости pH от температуры, размещенной на этикетке флакона или на ВЭБ станице продукта. Растворы нетоксичны. По степени воздействия на организм человека раствор относятся к веществам малоопасным - 4-ому классу опасности по ГОСТ 12.1.007-76. Хранить при температуре +4ºС...+25ºС.
	шт.
	1

	4
	23.19.23.110
	Колба 
	Объем: 1000 мл.
Допустимая погрешность: ± 0,8 мл. 
Диаметр горловины: от 21 до 25 мм. 
Высота: 300 мм. 
Предназначена для отмеривания жидкостей и приготовления растворов в заданном объеме. 
Изготовлена по ТУ 9464-013-52876351-2014 в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 1770-74. 
Изделия изготовлены из химико-лабораторного стекла по ГОСТ 21400-75 (ХС-1). Исполнение 1, класс точности 2.
	шт.
	6

	5
	32.50.50.190
	Наконечник 
	Объем: 10 мкл. 
Длина общая: 32,0±0,3 мм 
Диаметр внешний ±10 %: 6,0-0,12 мм
Диаметр посадочный внутренний: 3,7+0,075 мм. 
Материал: полипропилен. 
Упаковка: 1000 шт. 
Предназначен для отбора и переноса биологических жидкостей с помощью дозаторов при проведении анализов. 
Без фильтра, нестерильный. 
**Совместим с дозаторами: Термофишер Light 1-10 мкл , DLab 05-10 мкл, Экохим 05-10 мкл, Экохим 2-20 мкл, IKA 10 мкл, IKA 5 мкл (дозаторы имеющиеся у Заказчика)
	упак.
	1

	6
	32.50.50.190
	Пробирка
	Объем: 2,0 мл. 
Диаметр: 11 мм.
Высота: 44 мм. 
Цена деления: 0,5 мл. 
Упаковка: 500 шт

Материал: полипропилен. 
Предназначена для взятия микропроб сыворотки крови и других биологических жидкостей, их хранения и транспортировки в медицинское учреждение. 
Пробирка Эппендорфа представляет собой градуированную микроцентрифужную пробирку с защёлкивающейся легкопрокалываемой крышкой. Надёжное запирание крышки пробирки достигается применением особого замка-защёлки, который предотвращает случайное открывание при центрифугировании, нагревании, транспортировке и хранении образцов. Имеет матовое окошко для записи информации. Относительное центробежное ускорение 3000 g. 

ТУ 9464-015-29508133-2014
	упак.
	2

	7
	23.19.23.110
	Стакан Н-1-150
	Объем: 150 мл. Цена деления: 25 мл. Диаметр: 60 ± 1,5 мм. Высота: 80 ± 2,0 мм. Разработан для выполнения большинства химических процедур. Изготовлен по ТУ 9464-019-29508133-2015 в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 25336-82. Имеет ориентировочную шкалу. Изготовлен из стекла марки ТС по ГОСТ 21400-75.
	шт.
	12

	8
	23.19.23.110
	Стакан Н-1-400
	Объем: 400 мл. Цена деления: 50 мл. Диаметр: 80 ± 2,0 мм. Высота: 110 ± 3,0 мм. Разработан для выполнения большинства химических процедур. Изготовлен по ТУ 9464-019-29508133-2015 в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 25336-82. Имеет ориентировочную шкалу. Изготовлен из стекла марки ТС по ГОСТ 21400-75.
	шт.
	8

	9
	23.44.11.110
	Ступка с пестиком фарфоровая
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Размеры ступки: D=70 ± 3,0 мм  Размеры пестика: H1=90 ± 3,0 мм
                              d=40 ± 2,0 мм                                  D1=22 ± 2,0 мм

                              H=40 ± 2,0 мм                                 d1=10 ± 2,0 мм

                              h=35 ± 2,0 мм

Ступка фарфоровая с пестиком ГОСТ 9147-80. Предназначена для измельчения и тщательного перемешивания веществ. Для более эффективного растирания внутренняя поверхность ступки остаётся шероховатой и не покрывается глазурью. За исключением дна и части стенок наружная сторона ступки покрыта глазурью. Пест изготовлен из фарфора. Пест покрыт глазурью за исключением выпуклой части.
	шт.
	5

	10
	22.29.29.190
	Шпатель-ложка
	Длина: 180 мм. Материал: полистирол. Предназначен для набирания веществ при взвешивании на весах, для снятия осадков с фильтров, растирания и т.п. Нестерилен, изготовлен из ударопрочного полистирола. Цвет шпателя - зеленый. С одной стороны имеет шпатель, с другой - ложку. Диапазон рабочих температур от - 10 до + 70° С
	шт.
	20


Все указания на товарные знаки (при их наличии) читать со словами «или эквивалент».
** (дозаторы имеющиеся у Заказчика)
