Приложение
[bookmark: bookmark0]ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку комплектующих к компьютерной технике для нужд
УФСИН России по Магаданской области.
	№
	Характеристики
	Кол-во
	Ед. изм.

	1.
	Жесткий диск (накопитель типа 2.5" SАТА-3 Patriot
Р220 или эквивалент)
1. Тип - 2.5" SATA накопитель.
2. Объем накопителя не менее 256 ГБ.
3. Разъем подключения - SATA.
4. Структура памяти - 3D NAND.
5. Максимальная скорость последовательного чтения
не менее 490 Мбайт/сек.
6. Максимальная скорость последовательной записи
не менее 450 Мбайт/сек.
	4
	шт.

	2.
	Батарейка плоская для питания компьютерного
оборудования (типа Батарейка плоская GP CR2032 или
эквивалент)
1. Тип - батарейка.
2. Вид элемента -литиевая.
3. Форм-фактор - плоская.
4. Типоразмер - CR2032.
5. Напряжение - 3 В
6. Емкость не менее - 225 мА*ч.
Количество штук в упаковке не менее 2 шт.
	3
	шт.

	3.
	Батарейка плоская для питания компьютерного
оборудования (типа Батарейка плоская GP CR2032 или
эквивалент)
7. Тип - батарейка.
8. Вид элемента -литиевая.
9. Форм-фактор - плоская.
10. Типоразмер - CR2032.
11. Напряжение - 3 В
12. Емкость не менее - 225 мА*ч.
Количество штук в упаковке не менее 10 шт.
	1
	шт.

	4.
	Термопаста (типа Arctic Cooling или эквивалент)
1. Вес не менее 5 г
2. Теплопроводность не менее 8.5 Вт/мК
3. Упаковка термопасты - шприц
4. Максимальная рабочая температура +150 °С
Минимальная рабочая температура -50 °С
	5
	шт.

	5.
	Жесткий диск WD Purple; интерфейс: SATA III; объём:
2 Тб; максимальная скорость передачи данных 145
Мбайт/ сек., скорость вращения шпинделя 5400 об /
мин; предназначен для эксплуатации в системах
видеонаблюдения, пропускная способность 6 Гбит /
сек., буферная память в диапазоне не менее 64 Мб. и
не более 128 Мб., тип питания SATA 15 pin.
	3
	шт.



	6.
	Процессор (типа Intel Celeron G6900 OEM или
эквивалент)
1. Сокет -LGA 1700.
2. Тип памяти DDR4, DDR5.
3. Максимально поддерживаемый объем памяти
не менее 128 ГБ.
4. Количество каналов не менее 2.
5. Интегрированное графическое ядро - наличие.
6. Максимальная частота графического ядра - не
менее 1300 МГц.
Общее количество ядер не менее 2.
	4
	шт.

	7.
	Оперативная память (типа Apacer [EL.08G21.GSH] 8
ГБ или эквивалент)
1. Тип памяти - DDR4
2. Форм-фактор памяти - DIMM
3. Суммарный объем памяти всего комплекта - 8
ГБ
4. Объем одного модуля памяти - 8 ГБ
5. Количество модулей в комплекте - 1 шт
Тактовая частота не менее - 3200 МГц
	8
	шт.

	8.
	Кулер для процессора (типа ID-COOLING DK-17
PWM или эквивалент)
1. Сокет-LGA 1700
2. Рассеиваемая мощность не менее 65 Вт
3. Тип конструкции - горизонтальный
4. Материал основания - алюминий
5. Материал радиатора - алюминий
6. Количество вентиляторов в комплекте - 1
7. Максимальное число устанавливаемых
вентиляторов - 1
8. Разъем для подключения вентиляторов - 4 pin
9. Максимальная скорость вращения 2200 об/мин
10. Минимальная скорость вращения 600 об/мин
11. Регулировка скорости вращения -
автоматическая (PWM)
Максимальный уровень шума не более 25.8 дБ
	4
	шт.

	9.
	Материнская плата (типа MSI PRO Н610М-Е DDR4
или эквивалент)
1. Форм-фактор - Micro-ATX
2. Сокет - LGA 1700
3. Чипсет Intel - Intel Н610
4. Тип поддерживаемой памяти - DDR4
5. Форм-фактор поддерживаемой памяти - DIMM
6. Количество слотов памяти не менее 2
7. Количество каналов памяти не менее 2
8. Максимальный объем памяти не менее 64 ГБ
9. Максимальная частота памяти (JEDEC / без
разгона) не менее 3200 МГц
10. Количество портов SATA не менее 4
11. Видеовыходы 1 х HDMI, 1 х VGA (D-Sub)
12. Количество сетевых портов (RJ-45) - 1
13. Разъемы питания процессорного охлаждения 1
х 4 pin (кулер)
14. Скорость сетевого адаптера -1 Гбит/с
15. Основной разъем питания 24 pin
	4
	шт.



	
	16. Разъем питания процессора - 1 х 8 pin
	
	

	10.
	Корпус (типа DEXP AWS-DE7 или эквивалент)
1. Типоразмер корпуса - Mid-Tower
2. Ориентация материнской платы - вертикально
3. Основной цвет - черный
4. Форм-фактор совместимых плат - Flex-ATX,
Micro-ATX, Standard-ATX
5. Форм-фактор совместимых блоков питания
- АТХ
6. Размещение блока питания - верхнее
Горизонтальные слоты расширения не менее 7
	4
	шт.

	11.
	Блок питания (типа AeroCool VX PLUS 500W или
эквивалент)
1. Форм-фактор -АТХ
2. Основной разъем питания 20+4 pin
3. Разъемы для питания процессора (CPU) 4+4 pin
4. Количество разъемов 15-pin SATA 3
5. Мощность по линии 12 В - 456 Вт
6. Ток по линии+12 В - 12V1 38А
7. Ток по линии+3.3 В - 18 А
8. Ток по линии+5 В - 16 А
9. Ток дежурного источника (+5 В Standby) - 2.5 А
10. Ток по линии -12 В - 0.3 А
11. Диапазон входного напряжения сети 100-240 В
50/60 Гц
12. Система охлаждения - активная
13. Регулировка оборотов - автоматическая
14. Соответствие стандартам - АТХ 12V 2.3
Сетевой кабель в комплекте - есть
	4
	шт.


1. [bookmark: bookmark1]Требования к качеству товара
1.1В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 33 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013
года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» поставляемый товар должен быть новым
товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который
не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не
были восстановлены потребительские свойства).
1.2 Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать
ветеринарным и санитарным нормам и правилам, требованиям государственных и
отраслевых стандартов РФ, технических условий и другим нормативным
документам, утвержденным на данный вид товара. Товар, подлежащий
в соответствии с законодательством РФ обязательной сертификации, должен иметь
сертификат соответствия.
2. [bookmark: bookmark2]Требования к упаковке товара
2.1. Товар должен быть поставлен в оригинальной упаковке производителя. При
необходимости Поставщик должен обеспечить дополнительную упаковку товара с
целью предотвращения его повреждения или порчи в ходе транспортировки к месту
доставки.
3. [bookmark: bookmark3]Требования к цене товара
3.1 Цена поставляемого товара включает: стоимость товара, тары
и упаковки; доставку, погрузочно-разгрузочные работы, проведение

товароведческих и качественных экспертиз; расходы на уплату налогов, сборов,
таможенных пошлин, на страхование груза (при необходимости), и других
обязательных платежей поставщика в бюджетные и государственные внебюджетные
фонды.
4. [bookmark: bookmark4]Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества
[bookmark: bookmark5]товара
4.1 Гарантийный срок Поставщика на товар должен составлять не менее
12 месяцев со дня передачи товара Государственному Заказчику по Товарной
накладной или Универсальному передаточному документу (УПД). Вместе
с поставкой товара Поставщик должен предоставить гарантию Производителя
на срок не менее 12 месяцев.
4.2 Поставщик должен сообщить номера контактных телефонов, по которым
Государственный Заказчик может информировать Поставщика (или его
представителя) о недостатках (дефектах) в товаре.
4.3 Все обнаруженные во время гарантийного срока неисправности должны быть
устранены Поставщиком в течение 30 рабочих дней после получения извещения о
неисправности.
5. [bookmark: bookmark6]Обязательные условия поставки
5.1 Поставка товара осуществляется по адресу: 685000, г. Магадан,
ул. Пролетарская, д. 25 корп. 2, в рабочее время Государственного заказчика
(понедельник-пятница с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 - 14:00). Дата и время доставки
согласовываются с Государственным заказчиком.
6. [bookmark: bookmark7]Сроки поставки товара
6.1. Срок поставки товара (комплектующих к компьютерной технике)
до 22.12.2026.
[bookmark: bookmark8]7 Информация о контактных лицах
7.1. Контактные лица: Филиппенко Антон Иванович +7 (413) 269 0075.

