Приложение № 1

к Государственному контракту

от __________ 2026 г. № ______

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту автомобильной техники с заменой запасных частей
1. Перечень автотранспортных средств ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА" "СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ"

, подлежащих ремонту:
	№ п/п
	Марка автомобиля
	Гос. номер
	

	8
	УАЗ Хантер-390945
	Е607 МВ 15 
	


2. Характеристика выполняемых работ:

Подрядчик производит работы по ремонту автомобильной техники ФИЛИАЛА ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА" "СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ"

России с заменой запасных частей.
3. Место выполнения работ: сервисный центр Подрядчика в пределах Республике Северная Осетия - Алания.

Срок выполнения всех работ по контракту: по заявкам заказчика с момента подписания Государственного контракта по 31.12.2026 г.
4. Требования к выполнению работ: объем работ по Контракту определяется Заказчиком, исходя из его потребностей. Работы выполняются на основании поданной Заказчиком заявки только на автотранспортные средства, указанные в пункте 1 «Техническое задание» (приложения №1) являющиеся неотъемлемой частью Контракта. Используемые запасные части по маркам автотранспортных средств представлены в «Смете» (приложение №2) являющиеся неотъемлемой частью Контракта. В случае если в процессе выполнения работ будут выявлены дополнительные дефекты, требующие устранения, такие работы могут выполняться только с письменного согласия Заказчика.

Подрядчик должен выполнить работы требуемого качества, в соответствии и в сроки, установленные эксплуатационными и ремонтными нормами и рекомендациями предприятия-изготовителя на выполнение всех видов работ, с учетом их сложности. 

Доставка автотранспорта до сервисного центра Подрядчика и обратно осуществляется силами и средствами Заказчика.

Основные требования по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте автотранспортных средств: работы должны выполняться при наличии сертификата соответствия по ремонту автотранспортных средств в Системе сертификации ГОСТ Р, являющегося документом, подтверждающим соответствие выполняемых работ показателям Государственных стандартов. 

Все работы по ремонту автотранспорта должны осуществляться в соответствии с требованиями инструкций заводов-изготовителей по эксплуатации и ремонту автотранспортных средств. Трудоемкости выполняемых Подрядчиком работ не должны превышать соответствующие нормативы, рекомендованные заводами-изготовителями автотранспортных средств. 

Под текущим ремонтом (далее – ТР) транспортных средств понимаются плановые и внеплановые работы по устранению неисправностей автотранспорта и специального оборудования смонтированного на шасси автомобилей, вызванных естественным износом, либо заводским дефектом. Объем работ определяется на основании инструкций заводов-изготовителей по эксплуатации автотранспортных средств. 

Автомашины, прошедшие ТР, должны отвечать требованиям, регламентирующим техническое состояние и оборудование автотранспортных средств, участвующих в дорожном движении, в части, относящейся к обеспечению безопасности дорожного движения, что должно подтверждаться соответствующим документом, выдаваемым Подрядчиком. Проведение работ не должно привести к снятию автотранспорта Заказчика с гарантии завода-изготовителя (в случае если автотранспорт Заказчика находится на гарантии).

Подрядчик должен нести ответственность за сохранность автотранспортных средств Заказчика, установленного на них специального оборудования, а также государственных регистрационных знаков, переданных по акту приемки автотранспортного средства и находящихся у Подрядчика (соисполнителя). В случае гибели (утраты), повреждения автотранспортного средства, принятого для выполнения работ, или повреждения специального оборудования, иного оборудования, находящегося (установленного) в автотранспортном средстве, государственных номеров Подрядчик обязан немедленно известить об этом Заказчика и возместить ущерб, нанесённый Заказчику, в соответствии с условиями контракта.

Заказчик вправе контролировать ход выполнения работ, в том числе с применением фото и видеосъёмки.

5. Сроки выполнения работ:

проведение диагностики – не более 3 (трех) часов; 

на проведение текущего ремонта – не более 2 (двух) календарных дней;

на проведение текущего ремонта со сложными жестяно-сварочными работами – не более 10 (десяти) календарных дней;

на проведение среднего ремонта – не более 10 (десяти) календарных дней;

6. Требования к безопасности и качеству работ:

Работы должны выполняться Подрядчиком с соблюдением требований и норм по охране труда, пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности, по качеству, техническим характеристикам, безопасности руководствуясь: 

- Постановлением Правительства РФ от 11.04.2001 № 290 «Об утверждении Правил оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств»;

- Технический регламент Таможенного союза "О безопасности колесных автотранспортных средств" (ТР ТС - 018 - 2011).

Работы по ТР и обслуживанию автотранспортных средств должны выполняться с соблюдением технологических процессов, должны обеспечивать безопасность эксплуатации после проведенного ремонта и не наносить вред имуществу Заказчика.

7. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) работ: 

7.1. Работы по ТР автотранспорта и специального оборудования смонтированного на шасси автомобилей включают в себя:

- закрытая автомойка высокого давления для автотранспорта;
- контрольно-диагностические работы;
- крепежно-регулировочные работы; 
- электротехнические работы;
- работы по ремонту системы питания и зажигания;

- выполнение ремонта и программирования электронных систем автомашин;
- заправочные, смазочные работы; 
- ремонт и восстановление  узлов, систем, механизмов и агрегатов; 
- сварочные работы выхлопной системы, трансмиссии  и  элементов техники;

- арматурные, обойные, окрасочные работы элементов кузова;

- проверку, заправку и обслуживание систем кондиционирования автомашин;
- шиномонтажные, шиноремонтные, ремонт камер; 
- слесарно-механические работы; 

- диагностирование агрегатов, узлов и систем автотранспортных средств; 
- замена и ремонт автостёкл;

- подъемные механизмы для автотранспорта;

- выполнение ремонта двигателей и агрегатов, применяя способы восстановления узлов и деталей; 

- подготовка к сезонной эксплуатации; 
- оказание технической помощи по месту стоянки автомашин - выезд технического представителя.

7.2. Работы по проведению технического обслуживания проводятся по обязательному перечню работ, установленному заводом-изготовителем автотранспорта согласно сервисной книжке.

7.3. Работы по диагностике электронного управления и электрооборудования инжекторных двигателей должны проводиться с применением оборудования, позволяющего автоматически считывать ошибки электронных систем, выявлять неисправности, некорректную работу устройств, узлов и агрегатов автомашин.

7.4. Работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств должны проводиться на стендах и специальном оборудовании имеющих сертификаты соответствия.

7.5. При приемке автомашин на ремонт, Подрядчик должен проводить комплексную диагностику на предмет выявления скрытых неисправностей (диагностика механизмов, агрегатов, рулевой и тормозной системы, передней и задней подвески, узлов трансмиссии, проверки уровней технических жидкостей, проверки состояния приводных ремней вспомогательных агрегатов и выхлопной системы, ремонт специального оборудования смонтированного на шасси автомобиля) в составе автотранспортного средства за свой счет.

8. Требования к технической оснащенности и месту выполнения работ: 

8.1. Выполнение работ должно осуществляться на станции технического обслуживания автомашин (далее – СТО) или сервисном центре Подрядчика. Подрядчик имеет право привлекать к исполнению государственного контракта соисполнителя в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Все виды работ по плановому, гарантийному ремонту автотранспорта должны проводиться Подрядчиком с использованием современных компьютеризированных средств диагностики, современного технологического оборудования, метрологических средств и инструментов, рекомендованных заводами производителями автомобилей.

8.3. Подрядчик должен иметь в наличии наиболее часто применяемые при ремонте запасные части и основные расходные материалы для своевременного выполнения работ.

8.4. Подрядчик не вправе пользоваться переданным ему на время выполнения работ, предусмотренных контрактом, автотранспортными средствами. Подрядчик не имеет права самостоятельно перемещать служебный транспорт Заказчика за пределы территории, указанного в заключенном контракте.

9. Требования к условиям выполнения работ: 

9.1. Прием автотранспорта Заказчика на ТР осуществляется круглосуточно (будни, выходные и праздничные дни), без предварительной записи. Заказчик направляет Подрядчику заявки о необходимости выполнения работ по электронной почте или нарочно. 

9.2. Подрядчик принимает автотранспорт Заказчика по акту сдачи (выдачи) автомобиля в ремонт (из ремонта) без ожидания в общей очереди и размещает его на производственные площади для выполнения работ в срок, не превышающий 1 час на каждую единицу автотранспорта и оформления всех необходимых документов.

9.3. Поступление и прием автотранспорта в ремонт, производство устранения неисправностей по заявке Заказчика, выдачу автомашины с ремонта и пакета платежных документов Подрядчик должен выполнять согласно условиям контракта и технического задания.

9.4. Подрядчик должен принять, осмотреть автомобили Заказчика и составить заказ-наряд (в двух экземплярах) на ТР, в котором указать дату  и время прибытия автотранспорта на место выполнения работ, комплектность автомобиля, номерные знаки основных узлов и агрегатов, видимые наружные повреждения и дефекты.

9.5. По прибытию автотранспорта Подрядчик должен выполнить диагностические работы. Произведя диагностические работы Подрядчик обязан в заказ-наряде отразить калькуляцию затрат ТР автотранспорта. Оформленный заказ-наряд подписывается Подрядчиком и представляется Заказчику на согласование.

9.6. Заказчик в течение 1 (одного) рабочего дня принимает решение о согласии или об отказе в проведении ремонта путем направления Подрядчику подписанного заказ-наряда. Работы, не указанные в заказ-наряде и произведенные без согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.

9.7. От Заказчика заказ-наряд на ТР автомобиля подписывается уполномоченным представителем и заверяется печатью.

9.8. Подрядчик должен выполнять все необходимые работы по устранению неисправностей автомашины, согласованные с Заказчиком  по заказ-наряду  в сроки, указанные в п.4. настоящего технического задания.

9.9. Стоимость запасных частей и расходных материалов, используемых Подрядчиком при выполнении работ, будут установлены по результатам торгов, и указаны в Смете (Приложении №2), остаются неизменными на весь период действия настоящего контракта. Стоимость использованных при выполнении работ запасных частей и расходных материалов включается в общую стоимость работ, подлежащих оплате Заказчиком.

9.10. Подрядчик обязан предоставить Заказчику по его требованию документы и информацию, относящиеся к исполнению обязательств по контракту.

9.11. По завершению выполнения работ Подрядчик  обязан передать Заказчику неисправные запасные части, узлы и агрегаты, замененные при ремонте, поместив их в багажное отделение автомашины (уложив в упаковки от установленных).

9.12. Подрядчик принимает на себя обязательства по утилизации отходов (масляных фильтров, отработанного масла, технических жидкостей), возникших при проведении ремонта и технического обслуживания автотранспортного средства  Заказчика.

9.13. Подрядчик обязан предоставить сертификаты соответствия на все установленные запасные части, заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или их копии, заверенные держателем подлинника сертификата, нотариусом или органом по сертификации товаров, выдавшим сертификат, применяемые в процессе ТР автотранспортных средств Заказчика, согласно Техническому регламенту о безопасности автотранспортных средств.

9.14. При получении автотранспортного средства от Подрядчика, после выполнения работ, представитель Заказчика предварительно осматривает транспортное средство на предмет соответствия фактически выполненных работ и установленных запасных частей (агрегатов и узлов), указанных в заказ-наряде. При выявлении несоответствия или неполного объёма произведенных работ, представитель Заказчика вправе оставить автомашину, с составлением акта о выявленных недостатках, для устранения всех указанных неисправностей. Подрядчик обязан устранить перечень неисправностей при возврате автомашины, выполняя все необходимые работы, затратив не более 1 (одного) календарного дня.

9.15. Подрядчик должен обеспечивать: возможность одновременного приема на ТР не менее 3 (трех) заявленных автомашин Заказчика.

9.16. Подрядчик должен предоставить персонального сотрудника для организации приема и выдачи, контроля производства ремонта и оказания всех необходимых консультационных работ по автомашинам Заказчика, связанных с выполнением работ. Производить контроль за предоставлением необходимой документации по завершению выполнения работ в назначенные сроки настоящего технического задания.

10. Общие технические требования к автотранспортным средствам, выпускаемым из технического обслуживания и ремонта:

10.1. Объем выполненных работ и комплектность автотранспортного средства должно соответствовать заказ-наряду и приемочным документам.

10.2. Резьбовые соединения должны быть надежно закреплены. Моменты затяжки резьбовых соединений должны соответствовать требованиям изготовителя. Соединения, подлежащие креплению шплинтами и стопорными кольцами, должны быть зафиксированы в соответствии с требованиями конструкции автотранспортного средства.

10.3. Уровни масел в картерах двигателя, коробки передач, коробки отбора мощности, раздаточной коробки, ведущих мостов, межосевого дифференциала, колесных редукторов, кожуха приводных валов, рулевого механизма; гидроусилителей рулевого управления; в балансирах задней подвески; охлаждающей жидкости в системе охлаждения; в специальном оборудовании смонтированном на шасси; эксплуатационных жидкостей в гидравлической системе привода тормозов и механизма выключения сцепления должны соответствовать требованиям изготовителей.

10.4. У специализированного автотранспортного средства уровни масел, охлаждающей и эксплуатационных жидкостей в агрегатах, узлах и системах, размещенных на шасси базового автотранспортного средства, должны соответствовать требованиям изготовителей.

10.5.  Течь масел, охлаждающей и эксплуатационных жидкостей, вызванная нарушением герметичности соединений, не допускается. «Потение», образование масляных пятен, не нарушающих нормальной работы и не требующих пополнения смазки между двумя техническими обслуживаниями, не являются браковочным признаком.

10.6. Подтекания в топливной системе (в том числе предпускового подогревателя) не допускаются.

10.7. Система выпуска отработавших газов должна быть герметична.

10.8. Суммарный люфт в рулевом управлении должен соответствовать требованиям изготовителя. Осевое перемещение рулевого колеса не допускается.

10.9. Однократное нажатие на педаль тормоза должна обеспечивать одновременное торможение колес левой и правой сторон одной оси. Эффективность рабочей, стояночной, запасной и вспомогательной тормозных систем должна соответствовать требованиям изготовителя.

10.10. Агрегаты, узлы и приборы системы электрооборудования, освещения, световой и звуковой сигнализации должны быть проверены, исправны и отрегулированы в соответствии с технологической документацией, конструкцией автомобиля, иметь исправную изоляцию и надежный контакт в местах соединений.

10.11. Элементы обдува и обогрева стекол должны быть исправны.

11. Требования к иным показателям, связанным с результатами работ:

11.1. Подрядчик предоставляет возможность присутствия представителя Заказчика при выполнении работ и производить видеозапись производственных помещений и стоянки, представить по первому требованию представителя Заказчика видеозапись всего периода пребывания указанной автомашины на территории Подрядчика.  

11.2. Подрядчик должен нести расходы по проверке, вскрытию, испытанию, проведению независимых экспертиз и восстановлению агрегатов по требованию Заказчика, а также сборки разобранного автотранспорта в случае несогласования с Заказчиком результатов выполнения.

11.3. Доставка автомашины Заказчика с места поломки до места выполнения работ должна осуществляется круглосуточно (без ограничения расстояния) за счет Подрядчика, если поломка связана с качеством произведенных работ согласно акту выполненных работ.

11.4. Подрядчик должен гарантировать возможность безаварийной эксплуатации автомобиля на протяжении гарантийного срока.

11.5. При обнаружении отступлений от условий данного технического задания, Заказчик осуществляет претензионные действия с условиями государственного контракта.

11.6. Подрядчик обязан возместить Заказчику в полном объеме ущерб, причиненный в ходе выполнения работ, либо восстанавливать поврежденное имущество за свой счет и своими силами.

12. Требования к качеству запасных частей, используемых при выполнении работ: 

12.1. Подрядчик должен использовать при ремонте и техническом обслуживании автотранспорта Заказчика запасные части и расходные материалы в соответствии с требованиями инструкций заводов-изготовителей автотранспорта. Запасные части, используемые Подрядчиком должны быть новые и сертифицированные при наличии сертификата соответствия, а также логотипа, штрих кода и голограммы на упаковке. Сертификаты должны предъявляться Подрядчиком по требованию Заказчика на этапе исполнения контракта. 

12.2. Запасные части, используемые при выполнении работ, должны быть новые (товар, не бывший в употреблении, не прошедший ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

12.3. Подрядчик обязан предоставить Заказчику гарантию на выполненные работы. Гарантии качества распространяются на все выполненные Подрядчиком в рамках настоящего Контракта работы. Гарантийный срок на качество результата работы по настоящему контракту составляет 12 (двенадцать)
 месяцев с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ.

Подписи Сторон

	Заказчик:
	Подрядчик :

	_________________ /___________/

эцп
	     ________________ /__________/
    эцп


� гарантийный срок на качество результата работы указывается цифрами и прописью
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