ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

На выполнение работ по установке счетчиков холодного и горячего водоснабжения 

1. Краткие характеристики выполняемых работ:

Работы выполняются в соответствии с ведомостью объема работ (Приложение № 1) и настоящим техническим заданием
2. Срок выполнения работ: 
В течение трех дней с даты заключения контракта.
3. Место выполнения работ: г. Москва Славянская площадь д. 4, стр.3
4. Сопутствующие работы, требования к выполнению: 
Исполнитель своими силами и за счет собственных средств обеспечивает:
- проведение необходимых мероприятий по охране труда и технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды в ходе выполнения работ по предмету государственного контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- доставка Исполнителем своего рабочего и инженерно-технического персонала (далее – Персонал) на Объект для выполнения работ и обратно осуществляется силами Исполнителя.
- доставка Исполнителем на Объект расходных материалов, инструмента и оборудования для выполнения работ, а также вывоз инструмента, оборудования и мусора после выполнения работ осуществляется за счёт Исполнителя.
- монтаж (демонтаж) временных сооружений (конструкций, коммуникаций), необходимых для выполнения работ, осуществляется за счёт Исполнителя.
Все работы по сопутствующему монтажу не должны нанести повреждения существующим архитектурным конструкциям и инженерным системам.
Все работы должны быть выполнены Исполнителем в соответствии с действующими в строительстве нормативными документами СанПиН, СНиП, ППБ, ПТЭЭУ, ГОСТ и др.
5. Требования к гарантийному сроку:
Гарантийный срок на выполненные работы составляет 2 года с момента подписания акта сдачи-приемки работ; 
- при обнаружении в период гарантийного срока недостатков в выполненных работах, материалах, оборудовании, Исполнитель обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные и установленные Исполнителем и Заказчиком в Акте о недостатках с перечнем выявленных недостатков/дефектов, необходимых доработок и сроков их устранения. Гарантийный срок в данном случае продлевается на период устранения выявленных недостатков. При отказе Исполнителя от составления или подписания Акта о недостатках, обнаруженных в период гарантийного срока, Заказчик проводит квалифицированную экспертизу с привлечением экспертов (специалистов) в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по итогам которой составляется соответствующий Акт, фиксирующий затраты по исправлению недостатков.
6. Условия производства работ:
6.1. Исполнитель обязан выполнять работы специалистами соответствующей квалификации.
[bookmark: _GoBack]6.2.  Время выполнения работ по ГВС (понедельник – пятница с 16-00 до 6-00, суббота, воскресенье – круглосуточно; по ХВС – внерабочее время по согласованию с заказчиком.
6.3. Исполнитель обязан соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы. Подрядчик на момент открытия объекта обязан представить Заказчику список сотрудников, привлеченных к выполнению работ на данном объекте, с приложением копий паспортов работников, патентов для иностранных граждан.
6.4. Перед началом выполнения работ Исполнитель представляет Заказчику следующую информацию:
- о лицах, ответственных за выполнение работ на Объекте, с указанием представляемых им полномочий и номерами телефонов;
- о руководителе с номером телефона для оперативной (экстренной) связи;
- список Персонала для согласования, который будет задействован при выполнении работ, с указанием паспортных данных и разрешений на работу (в случае привлечения граждан, не имеющих гражданства Российской Федерации). 
Исполнитель вправе досрочно выполнить работы и сдать их Заказчику в установленном Контрактом порядке.
6.5. Все работы проводятся с использованием ресурсов Исполнителя (материалы, изделия, инструменты, конструкции, оборудование) и за счет Исполнителя.
6.6. Исполнитель несет ответственность перед государственными и муниципальными органами власти, контролирующими и надзорными организациями за соблюдение правил и порядка ведения работ. 

7. Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования): 
-Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"(ред. от 25.12.2023);
-"ГОСТ 30494-2011. Межгосударственный стандарт. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях" (введен в действие Приказом Росстандарта от 12.07.2012 N191-ст);
-Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 31.12.2020) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
- Приказ Минстроя России от 16.12.2016 N 951/пр (ред. от 10.02.2017) "Об утверждении СП 30.13330 "СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий"
-"СП 40-102-2000. Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования" (одобрен Постановлением Госстроя РФ от 16.08.2000 №80);
-"СП 118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009" (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/10);
-Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
-Приказ Минстроя России от 31.12.2019 N 925/пр "Об утверждении СП 129.13330.2019 "СНиП 3.05.04-85* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации.

























Приложение №1
Ведомость объема работ

	№
	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ
	ЕД. ИЗМ
	КОЛИЧЕСТВО

	Монтаж счетчиков горячего водоснабжения

	Материалы на ГВС

	1. 
	Комбинированная муфта п/п 25х1/2 н.р.
	 Шт.
	2

	2. 
	Комбинированная муфта п/п 25х1/2 в.р.
	 Шт.
	2

	3. 
	Комбинированная муфта п/п 32х1/2 н.р.
	Шт.
	2

	4. 
	Комбинированная муфта п/п 32х1/2 в.р.
	Шт.
	2

	5. 
	Фильтр Ду 15 мм
	Шт.
	4

	6. 
	Водомер Ду 15 мм
	Шт.
	4

	Монтаж счетчика холодного водоснабжения

	Материалы на ХВС

	7. 
	Запорная арматура на ПНД 90
	
Шт.
	
1

	8. 
	Тройник ПНД 90х25х90
	
Шт.
	
1

	9. 
	Кран шаровый 1 дюйм
	
Шт.
	
1

	10. 
	Фланцы ПНД
	
Шт.
	
2

	11. 
	Водомер Ду 50 фланцевый
	
Шт.
	
1



