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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по проверке защитной эффективности боксов микробиологической безопасности и проверке параметров и эффективности работы вентиляции.
         

1. В состав услуг входит:  
1.1. Проверка защитной эффективности боксов микробиологической безопасности.
- проверка общего состояния боксов;
-  проверка сигналов опасности;
- проверка направления воздушных потоков;
- проверка скорости и однородности нисходящего потока воздуха;
- проверка скорости и однородности входящего потока воздуха;
- проверка защитной эффективности НЕРА фильтров.
1.2. Проверка параметров работы вентиляции.
- проверка температуры и относительной влажности;
- проверка расхода воздуха и кратности воздухообмена.

2. Услуги должны быть оказаны аккредитованной организацией с соблюдением требований, установленных  действующим законодательством РФ в том числе:
- Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условий деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; 

3. Место оказания услуг: 
 г. Москва, Каширское шоссе, д. 21 (Клиника питания - Лаборатория клинической биохимии, аллергологии и иммунологии, Отделение нутрициологической диагностики, Пищеблок)

4. Срок оказания услуг: 7 календарных дней с момента заключения контракта.

5. Наименование услуги и перечень оборудования:
5.1. Проверка защитной эффективности боксов микробиологической безопасности. (Лаборатория клинической биохимии, аллергологии и иммунологии):
- Бокс микробиологической безопасности БМБ-2-«Ламинар-С»-1,2 №231.120.00.0730- 1шт;
-  Ламинар-С1-1,8 №1118004- 1шт;
-  Ламинарный шкаф №202144-1090- 1шт;
5.2. Проверка параметров и эффективности работы вентиляции (Лаборатория клинической биохимии, аллергологии и иммунологии).
- общеобменная приточно–вытяжная система вентиляции с механическим побуждением  в количестве 1 шт., в  кабинетах: 811, 815, 816, 818, 819, 819А, 820, 821, 828.
5.3. Проверка параметров и эффективности работы вентиляции (Отделение нутрициологической диагностики).
- общеобменная приточно–вытяжная система вентиляции с механическим побуждением  в количестве 1 шт., в  кабинетах:  0-2, 0-5, 0-6, 0-8, 0-9.
 5.4. Проверка параметров и эффективности работы вентиляции (Пищеблок).
- общеобменная приточно–вытяжная система вентиляции с механическим побуждением  в количестве 1 шт., в  помещениях:  горячий цех, пекарный цех, овощной цех, мясо-рыбный цех.
 5.5. Проверка параметров и эффективности работы вентиляции (Физиотерапевтическое отделение).
- общеобменная приточно–вытяжная система вентиляции с механическим побуждением  в количестве 1 шт., в  кабинетах:  1-11, 1-12, 1-13, 1-14, 1-15.
 
6. Оказываемые услуги должны проводиться современными способами и средствами, которые не должны наносить ущерб и повреждения конструкциям и элементам строений. Технология оказания услуг должна обеспечивать безопасность как самих сотрудников Исполнителя, так работников и пациентов Заказчика. 
7.  Исполнитель по окончании работ обязан выдать протоколы по результатам проведенных работ и лабораторных исследований.

Ведущий инженер                                                                           М.А. Стручков
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