Описание объекта закупки 
[bookmark: _GoBack]выполнение работ по текущему ремонту механической части   на НИС «Василий Костарев»
Общие сведения по судну:
	Тип  проекта - СТР420

	Класс - КМ(*) L2 (AUT) fishing vessel

	Дедвейт – 148 т

	Валовая вместимость – 462

	Завод-строитель – ОАО «Николаевский на Амуре судостроительный завод»

	Дата постройки – 04.11.1998

	Главные размерения судна:

	- длина наибольшая – 44,88 м

	- ширина наибольшая - 9,47 м

	- высота борта до верхней палубы – 5,13 м

	- осадка порожнем –3,77 м



	Главный двигатель
	Судовая электростанция



	Двигатель внутреннего сгорания (левого исполнения, правого вращения)
	4-х тактный, рядный, простого действия, реверсивный
	Дизель-генератор с генератором переменного   тока типа
	ДГРА150/750-1. ОМЗ

	Тип или марка
	6NVD48A2U
	Основной род тока
	переменный

	Мощность кВт
	589
	Мощность
	160кВт

	Частота вращения
	340 об/мин
	Количество
	2шт.

	Завод-изготовитель              SKL
	
	Дизель-генератор переменного тока типа AD126TIF, генератор – BK 55-330
	

	Год изготовления
	1993
	Основной род тока
	переменный

	Заводской номер
	8510845
	Количество
	1шт.

	
	
	 
	




1. Наименование выполняемых работ: выполнение работ по текущему ремонту механической и корпусной части НИС «Василий Костарев», для нужд «БИФ ВНИРО».
2. Количество выполняемых работ: согласно ремонтной ведомости.
3. Место выполнения работ: Приморский край, г. Владивосток, 42 причал.
4. Сроки (периоды) выполнения работ: в течение 5 рабочих дней с даты подписания договора.
5. Цели использования результатов работ: поддержание судна в исправном техническом состоянии.
6. Виды выполняемых работ: согласно ремонтной ведомости.
7. Условия выполнения работ (конкретизируются заказчиком): с использованием производственных мощностей Подрядчика.
8. Требования по поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования: поставка всех изделий и материалов для ремонтных работ в том числе расходных (крепеж, прокладочный материал, прокладки, РТИ, теплоизоляция с сертификатом РС, грунт и пр.) производится Подрядчиком, поставка ЗИПа производится заказчиком, за исключением позиций согласно ремонтной ведомости.
9. Общие требования к выполнению: выполнять отраслевые нормативные требования в соответствии с требованиями Правил РС, ТУ на ремонт, инструкции изготовителя оборудования.
10. Порядок выполнения работ: на усмотрение Заказчика.
11. Требования к качеству работ: работы производить согласно технологии Подрядчика, правил техники безопасности и противопожарной безопасности.
12. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: выполнять согласно отраслевым нормативным требованиям, правил техники безопасности и противопожарной безопасности.
13. Порядок сдачи и приемки результатов работ: подписание акта выполненных работ, иных документов при сдаче работы производить после предъявления личному составу в работе.
14. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ: передаются в течении 5 (пяти) суток по завершению и сдачи работ.
15. Требования по сопутствующему монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным работам на месте у заказчика: нет.
16. Требования по техническому обучению Подрядчиком персонала Заказчика работе на подготовленных по результатам работ объектах: обучение не производить.
17. Требования по объему гарантий качества работ: на весь объём работ, выполненных Подрядчиком.
18. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: установить гарантийный период 6 (шесть) месяцев.
19. Авторские права: нет
20. Правовое регулирование приобретения и использования выполняемых работ: на основании законодательства РФ.
21. Подрядчику необходимо иметь «Свидетельство о соответствии предприятия», выдаваемое Российским морским регистром судоходства на право выполнения работ по предмету договора.
До начала выполнения работ на судне Подрядчику необходимо предоставить Заказчику оригиналы или копии «Свидетельства о соответствии предприятия», выдаваемое Российским морским регистром судоходства на право выполнения работ по предмету договора (при условии выполнения работ поднадзорных РМРС).
На заменяемый материал и ЗИП подрядчику также необходимо иметь сертификаты РМРС, в соответствии с требованием РМРС.
22. Требование к выполнению сопутствующих работ: сопутствующие работы необходимые для обеспечения работ по ремонтной ведомости (демонтаж/монтаж трубопроводов систем и оборудования; изоляция и грунтовка заменяемых участков трубопроводов сертифицированным РС материалом; центровка ремонтируемых эл. двигателей к насосам и лебедкам, генераторов к двигателям и редукторам. Отключение/подключение/демонтаж/монтаж электрооборудования, электроприборов, светильников, кабель-трасс со скоб-мостами, кабельных стаканов с сальниками, кабельных коробок, розеток, выключателей и пр., такелажные и транспортные работы т.д.),  выполняются Подрядчиком и входят в стоимость договора.
23. Конструктивные чертежи и спецификации: техническая документация находятся на борту в полном комплекте и доступны для ознакомления.
24. Ремонтная ведомость (см. ниже).

                  « У Т В Е Р Ж Д А Ю »    
       Главный инженер «БИФ ВНИРО» 
     ____________________ Железняков Р.В.  
    «____»_______________  2026 г.    
   

Р Е М О Н Т Н А Я    В Е Д О М О С Т Ь   
Механическая часть   

НИС «Василий Костарев»
                 

          Начало ремонта: __________________  Окончание ремонта:________________   

           Согласовано:  

      Начальник МСС ___________________/ Булкин  А.В. /                Капитан           ___________ / Стародубцев А.Н. /  

      Начальник СБМ ___________________/  Чернобаб А.П. /             Ст. механик _____________ / Пильников П.Г. /


РЕМОНТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	Объект ремонта, заводской номер, место установки и описание дефектов, перечень работ, обозначение чертежа
	Кол-во
	Ед. изм.
	Примечание

	
	Главный двигатель 6NVD48A-2U
	
	
	

	1
	Цилиндры №1,2. Демонтаж, монтаж поршня с шатуном. Произвести чистку от нагара. Произвести обмер поршня .
	2
	шт
	Двигатель поставка подрядчика

	2
	Произвести демонтаж, замену, монтаж цилиндровых втулок. Очистить от нагара, произвести обмеры, замена РТИ.
	2
	шт
	РТИ поставка подрядчика

	3
	Блок цилиндров. Чистка посадочных буртов, зарубашечного пространства от накипи.
	1
	К-т
	



