ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Услуги должны осуществляться в соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих на территории Российской Федерации.

            Наименование: Оказания услуг по техническому обслуживанию и поверке контрольно-измерительных приборов. 

Наименования, количество и характеристики контрольно-измерительных приборов, подлежащих техническому обслуживанию и поверке (калибровке) в 2026 году:

	№ п/п
	Средство измерения
	Заводской номер/
индивидуальный номер
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Манометр электроконтактный ДМ 2010 СrУ2 (0 – 2,5 кгс/см2
	отсутствует/2039800
	шт.
	1

	2.
	Манометр электроконтактный ДМ 2010 CrУ2 (0 – 4 кгс/см2)
	отсутствует/2039799
	шт.
	1

	3.
	Тягонапоромер мембранный показывающий ДТНМП-100-М1-У3 (-2+2 кРа)
	09050
	шт.
	1

	4.
	Тягонапоромер мембранный показывающий ДТНМП-100-М1-У3 (-2+2 кРа)
	02290
	шт.
	1

	5.
	Напоромер ДНМП – 100-М1-У3 (0-2,5 кРа)
	02099
	шт.
	1

	6.
	Напоромер ДНМП – 100-М1-У3 (0-2,5 kPa)
	02105
	шт.
	1

	7.
	Напоромер ДН – 2С-У3 (0 - 4 кPа)
	0437312
	шт.
	1

	8.
	Сигнализатор метана Segugio RGD MET MP1
	683
	шт.
	1

	9.
	Сигнализатор оксида углерода RGD CO 0MP1
	48030042
	шт.
	1

	10.
	Термометр биметталический Wika 50 (0-120Т)
	отсутствует/2039796
	шт.
	1

	11.
	Термометр биметталический Wika 50 (0-120Т)
	отсутствует/2039795
	шт.
	1

	12.
	Термометр биметталический Wika 50 (0-120Т)
	отсутствует/2076010
	шт.
	1

	13.
	Манометр технический М-3/1 ИП02 (0-0,6 МРа)
	40063
	шт.
	1

	14.
	Манометр технический МП3-Уф (0-6 кгс/см2)
	отсутствует/2039787
	шт.
	1

	15.
	Манометр технический ТМ5 (0-0,4 МРа)
	отсутствует/2207251
	шт.
	1

	16.
	Манометр технический ТМ5 (0-0,4 МРа)
	отсутствует/2207248
	шт.
	1

	17.
	Манометр технический ТМ5 (0-0,4 МРа)
	отсутствует/2207253
	шт.
	1

	18.
	Манометр технический ТМ5 (0-0,4 МРа)
	отсутствует/2207252
	шт.
	1

	19.
	Манометр технический ТМ5 (0-0,4 МРа)
	отсутствует/2207250
	шт.
	1

	20.
	Манометр технический ТМ5 (0-0,4 МРа)
	отсутствует/2207249
	шт.
	1

	21.
	Манометр электроконтактный ДМЭ (0-0,6 кПа)
	02190801385/2076011
	шт.
	1

	22.
	Манометр технический ДМ1 (0-0,4 Мпа)
	отсутствует/2039790
	шт.
	1

	23.
	Манометр технический ДМ1 (0-0,4 Mna)
	00000239
	шт.
	1



Период оказания услуг: с даты заключения Государственного контракта.

Срок оказания услуг: не более 15 рабочих дней с даты сдачи партии приборов на поверку.

Место оказания услуг: поверка средств измерений выполняется по месту нахождения Исполнителя (в аккредитованной лаборатории Исполнителя). Доставка средств измерений до места оказания услуг и обратно в пределах города Тулы выполняется Заказчиком. Доставка средств измерений до места оказания услуг и обратно за пределами города Тулы осуществляется собственными силами и средствами Исполнителя.

Условия оказания услуг: Исполнитель должен быть аккредитован в установленном порядке на право поверки средств измерений, что подтверждается соответствующим аттестатом аккредитации. Область аккредитации Исполнителя на поверку средств измерений должна включать все средства измерений Заказчика. 

Конфиденциальность: Исполнитель несет персональную ответственность за сохранность документов, обязуется не разглашать информацию, полученную в ходе оказания услуг и не использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств. 

Исполнитель гарантирует:
­ оказание услуг в полном объеме и в сроки, определенные условиями Контракта;
­ соответствие качества оказанных услуг действующим нормам Российской Федерации и требованиями Контракта.

Требования к качеству и безопасности оказания услуг: услуги по техническому обслуживанию и поверке геодезических приборов должны соответствовать требованиям Федеральным законом от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», «ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. Межгосударственный стандарт. Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий», Приказ Минпромторга России от 31.07.2020 
№ 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке». Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» и другим нормативным документам. 
Необходимо наличие аттестатов и свидетельств аккредитации лиц в области обеспечения единства измерений. 

Результат поверки: подтверждение пригодности средств измерений к применению или признание средства измерений непригодным к применению.
Если средство измерений по результатам поверки признано пригодным к применению, то на него и (или) техническую документацию должен быть нанесен оттиск поверительного клейма и (или) выдано «Свидетельство о поверке».
Если по результатам поверки средство измерений признано непригодным к применению, оттиск поверительного клейма и (или) «Свидетельство о поверке» должны быть аннулированы и выписано «Извещение о непригодности» или сделана соответствующая запись в технической документации.

Порядок передачи на поверку и возврата средств измерений:
­ Поверка средств измерений проводится одной партией, по предварительному согласованию срока доставки приборов между Заказчиком и Исполнителем. 
­ По факту передачи средств измерений Заказчик и Исполнитель оформляют документы 
о сдаче/приеме средств измерений на поверку с указанием наименования передаваемых средств измерений, их количества и даты передачи.
­ После получения средств измерений с поверки Заказчик осуществляет проверку объема и качества оказанных услуг требованиям Контракта, после чего Стороны переходят к подписанию акта оказанных услуг и взаиморасчетам.

