Техническое задание на поставку звуковоспроизводящего оборудования, включая установку и пуско-наладочные работы
1. Общие положения

Объектом закупки является поставка, установка и наладка комплекта звуковоспроизводящего оборудования, указанного в разделе «Описание объекта закупки». Все элементы комплекта по техническим и эксплуатационным показателям (характеристикам) должны быть взаимосвязаны между собой и представлять единый комплекс оборудования. 

Предназначение комплекта: качественное воспроизведение звука (музыки и речи).
Место установки комплекта: г. Хабаровск, улица Некрасова 87, стационарная (капитальная) трибуна строевого плаца образовательной организации.
Период времени года эксплуатации комплекта: круглогодично.

Температурный режим при работе комплекта: от -30°С до +35°С.
Сроки поставки товара: в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента вступления контракта в силу.

Поставщик не менее чем за 2 (Два) дня до осуществления поставки Товара направляет в адрес Заказчика уведомление о времени и дате доставки Товара в место доставки, с указанием паспортных данных экспедитора, а также марки и номера автомобиля.

Поставка осуществляется в рабочее время Заказчика:

- понедельник, вторник, среда, четверг, пятница: с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 часов;

Отгрузка (передача) товара в адрес Заказчика производится Поставщиком с обеспечением целостности и сохранности товара при доставке.

2. Описание объекта закупки
Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики товара. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным требованиям, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться
	№

п/п
	Наименование
	Классификатор

ОКПД2/КТРУ
	Единица измерения
	Кол-во
	Наименование, значение, единица измерения
	Значение характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке

	1
	Акустическая система
	ОКПД 2: 26.40.31.190 «Аппаратура для воспроизведения звука прочая»;

КТРУ: 26.40.31.190-00000010 «Акустическая система»
	Штука
	4,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	Тип
	Пассивная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Способ размещения
	Настенная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Номинальная мощность, Ватт 
	≥ 100
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Конструкция ВЧ-динамика и диафрагмы
	Купольный
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Максимальная воспроизводимая частота, Килогерц
	≥ 15.0
	

	
	
	
	
	
	Минимальная воспроизводимая частота, Герц
	≤ 80.0
	

	
	
	
	
	
	Количество СЧ/НЧ-динамиков, штука
	≥ 1
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Максимальное звуковое давление, Децибел
	≥ 120
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Количество полос
	2.0
	

	
	
	
	
	
	Встроенный кроссовер
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Наличие защитной решетки на передней части корпуса
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Материал корпуса
	Пластик
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Высота, миллиметр 
	≤ 400
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Ширина, миллиметр 
	≤ 400
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Глубина, миллиметр 
	≤ 400
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Вид
	Точечный источник
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Размер СЧ/НЧ-динамика, дюйм (25,4 мм)
	≥ 8
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Импеданс, Ом
	8
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Степень защиты IP
	IP65
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Угол раскрытия по вертикали, градус
	≥ 90
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Угол раскрытия по горизонтали, градус
	≥ 90
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Чувствительность, Децибел
	≥ 95.0
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Вес, килограмм
	≤ 20
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Наличие износостойкого покрытия
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	2
	Усилитель мощности
	ОКПД2: 26.40.43.120 «Установки электрических усилителей звука»;

КТРУ: 26.40.43.120-00000001 «Усилитель мощности»


	Штука
	1,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	Вид
	Транзисторный
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Количество каналов, штука
	≥ 2
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Тип усилителя по полосе частот
	Широкополосный
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Максимальная выходная мощность канала на 8 Ом, Ватт
	≥ 200
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Максимальная выходная мощность канала на 4 Ом, Ватт
	≥ 300
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Выходное напряжение аналогового выхода, мВ
	≥ 750.0
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Входное сопротивление, кОм
	≥ 20.0
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Количество аналоговых аудиовходов, штука
	≥ 2.0
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Минимальная воспроизводимая частота, Герц
	≤ 20.0
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Максимальная воспроизводимая частота, Герц
	≥ 20000.0
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Коэффициент интермодуляционных искажений, процент
	≤ 0,5
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Отношение сигнал/шум, Децибел
	≥ 100
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Потребляемая мощность, Ватт
	≤ 500
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Тип разъемов
	XLR
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Вес, килограмм
	≤ 10
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Ширина, миллиметр
	≤ 500
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Высота, миллиметр
	≤ 100
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Глубина, миллиметр
	≤ 300
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Класс усилителя
	D
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	3
	Микшерный пульт, тип 1
	ОКПД2: 26.40.31.190 «Аппаратура для воспроизведения звука прочая»;

КТРУ: 26.40.31.190-00000027 «Микшерный пульт»
	Штука
	1,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	Вид микшерного пульта
	Аналоговый
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Возможность крепления в стойку
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Количество входных стереоканалов, штука
	≥ 4.0
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Количество выходов main out, штука
	≥ 2.0
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Количество каналов микширования
	≥ 4.0
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Количество микрофонных входов, штука
	≥ 2.0
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Количество полос эквализации на моноканалах, штука
	≥ 2.0
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Количество полос эквализации на стереоканалах, штука
	≥ 2.0
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Наличие входа для подключения внешнего устройства воспроизведения (небалансный)
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Наличие дисплея
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Наличие модулей и интерфейсов
	Bluetooth, USB
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Наличие фантомного питания
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Рэковое исполнение
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Тип соединителей выходов main out
	XLR
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Тип соединителей линейных входов
	XLR
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	4
	Микшерный пульт, тип 2
	ОКПД2: 26.40.31.190 «Аппаратура для воспроизведения звука прочая»;

КТРУ: 26.40.31.190-00000009 «Микшерный пульт»
	Штука
	1,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	Вид микшерного пульта
	Аналоговый


	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Количество встроенных эффектов, штука
	≥ 8.0
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Количество входных стереоканалов, штука
	≥ 2
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Количество выходов main out, штука
	≥ 2.0
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Количество каналов микширования
	≥2.0
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Количество микрофонных входов, штука
	≥ 2.0
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Количество полос эквализации на моноканалах, штука
	≥ 3.0
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Количество полос эквализации на стереоканалах, штука
	≥ 2.0
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Количество шин FX, штука
	≥ 1.0
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Наличие USB-аудиоинтерфейса
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Наличие встроенного цифрового процессора эффектов
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Наличие входа для подключения внешнего устройства воспроизведения (небалансный)
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Наличие выхода для подключения внешнего записывающего устройства (небалансный)
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Наличие выхода на наушники
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Наличие дисплея
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Наличие модулей и интерфейсов
	Bluetooth, USB
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Наличие фантомного питания
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Разрядность встроенного процессора эффектов, Бит 
	≥ 24
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Регулятор панорамы (регулятор баланса)
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Рэковое исполнение
	Нет
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Тип соединителей выходов main out
	Jack (TS или TRS)

	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Тип соединителей линейных входов
	RCA, TRS (TR), XLR
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	5
	Радиосистема 
	ОКПД2: 26.40.31.190 «Аппаратура для воспроизведения звука прочая»; 
КТРУ: 26.40.31.190-00000029 «Радиосистема»
	Штука
	1,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	Тип радиосистемы
	Вокальная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Верхний частотный диапазон ручных микрофонов, Герц
	≥ 18000.0
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Возможность монтажа приемника в рэковую стойку
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Время автономной работы ручных микрофонов, Час
	≥ 7.0
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Выходное сопротивление ручных микрофонов, Ом
	≤ 600.0
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Диапазон радиочастот радиосистемы
	UHF (от 470 до 805 МГц)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Дисплей на передатчике
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Дисплей на приемнике
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Длина кабеля подключения дополнительной выносной антенны, Метр
	≥ 2.0
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Дополнительная выносная антенна с кабелем подключения, Штука
	≥ 4.0
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Индикатор заряда микрофона на передатчике
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Индикатор заряда передатчика на дисплее приемника
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Кнопка включения/выключения ручных микрофонов
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Количество антенн, Штука
	≥ 4.0
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Количество каналов, Штука
	≥ 2.0
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Количество ручных передатчиков с микрофоном в комплекте, Штука
	≥ 2.0
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Максимальный уровень звукового давления ручных микрофонов (SPL), Децибел
	≥ 100.0
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Модуляция
	Цифровая
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Нижний частотный диапазон ручных микрофонов, Герц
	≤ 50.0
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Пространственная направленность ручных микрофонов
	Кардиоидный
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Радиус действия, Метр
	≥ 50.0
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Состав радиосистемы
	Ручной передатчик с микрофоном
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Тип микрофона по назначению
	Вокально-речевой
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Тип питания ручных микрофонов
	От батареек
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Тип преобразователя ручных микрофонов
	Динамический
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Типы разъемов на приемнике
	XLR, Jack
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Функция синхронизации приемника и передатчика
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	6
	Шкаф телекоммуникаци-онный уличный
	ОКПД2: 26.30.30 «Части и комплектующие коммуникационного оборудования»;

КТРУ: 26.30.30.000-00000011 «Шкаф телекоммуникаци-онный»

	Штука
	1,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты
	≥ 4.0
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Высота, U
	< 10.0
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Максимальная распределенная нагрузка, Килограмм
	< 100.0
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты
	≥ 5.0
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Полезная глубина, Миллиметр
	< 600.0
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Тип конструкции
	Неразборный
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Тип передней двери(ей)
	Сплошная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Тип размещения
	Настенный
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Ширина, Миллиметр
	≥ 500.0  и  < 1000.0
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	7
	Микрофонная стойка, тип 1
	ОКПД2: 26.40.41.000 «Микрофоны и подставки для них»

КТРУ: 26.40.41.000-00000012 «Подставка для микрофона»
	Штука
	1,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	Тип подставки
	Настольная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Возможность регулировки высоты
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Максимальная высота стойки, Миллиметр
	≥ 1000.0
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Минимальная высота стойки, Миллиметр
	≤ 200.0
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Тип держателя
	Универсальный
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Тип основания стойки
	Круглое основание
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	8
	Микрофонная стойка, тип 2
	ОКПД2: 26.40.41.000 «Микрофоны и подставки для них»

КТРУ: 26.40.41.000-00000014 «Подставка для микрофона»
	Штука
	1,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	Тип подставки
	Стойка типа журавль
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Возможность регулировки высоты
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Возможность регулировки угла наклона
	Да
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Максимальная высота стойки, Миллиметр
	≥ 1600.0
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Максимальная длина стрелы, Миллиметр
	≥ 1000.0
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Минимальная высота стойки, Миллиметр
	≤ 900.0
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Минимальная длина стрелы, Миллиметр
	≤ 800.0
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Тип держателя
	Универсальный
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Тип основания стойки
	Ножки
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки


Установка звуковоспроизводящего оборудования осуществляется на стационарную (капитальную) трибуну строевого плаца. Крепление акустической системы осуществляется к несушим элементам крыши, таким образом чтобы обеспечить равномерное звуковое покрытие строевого плаца. Монтаж шкафа телекоммуникационного уличного осуществляется во внутреннем пространстве трибуны, точное расположение согласовывается с заказчиком перед начало работ по установке звуковоспроизводящего оборудования. Устройства формирования, обработки и усиления звукового сигнала (усилитель мощности; микшерный пульт, тип 1; радиосистема;), монтируются в шкаф телекоммуникационный уличный. Микшерный пульт, тип 2 должен иметь возможность подключения к микшерному пульту, тип 1.
Фото стационарной (капитальной) трибуны строевого плаца образовательной организации:
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