Приложение № 1
к контракту  от  «____» ____________ 2026 г.  №  100187963126100038
Техническое задание

на поставку жалюзи
1.  Заказчик. 

Федеральное казенное учреждение «Центр мониторинга безопасной эксплуатации объектов дорожного хозяйства и автомобильного транспорта Федерального дорожного агентства» (ФКУ «Центрдортрансбезопасность»). 

2. Наименование предмета контракта. 

Поставка жалюзи (далее – Товар).
Стоимость поставки Товара включает в себя стоимость Товара, расходы на доставку, погрузку-разгрузку, выезд замерщика, установку, стоимость упаковки, маркировки, а также иные расходы, связанные с исполнением Контракта.

3. Место поставки Товара и установки. 

Поставка Товара и установка осуществляется по месту нахождения Заказчика: Россия, Московская область, Одинцовский гор. округ, г. Голицыно, ДРСУ-4, д. 3.

4. Срок поставки Товара и установки.

 Срок поставки и установки товара 10 рабочих дней от даты заключения контракта.

 Поставка Товара и его установка осуществляется в рабочее время Заказчика с понедельника по четверг с 9:00 до 17:00 часов, пятницу с 9:00 до 16:00, обед с 12:15 до 13:00 по московскому времени по предварительному согласованию даты и времени поставки и установки с Заказчиком.

5. Перечень поставляемого Товара.

	№ пп
	Наименование Товара
	Высота, мм
	Ширина, мм
	Количество, шт.

	1.
	Жалюзи  оконные
	2000
	2200
	4

	2.
	Жалюзи  оконные
	2000
	1500
	2


6.  Функциональные, технические и качественные характеристики Товара.
	№ пп
	Наименование товара 
	Код позиции по ОКПД2/ КТРУ
	Характеристики Товара
	Обоснование необходимости  использования дополнительных характеристик Товара
	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	Наименование показателя
	Характеристика
	Ед. измерения показателя
	
	
	

	1
	Жалюзи оконные
	13.92.22.120/

13.92.22.120-00000017
	Показатели по КТРУ
	шт


	4


	
	
	
	Тип жалюзи
	вертикальные
	
	
	
	

	
	
	
	Вид материала ламелей
	ткань
	
	
	
	

	
	
	
	Сырьевой состав ткани
	синтетический
	
	
	
	

	
	
	
	Способ открывания/ закрывания жалюзи
	ручной
	
	
	
	

	
	
	
	Вид жалюзи по форме
	прямоугольные
	
	
	
	

	
	
	
	Способ установки
	настенные
	
	
	
	

	
	
	
	Дополнительные характеристики*
	
	

	
	
	
	Ширина
	2200
	мм
	Размеры в соответствии с габаритами оконных проемов
	
	

	
	
	
	Высота
	2000
	мм
	Размеры соответствуют габаритам оконных проемов
	
	

	
	
	
	Ширина ламелей
	≥ 89 и ≤ 90
	мм
	Для оптимального количества и компактности ламелей в соответствии с габаритами оконных проемов
	
	

	
	
	
	Сдвиг ламелей
	К управлению

[image: image1.jpg]




	
	Для равномерного распределения уровня освещенности  
	
	

	
	
	
	Тип закрывания ламелей
	Внахлест
	
	Необходимо для регулировки пропускания светового потока
	
	

	
	
	
	Угол поворота ламелей, градус
	Не менее 180
	градус
	Необходимо для регулировки пропускания светового потока
	
	

	
	
	
	Материал карниза
	алюминий
	
	В целях обеспечения безопасности использования, устойчивости конструкции к механическим повреждениям, исключения падения, увеличения срока эксплуатации.
	
	

	
	
	
	Цвет карниза
	белый
	
	Для поддержания единого стиля внутреннего пространства помещения.
	
	

	
	
	
	Устойчивость ткани к замятию, скручиванию, температурным перепадам
	да
	
	В целях увеличения срока эксплуатации.
	
	

	
	
	
	Цвет ламелей
	по согласованию с заказчиком
	
	
	
	

	2
	Жалюзи оконные
	13.92.22.120/
13.92.22.120-00000017
	Показатели по КТРУ
	шт


	2



	
	
	
	Тип жалюзи
	вертикальные
	
	
	
	

	
	
	
	Вид материала ламелей
	ткань
	
	
	
	

	
	
	
	Сырьевой состав ткани
	синтетический
	
	
	
	

	
	
	
	Способ открывания/ закрывания жалюзи
	ручной
	
	
	
	

	
	
	
	Вид жалюзи по форме
	прямоугольные
	
	
	
	

	
	
	
	Способ установки
	настенные
	
	
	
	

	
	
	
	Дополнительные характеристики *
	
	
	
	

	
	
	
	Ширина
	1500
	мм
	Размеры соответствуют габаритам оконных проемов
	
	

	
	
	
	Высота
	2000
	мм
	Размеры соответствуют габаритам оконных проемов
	
	

	
	
	
	Ширина ламелей
	≥ 89 и ≤ 90
	мм
	Для оптимального количества и компактности ламелей в соответствии с габаритами оконных проемов
	
	

	
	
	
	Сдвиг ламелей
	К управлению

[image: image2.jpg]



	
	Для равномерного распределения уровня освещенности  
	
	

	
	
	
	Тип закрывания ламелей
	Внахлест
	
	Необходимо для регулировки пропускания светового потока
	
	

	
	
	
	Угол поворота ламелей, градус
	Не менее 180
	градус
	Необходимо для регулировки пропускания светового потока
	
	

	
	
	
	Материал карниза
	алюминий
	
	В целях обеспечения безопасности использования, устойчивости конструкции к механическим повреждениям, исключения падения, увеличения срока эксплуатации.
	
	

	
	
	
	Цвет карниза
	белый
	
	Для поддержания единого стиля внутреннего пространства помещения.
	
	

	
	
	
	Устойчивость к замятию, скручиванию, температурным перепадам
	да
	
	В целях увеличения срока эксплуатации.
	
	

	
	
	
	Цвет ламелей
	по согласованию с заказчиком
	
	
	
	


*Обоснование необходимости использования дополнительной и иной информации: в соответствии с требованиями пункта 1 части 1 статьи 33 ФЗ №44-ФЗ в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В связи с тем, что характеристики, указанные в КТРУ, не позволяют точно определить характеристики закупаемого Товара, отвечающих потребностям заказчика, указывается дополнительная информация, которой должны отвечать закупаемые услуги.

7. Требования к Товару. 

7.1. В состав комплекта Товара должны входить тканевые ламели, карниз со встроенным механизмом управления, кронштейны.

Товар должен поставляться со всеми комплектующими частями и материалами, необходимыми для обеспечения работоспособности Товара.

7.2. Механизм управления тканевых ламелей должен обеспечивать поворот на 180 градусов.

При полном закрытии тканевые ламели должны закрываться внахлест.

Сдвиг ламелей должен осуществляться с помощью веревки управления, поворот ламелей вокруг своей оси должен осуществляться с помощью цепочки управления.

Ламель должна быть выполнена из единого полотна ткани, без склеивания и сшивания.
Поверхности деталей Товара должны быть чистыми, гладкими без изгибов и заломов. Карниз должен выдерживать массу собранного Товара без прогибов и перекосов.

Товар должен быть выполнен с учетом конструктивных особенностей окон, не затруднять открытие и закрытие и не ограничивать функциональность окон.

 7.3. Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, в ремонте, восстановленным, в котором не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по его изготовлению.

Не должна допускаться поставка выставочных и (или) опытных образцов Товара.

Не должна допускаться поставка Товара, имеющего механические повреждения, а также Товара, условия, хранения которого были нарушены.
7.4.  Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации. Качество поставляемого Товара должно соответствовать установленным для данного вида Товара нормам и требованиям технических регламентов, государственных стандартов, техническим и конструкторским документам, техническим условиям и иной нормативно-технической документации, действующей на территории Российской Федерации.

Поставщик должен осуществить установку Товара в соответствии с требованиями технических паспортов и прочей технической документации на Товар, в том числе требованиями, инструкциями и эксплуатационной документацией предприятия-изготовителя, а также экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами, действующими на территории Российской Федерации.

7.5. Поставляемый Товар должен иметь упаковку и маркировку в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара от повреждений при транспортировке, при длительном хранении, а также быть пригодна для манипуляций при погрузке и разгрузке, гарантировать защищенность Товара от повреждений. Упаковка не должна иметь вмятин, повреждений, следов вскрытия.

Товар должен иметь этикетку с наименованием производителя и (или) его Товарным знаком (при наличии), наименованием и его характеристиками (при наличии).

8.  Условия поставки Товара и установки.

8.1. Доставка, разгрузка, подъем на этаж, установка Товара, а также вывоз упаковочного материала должны осуществляться силами и средствами Поставщика, без дополнительных затрат со стороны Заказчика. 
Поставщик обязан передать Заказчику и установить Товар в количестве, указанном в Товарной накладной.
Установка Товара должна осуществляться Поставщиком с использованием своих расходных материалов, инструментов и оборудования, необходимых для установки Товара.

8.2. Перед началом исполнения контракта специалист Поставщика выезжает по адресу доставки Товара для осуществления контрольных замеров оконных проемов, определения направления смещения тканевых ламелей и демонстрации образцов Товара (не менее 5 образцов) для согласования фактуры, цветовой гаммы материала для каждого комплекта Товара. Выезд должен осуществляться силами и средствами Поставщика.

8.3. При установке Товара не должно допускаться повреждение внутренней отделки помещений, конструкций зданий, в которых она производятся.

В случае необходимости в месте установки Товара Поставщиком должен производиться демонтаж ранее установленных элементов крепежа.
После установки Товара Поставщик должен осуществить вынос и вывоз упаковочного материала.

8.4. Установка производится в присутствии ответственного лица со стороны Заказчика в согласованное с Заказчиком время.

8.5. Мебель, оборудование Заказчика, препятствующие выполнению работ по установке жалюзи, перемещаются Поставщиком самостоятельно.

8.6. Ответственность за технику безопасности при проведении всех видов работ по монтажу возлагается на Поставщика.

8.7. В целях обеспечения личной и коллективной безопасности сотрудников Заказчика, работников Поставщика и иных категорий граждан, Поставщик должен обеспечивать в ходе поставки и установки Товара необходимые мероприятия по охране труда, промышленной и пожарной безопасности в соответствии с требованиями нормативных правовых актов.

9. Требования к гарантии качества поставленного Товара, к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий его качества.

9.1. Гарантия качества Товара должна предоставляться Поставщиком на весь поставляемый Товар в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Поставщиком и Заказчиком документов о приемке товара, но не менее гарантийного срока, установленного производителем. Гарантия качества Товара должна распространяться на все составляющие и комплектующие части Товара. Предоставление гарантии должно осуществляться вместе с Товаром.

Под гарантией понимается устранение Поставщиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Товара, и включает в себя восстановление работоспособности Товара при обнаружении Заказчиком его неисправности (невозможность выполнения или ненадлежащее выполнение Товаром его функционального назначения) или замену на идентичный Товар.

В период действия гарантийного срока замена Товара или ремонт любой неисправной части Товара осуществляется Поставщиком за его счет, если неисправность не является результатом действия непреодолимой силы, небрежности, неправильного обращения, внесения изменений или повреждения со стороны Заказчика или третьих лиц.

9.2. В течение гарантийного срока в случае возникновения неисправностей в работе поставленного Товара представитель Поставщика должен прибыть в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления заявки от Заказчика по месту нахождения Товара для устранения возникших неисправностей в работе Товара. В случае невозможности устранения недостатков на месте Поставщик (его представитель) за счет собственных средств осуществляет доставку Товара до места проведения необходимого ремонта, производит ремонт и после его завершения возвращает Товар.

9.3. Срок ремонта Товара не должен превышать 7 (семи) календарных дней. 

9.4. Если Заказчик был лишен возможности использовать Товар, в отношении которого установлен гарантийный срок, по обстоятельствам, зависящим от Поставщика, течение гарантийного срока приостанавливается до устранения соответствующих обстоятельств Поставщиком.

9.5. Если в период действия гарантийного срока Поставщик осуществляет замену или ремонт какой-либо части Товара, на такую замененную или отремонтированную часть Товара Поставщик предоставляет гарантию. Срок гарантии при этом устанавливается Поставщиком или производителем детали Товара, но не менее 12 (двенадцати) месяцев.


9.6. Все расходы, связанные с возвратом, ремонтом Товара ненадлежащего качества, осуществляются силами и за счет Поставщика.
	ЗАКАЗЧИК
	ПОСТАВЩИК

	Начальник 

ФКУ «Центрдортрансбезопасность»

________________________ В.А. Оргаев
	


