	№
	Наименование
	Технические характеристики
	Единица измерения
	Количество

	1
	Эндопротез тазобедренного сустава цементной фиксации. 
	Штука
	1

	
	В составе:
	
	

	1.1
	Ножка цементная 

Ножка Muller оригинальная
	Бедренный компонент цементной фиксации, изготовленный из нержавеющего стального сплава, имеющий плоский двойной клиновидный профиль с продольным выраженным желобом для дополнительной фиксации цементной мантии. Количество типоразмеров, не менее шт: 9 в стандартной и 9 в латерализованной версиях. Конус шейки 12/14. Сечение- овальное. Шеечно-диафизарный угол 135±1 градусов. Размер длины увеличивается от размера к размеру, мм: 137; 141,4; 142; 146,4; 147; 151,4; 152; 156,4; 157. Поставляется стерильным в стерильной упаковке
	Штука
	1

	1.2
	Чашка цементная

чашка Original M.E. Müller 
	Компонент тотального протеза бедренного сустава (компонент, относящийся к вертлужной впадине) для замены, восстановления вертлужной впадины. Чашка изготовлена из высокомолекулярного полиэтилена. Форма усеченная полусфера (низкопрофильная). Метод фиксации чашки в кости цементный, посредством формирования цементной мантии между внешней полусферой ацетабуларного компонента и внутренней полусферой вертлужной впадины. Внутренний диаметр: 28 мм и 32 мм; внешний диаметр: 46 мм; 48 мм; 50 мм; 52 мм; 54 мм; 56 мм; 58 мм; 60 мм; 62 мм; 64 мм. Поставляется стерильным в стерильной упаковке
	Штука
	1

	1.3
	Эндопротез головки бедренной кости металлический
 (Protasul)

	Головка из нержавеющей стали, с конусом шейки 12/14. Диаметр, мм: 28; 32. Для каждого диаметра предусмотрено по три офсета, мм: -4; 0; +4. Поставляется стерильным в стерильной упаковке
	Штука
	1



